<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>california micro devices&lt;p&gt;
&lt;http://www.cmd.com&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CM8870">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="GS" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="ST/GT"/>
<pin name="EST" direction="in"/>
<pin name="STD" direction="in"/>
<pin name="TOE" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CM8870C" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;CMOS Integrated DTMF Receiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
cm8870.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM8870"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ST/GT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="STD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TOE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
