<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>AMP Connectors, Type  MicroMatch</description>
<packages>
<package name="MICROMATCH-20">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 20 &lt;/b&gt; 9-215464-0 / 2-215464-0&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-18">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 18 &lt;/b&gt; 8-215464-8 / 1-215464-8&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-16">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 16 &lt;/b&gt; 8-215464-6 / 1-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-14">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 14 &lt;/b&gt; 8-215464-4 / 1-215464-4&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-12">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 12 &lt;/b&gt; 8-215464-2 / 1-215464-2&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-10">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 10 &lt;/b&gt; 8-215464-0 / 1-215464-0&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-8">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 8 &lt;/b&gt; 7-215464-8 / 0-215464-8&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-6">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 6 &lt;/b&gt; 7-215464-6 / 0-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-4">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 4 &lt;/b&gt; 7-215464-4 / 0-215464-4&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="FRAME">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MV">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MICROMATCH-20" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 20 &lt;/b&gt; 9-215464-0 / 2-215464-0&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-20">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="9-215464-0"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784708"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19J6798"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-18" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 18 &lt;/b&gt; 8-215464-8 / 1-215464-8&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-18">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="8-215464-8"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784691"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R9303"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-16" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 16 &lt;/b&gt; 8-215464-6 / 1-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="8-215464-6"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784680"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="26H3309"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-14" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 14 &lt;/b&gt; 8-215464-4 / 1-215464-4&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-14">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="8-215464-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784678"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19J6431"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-12" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 12 &lt;/b&gt; 8-215464-2 / 1-215464-2&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="8-215464-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784666"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95H9857"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-10" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 10 &lt;/b&gt; 8-215464-0 / 1-215464-0&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-10">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="8-215464-0"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784654"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19J6430"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-8" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 8 &lt;/b&gt; 7-215464-8 / 0-215464-8&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="7-215464-8"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784642"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="26H0301"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-6" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 6 &lt;/b&gt; 7-215464-6 / 0-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-6">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="7-215464-6"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784630"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R8125"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROMATCH-4" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 4 &lt;/b&gt; 7-215464-4 / 0-215464-4&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICROMATCH-4">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="7-215464-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3784629"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R8124"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
