<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;FASTON Connector&lt;/b&gt; Printed Circuit Board Tabs&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F061.220">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46244&lt;p&gt;
Flachstecker Typ 00.32 (F061.220)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 282</description>
</package>
<package name="F061.250">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46244&lt;p&gt;
Flachstecker Typ A 901010.. (F061.250)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 07 F 255</description>
</package>
<package name="F061.200">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46244&lt;p&gt;
Flachstecker Typ 17128.. (F061.200)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 280</description>
</package>
<package name="F061.120">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Flachstecker Typ tyco/Electronics/AMP 216.. (F061.120)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 275</description>
</package>
<package name="F061.100">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46342 Teil 1&lt;p&gt;
Flachstecker Typ Vogt 3866B.68 (F061.100)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 270</description>
</package>
<package name="F061.080">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46342 Teil 1&lt;p&gt;
Flachstecker Typ Vogt 3866G.68 (F061.080)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 268</description>
</package>
<package name="F061.060">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46342 Teil 1&lt;p&gt;
Flachstecker Typ 00.45.1 (F061.060)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 266</description>
</package>
<package name="F061.040">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Flachstecker Typ 00.15 (F061.040)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin</description>
</package>
<package name="62409-1">
<description>&lt;b&gt;TAB, FASTON, PC Board, 6,35 (.250) Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor: Digikey - Nb.  A24742-ND&lt;br&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_CD_62409_R.pdf</description>
</package>
<package name="62221">
<description>&lt;b&gt;TAB, FSSTON, DUAL STAKE, .187 SERIES&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Tyco Electronics Corporation .. ENG_CD_62221_R.pdf&lt;br&gt;
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&amp;name=A24734CT-ND&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PIN2" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Flachstecker Typ Tyco/Electronics/AMP&lt;/b&gt; TAB, FASTON&lt;p&gt;
Printed Circuit Board Tabs&lt;br&gt;
Source: http://www.buerklin.com, http://catalog.tycoelectronics.com</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="F061.040" package="F061.040">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="A1 A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F061.060" package="F061.060">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="A1 A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F061.080" package="F061.080">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1A 1B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F061.100" package="F061.100">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="A1 A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F061.200" package="F061.200">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1A 1B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F061.220" package="F061.220">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1A 1B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="62409-1" package="62409-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="A1 A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIN3" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Flachstecker Typ tyco/Electronics/AMP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Printed Circuit Board Tabs&lt;br&gt;
Source: http://www.buerklin.com</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="F061.120" package="F061.120">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1A 1B 1C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIN4" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Flachstecker Typ tyco/Electronics/AMP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Printed Circuit Board Tabs&lt;br&gt;
Source: http://www.buerklin.com</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="F061.250" package="F061.250">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1A 1B 1C 1D"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIN1-2" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CONN TAB FASTON BRASS .187 PCB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TAB, FSSTON, DUAL STAKE, .187 SERIES&lt;br&gt;
Digi-Key Part Number: A24734CT-ND&lt;br&gt;
Source: Tyco Electronics Corporation .. ENG_CD_62221_R.pdf&lt;br&gt;
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&amp;name=A24734CT-ND&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="62221">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="62221-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16H2318"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
