<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hirschmann Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Audio, scart, microphone, headphone&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MAB5SH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
</package>
<package name="MAB8SH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
8 pins with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
</package>
<package name="MAB3SH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 pins with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
</package>
<package name="MAB5WH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins with shield, horizontal (DIN 45327)</description>
</package>
<package name="MAB6H">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6 pins with shield, horizontal (DIN 45322)</description>
</package>
<package name="MAB7SH">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7 pins with shield, horizontal (DIN 45329)</description>
</package>
<package name="MABSA">
<description>Dual &lt;B&gt;SWITCH&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
<package name="MAB5SV">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, vertical (DIN41524)</description>
</package>
<package name="MAB7SV">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7 pins 45 deg. with shield, vertical (DIN 45329)</description>
</package>
<package name="MAB6V">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6 pins with shield, vertical (DIN 45322)</description>
</package>
<package name="SPB4">
<description>&lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
4 pins</description>
</package>
<package name="SPB5">
<description>&lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 pins</description>
</package>
<package name="LB1H">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with switch horizontal</description>
</package>
<package name="LB2H">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal</description>
</package>
<package name="LB3H">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with switch horizontal</description>
</package>
<package name="LB4H">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with 2 switches horizontal</description>
</package>
<package name="TOBU3">
<description>Female Cinch &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt; ( RCA Jack )</description>
</package>
<package name="KOBU1H">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal</description>
</package>
<package name="MPB1">
<description>LAB &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
testpoint</description>
</package>
<package name="MPB2M">
<description>LAB &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
testpoint</description>
</package>
<package name="SCART-F">
<description>TV SCART &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="5P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="3P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="7P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2U">
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="5P1">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="KS-S">
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="5PV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="7PV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="B4P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="B5P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="1O">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="O" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BU">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TBU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HFBU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LB1O">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LB">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LBO">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LB2O">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="5A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCART">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="6PV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pwr"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MABSA" prefix="S">
<description>Dual &lt;B&gt;SWITCH&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="2U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MABSA">
<connects>
<connect gate="1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="16" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB3SH" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 pins with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB3SH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809871"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB5SH" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB5SH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809883"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB6H" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6 pins with shield, horizontal (DIN 45322)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB6H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="MAB 6 H"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809901"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67C7887"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB5WH" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins with shield, horizontal (DIN 45327)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5P1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB5WH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB7SH" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7 pins with shield, horizontal (DIN 45329)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB7SH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB8SH" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
8 pins with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB8SH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE PE@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="MAB 8 SH"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809913"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67C7888"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PG203J" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="KS-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PG203J">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KOBU1H" prefix="X">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HFBU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KOBU1H">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2 2@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB1H" prefix="X">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with switch, horizontal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="LB1O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB1H">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3A" pad="3@1"/>
<connect gate="1" pin="3B" pad="3@2"/>
<connect gate="1" pin="3C" pad="3@3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB2H" prefix="X">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="LB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB2H">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="3@1"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="3@2"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="3@3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB3H" prefix="X">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with switch, horizontal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="LBO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB3H">
<connects>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3A" pad="3@1"/>
<connect gate="1" pin="3B" pad="3@2"/>
<connect gate="1" pin="3C" pad="3@3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB4H" prefix="X">
<description>Female RF &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with 2 switches, horizontal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="LB2O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB4H">
<connects>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3A" pad="3@1"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="5A" pad="5@1"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MPB1" prefix="X">
<description>LAB &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
testpoint</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPB1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1 1@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="MPB1 BLACK"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06WX5859"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MPB2M" prefix="X">
<description>LAB &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
testpoint</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPB2M">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1 1@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPB4" prefix="X">
<description>&lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
4 pins</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="B4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPB4">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPB5" prefix="X">
<description>&lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 pins</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="B5P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPB5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOBU3" prefix="X">
<description>Female Cinch &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt; ( RCA Jack )</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="TBU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOBU3">
<connects>
<connect gate="B" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="2 2@1 2@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="TOBU 3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="592791"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06WX5914"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB5SV" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, vertical (DIN41524)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB5SV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB7SV" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7 pins 45 deg. with shield, vertical (DIN 45329)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB7SV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAB6V" prefix="X">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6 pins with shield, vertical (DIN 45322)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAB6V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCART-F" prefix="X">
<description>TV SCART &lt;B&gt;CONNECTOR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCART"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SCART-F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
