<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;J.S.T. Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
J.S.T Mfg Co.,Ltd.&lt;p&gt;
http://www.jst-mfg.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="30FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="28FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="27FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="26FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="25FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="24FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="23FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="22FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="21FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="20FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="18FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="16FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="15FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="14FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="13FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="12FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="11FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="10FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="9FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="8FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6FLZ-SM">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B4B-ZR">
<description>&lt;b&gt;ZH CONNECTOR&lt;/b&gt;  Top entry type, 1.5 mm, 4 pin 1 row&lt;p&gt;
Source: http://www.jst.com .. eZH.pdf</description>
</package>
<package name="S4B-ZR">
<description>&lt;b&gt;ZH CONNECTOR&lt;/b&gt; Side entry type, 1.5 mm, 4 pin 1 row&lt;p&gt;
Source: http://www.jst.com .. eZH.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P-VN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P-N">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PM-N">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PM-VN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="30FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
<gate name="-25" symbol="P-N"/>
<gate name="-26" symbol="P-N"/>
<gate name="-27" symbol="P-N"/>
<gate name="-28" symbol="P-N"/>
<gate name="-29" symbol="P-N"/>
<gate name="-30" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="30FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="1" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="1" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="1" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="1" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="06FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="6FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="07FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="08FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="8FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="09FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="9FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="10FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="11FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="11FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="12FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="13FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="13FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="14FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="14FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="15FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="15FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="16FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="18FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="18FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="20FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="21FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="21FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="22FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="23FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="23FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="24FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="24FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="25FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
<gate name="-25" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="25FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="26FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
<gate name="-25" symbol="P-N"/>
<gate name="-26" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="26FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
<gate name="-25" symbol="P-N"/>
<gate name="-26" symbol="P-N"/>
<gate name="-27" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="27FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="1" pad="27"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="28FLZ-SM1" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P-VN"/>
<gate name="-2" symbol="P-N"/>
<gate name="-3" symbol="P-N"/>
<gate name="-4" symbol="P-N"/>
<gate name="-5" symbol="P-N"/>
<gate name="-6" symbol="P-N"/>
<gate name="-7" symbol="P-N"/>
<gate name="-8" symbol="P-N"/>
<gate name="-9" symbol="P-N"/>
<gate name="-10" symbol="P-N"/>
<gate name="-11" symbol="P-N"/>
<gate name="-12" symbol="P-N"/>
<gate name="-13" symbol="P-N"/>
<gate name="-14" symbol="P-N"/>
<gate name="-15" symbol="P-N"/>
<gate name="-16" symbol="P-N"/>
<gate name="-17" symbol="P-N"/>
<gate name="-18" symbol="P-N"/>
<gate name="-19" symbol="P-N"/>
<gate name="-20" symbol="P-N"/>
<gate name="-21" symbol="P-N"/>
<gate name="-22" symbol="P-N"/>
<gate name="-23" symbol="P-N"/>
<gate name="-24" symbol="P-N"/>
<gate name="-25" symbol="P-N"/>
<gate name="-26" symbol="P-N"/>
<gate name="-27" symbol="P-N"/>
<gate name="-28" symbol="P-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="28FLZ-SM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="1" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="1" pad="28"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="?4B-ZR" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;ZH CONNECTOR&lt;/b&gt; 1.5 mm, 4 pin 1 row&lt;p&gt;
Source: http://www.jst.com .. eZH.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PM-VN"/>
<gate name="-2" symbol="PM-N"/>
<gate name="-3" symbol="PM-N"/>
<gate name="-4" symbol="PM-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="B" package="B4B-ZR">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="B4B-ZR(LF)(SN)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1830916"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37K9960"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="S4B-ZR">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="S4B-ZR(LF)(SN)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9491830"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K8076"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
