<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.4">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSTBA8">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV8R">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV8GR">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV2R">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV8">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV2">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV12">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV8G">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBV_2,5/13-G">
<description>&lt;b&gt;Grundleiste - MSTBV 2,5/13-G - 1753657&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung (III/2): 320 V&lt;br&gt;
Polzahl: 13&lt;br&gt;
Rastermaß: 5 mm&lt;br&gt;
Farbe: grün&lt;br&gt;
Kontaktoberfläche: Zinn
&lt;br&gt;Montage: Löten</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SK">
<pin name="SK" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SK+V">
<pin name="SK" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MSTBV?2,5/13-G">
</symbol>
<symbol name="PIN">
<pin name="SK" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN+V">
<pin name="SK" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MSTBA8" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SK"/>
<gate name="-2" symbol="SK"/>
<gate name="-3" symbol="SK"/>
<gate name="-4" symbol="SK"/>
<gate name="-5" symbol="SK"/>
<gate name="-6" symbol="SK"/>
<gate name="-7" symbol="SK"/>
<gate name="-8" symbol="SK+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBA8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="SK" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="SK" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="SK" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="SK" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="SK" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="SK" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="SK" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSTBV2" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SK"/>
<gate name="-2" symbol="SK+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBV2">
<connects>
<connect gate="-1" pin="SK" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="SK" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSTBV8" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SK"/>
<gate name="-2" symbol="SK"/>
<gate name="-3" symbol="SK"/>
<gate name="-4" symbol="SK"/>
<gate name="-5" symbol="SK"/>
<gate name="-6" symbol="SK"/>
<gate name="-7" symbol="SK"/>
<gate name="-8" symbol="SK+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBV8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="SK" pad="8"/>
<connect gate="-2" pin="SK" pad="7"/>
<connect gate="-3" pin="SK" pad="6"/>
<connect gate="-4" pin="SK" pad="5"/>
<connect gate="-5" pin="SK" pad="4"/>
<connect gate="-6" pin="SK" pad="3"/>
<connect gate="-7" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="-8" pin="SK" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSTBV12" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SK"/>
<gate name="-2" symbol="SK"/>
<gate name="-3" symbol="SK"/>
<gate name="-4" symbol="SK"/>
<gate name="-5" symbol="SK"/>
<gate name="-6" symbol="SK"/>
<gate name="-7" symbol="SK"/>
<gate name="-8" symbol="SK"/>
<gate name="-9" symbol="SK"/>
<gate name="-10" symbol="SK"/>
<gate name="-11" symbol="SK"/>
<gate name="-12" symbol="SK+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBV12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="SK" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="SK" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="SK" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="SK" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="SK" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="SK" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="SK" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="SK" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="SK" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="SK" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="SK" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSTBV8G" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SK"/>
<gate name="-2" symbol="SK"/>
<gate name="-3" symbol="SK"/>
<gate name="-4" symbol="SK"/>
<gate name="-5" symbol="SK"/>
<gate name="-6" symbol="SK"/>
<gate name="-7" symbol="SK"/>
<gate name="-8" symbol="SK+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBV8G">
<connects>
<connect gate="-1" pin="SK" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="SK" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="SK" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="SK" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="SK" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="SK" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="SK" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSTBV_2,5/13-G">
<description>&lt;b&gt;Grundleiste - MSTBV 2,5/13-G - 1753657&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung (III/2): 320 V&lt;br&gt;
Polzahl: 13&lt;br&gt;
Rastermaß: 5 mm&lt;br&gt;
Farbe: grün&lt;br&gt;
Kontaktoberfläche: Zinn
&lt;br&gt;Montage: Löten</description>
<gates>
<gate name=".1" symbol="PIN+V"/>
<gate name=".2" symbol="PIN"/>
<gate name=".3" symbol="PIN"/>
<gate name=".4" symbol="PIN"/>
<gate name=".5" symbol="PIN"/>
<gate name=".6" symbol="PIN"/>
<gate name=".7" symbol="PIN"/>
<gate name=".8" symbol="PIN"/>
<gate name=".9" symbol="PIN"/>
<gate name=".10" symbol="PIN"/>
<gate name=".11" symbol="PIN"/>
<gate name=".12" symbol="PIN"/>
<gate name=".13" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSTBV_2,5/13-G">
<connects>
<connect gate=".1" pin="SK" pad="1"/>
<connect gate=".10" pin="SK" pad="10"/>
<connect gate=".11" pin="SK" pad="11"/>
<connect gate=".12" pin="SK" pad="12"/>
<connect gate=".13" pin="SK" pad="13"/>
<connect gate=".2" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate=".3" pin="SK" pad="3"/>
<connect gate=".4" pin="SK" pad="4"/>
<connect gate=".5" pin="SK" pad="5"/>
<connect gate=".6" pin="SK" pad="6"/>
<connect gate=".7" pin="SK" pad="7"/>
<connect gate=".8" pin="SK" pad="8"/>
<connect gate=".9" pin="SK" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
