<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Phoenix Connectors, Type SMKDSP</description>
<packages>
<package name="SMKDSP_1,5/2">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf&lt;B&gt; SMKDSP 1,5/ 2 &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/3">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/4">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/5">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/6">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/7">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/8">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/9">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/10">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/11">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/12">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/13">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/14">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
<package name="SMKDSP_1,5/15">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KLV">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KL">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/2" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/2">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733570"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041244"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69C8588"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/3" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/3">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733583"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041256"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4130"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/4" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/4">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733596"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041268"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4131"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/5" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/5">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/6" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/6">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733619"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041270"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4132"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/7" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/7">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/8" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733635"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041281"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4133"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/9" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/9">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/10" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/10">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1733651"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041293"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4134"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/11" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/12" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/13" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KL"/>
<gate name="-13" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/13">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="KL" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/14" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KL"/>
<gate name="-13" symbol="KL"/>
<gate name="-14" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/14">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="KL" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="KL" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMKDSP_1,5/15" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Printklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de .. 1733415.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KL"/>
<gate name="-13" symbol="KL"/>
<gate name="-14" symbol="KL"/>
<gate name="-15" symbol="KL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMKDSP_1,5/15">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="KL" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="KL" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="KL" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
