<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6ESRM-P">
<description>&lt;b&gt;AC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
120/250 VAC&lt;br&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_SR_0406.pdf</description>
</package>
<package name="RJ11-SHIELD1">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 1&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="RJ11-NO_SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="RJ45-SHIELD1">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 1&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="RJ45-SHIELD2">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 2&lt;p&gt;
For all RJ45 L, LC, LCT and X Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="RJ11-SHIELD2">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 2&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="6RJ11">
<description>&lt;b&gt;RJ11&lt;/b&gt; x 6&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="4RJ11">
<description>&lt;b&gt;RJ11&lt;/b&gt; x 4&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="2RJ11">
<description>&lt;b&gt;RJ11&lt;/b&gt; x 2&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="RJ45-NO-SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AC-CONNECTOR">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="SH" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK6">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK8">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK6SHIELD4">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="S@2" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
<pin name="S@3" direction="pas"/>
<pin name="S@4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK8SHILED4">
<pin name="S@2" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
<pin name="S@3" direction="pas"/>
<pin name="S@4" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="6ESRM-P" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;AC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
120/250 VAC&lt;br&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_SR_0406.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AC-CONNECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="6ESRM-P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SH" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="6ESRM-P"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87F1821"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ11" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CORCOM Modular RJ Jacks&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RJ11-NO_SHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2L-B">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-2L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83F4463"/>
</technology>
<technology name="-2L-S">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-2L-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73K3294"/>
</technology>
<technology name="-2X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4L-B">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-4L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52K3315"/>
</technology>
<technology name="-4L-S">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-4L-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69K7126"/>
</technology>
<technology name="-4X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6609214-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R7022"/>
</technology>
<technology name="-6L-B">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52K3613"/>
</technology>
<technology name="-6L-S">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
</technology>
<technology name="-6X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6X"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6089"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6RJ11-6LB" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CORCOM Modular RJ Jacks&lt;/b&gt; L - Ganged Series&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="JACK6"/>
<gate name="-2" symbol="JACK6"/>
<gate name="-3" symbol="JACK6"/>
<gate name="-4" symbol="JACK6"/>
<gate name="-5" symbol="JACK6"/>
<gate name="-6" symbol="JACK6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="6RJ11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1-1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="1-2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="1-3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="1-4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="1-5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="1-6"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2-1"/>
<connect gate="-2" pin="2" pad="2-2"/>
<connect gate="-2" pin="3" pad="2-3"/>
<connect gate="-2" pin="4" pad="2-4"/>
<connect gate="-2" pin="5" pad="2-5"/>
<connect gate="-2" pin="6" pad="2-6"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3-1"/>
<connect gate="-3" pin="2" pad="3-2"/>
<connect gate="-3" pin="3" pad="3-3"/>
<connect gate="-3" pin="4" pad="3-4"/>
<connect gate="-3" pin="5" pad="3-5"/>
<connect gate="-3" pin="6" pad="3-6"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4-1"/>
<connect gate="-4" pin="2" pad="4-2"/>
<connect gate="-4" pin="3" pad="4-3"/>
<connect gate="-4" pin="4" pad="4-4"/>
<connect gate="-4" pin="5" pad="4-5"/>
<connect gate="-4" pin="6" pad="4-6"/>
<connect gate="-5" pin="1" pad="5-1"/>
<connect gate="-5" pin="2" pad="5-2"/>
<connect gate="-5" pin="3" pad="5-3"/>
<connect gate="-5" pin="4" pad="5-4"/>
<connect gate="-5" pin="5" pad="5-5"/>
<connect gate="-5" pin="6" pad="5-6"/>
<connect gate="-6" pin="1" pad="6-1"/>
<connect gate="-6" pin="2" pad="6-2"/>
<connect gate="-6" pin="3" pad="6-3"/>
<connect gate="-6" pin="4" pad="6-4"/>
<connect gate="-6" pin="5" pad="6-5"/>
<connect gate="-6" pin="6" pad="6-6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6RJ11-6L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R5426"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4RJ11-6L-B" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CORCOM Modular RJ Jacks&lt;/b&gt; L - Ganged Series&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="JACK6"/>
<gate name="-2" symbol="JACK6"/>
<gate name="-3" symbol="JACK6"/>
<gate name="-4" symbol="JACK6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="4RJ11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1-1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="1-2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="1-3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="1-4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="1-5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="1-6"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2-1"/>
<connect gate="-2" pin="2" pad="2-2"/>
<connect gate="-2" pin="3" pad="2-3"/>
<connect gate="-2" pin="4" pad="2-4"/>
<connect gate="-2" pin="5" pad="2-5"/>
<connect gate="-2" pin="6" pad="2-6"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3-1"/>
<connect gate="-3" pin="2" pad="3-2"/>
<connect gate="-3" pin="3" pad="3-3"/>
<connect gate="-3" pin="4" pad="3-4"/>
<connect gate="-3" pin="5" pad="3-5"/>
<connect gate="-3" pin="6" pad="3-6"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4-1"/>
<connect gate="-4" pin="2" pad="4-2"/>
<connect gate="-4" pin="3" pad="4-3"/>
<connect gate="-4" pin="4" pad="4-4"/>
<connect gate="-4" pin="5" pad="4-5"/>
<connect gate="-4" pin="6" pad="4-6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="4RJ11-6L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48F3956"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2RJ11-6L-B" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CORCOM Modular RJ Jacks&lt;/b&gt; L - Ganged Series&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="JACK6"/>
<gate name="-2" symbol="JACK6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2RJ11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1-1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="1-2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="1-3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="1-4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="1-5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="1-6"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2-1"/>
<connect gate="-2" pin="2" pad="2-2"/>
<connect gate="-2" pin="3" pad="2-3"/>
<connect gate="-2" pin="4" pad="2-4"/>
<connect gate="-2" pin="5" pad="2-5"/>
<connect gate="-2" pin="6" pad="2-6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="2RJ11-6L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48F3954"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ11*2" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;RJ11&lt;/b&gt; (Style 1 Shield / Style 2 Shield)&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK6SHIELD4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-S" package="RJ11-SHIELD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-2LC2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6077"/>
</technology>
<technology name="-4L">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-4L2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F8855"/>
</technology>
<technology name="-4LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L2-S=F9181"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="80K4730"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6LC2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6086"/>
</technology>
<technology name="-6LCT">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6LCT2-S."/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91F7257"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-B" package="RJ11-SHIELD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4L">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-4L2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F8856"/>
</technology>
<technology name="-4LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-4LC2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21M5804"/>
</technology>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="10M8526"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6LC2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6085"/>
</technology>
<technology name="-6LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6LCT2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6083"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1-S" package="RJ11-SHIELD1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="M3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="M4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1-B" package="RJ11-SHIELD1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="M3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="M4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-4LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CORCOM Modular RJ Jacks&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RJ45-NO-SHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-6L-B">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6090"/>
</technology>
<technology name="-6L-S">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6L-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6091"/>
</technology>
<technology name="-6X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6X"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01P1604"/>
</technology>
<technology name="-8L-B">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1279843"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52K4445"/>
</technology>
<technology name="-8L-S">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8L-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="80K9067"/>
</technology>
<technology name="-8X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8X"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6101"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45*2" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 2&lt;p&gt;
For all RJ45 L, LC, LCT and X Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK8SHILED4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-S" package="RJ45-SHIELD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6L2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6097"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6LC2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6095"/>
</technology>
<technology name="-6LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8L">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8L2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52K4446"/>
</technology>
<technology name="-8LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8LC2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6099"/>
</technology>
<technology name="-8LCT">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8LCT2-S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84K0524"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-B" package="RJ45-SHIELD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6L2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6096"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-6LC2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6094"/>
</technology>
<technology name="-8L">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8L2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52K3810"/>
</technology>
<technology name="-8LC">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8LC2-B."/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1338"/>
</technology>
<technology name="-8LCT">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8LCT2-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91F7263"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1-S" package="RJ45-SHIELD1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1-B" package="RJ45-SHIELD1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S@3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S@4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-6L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-6LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8LC">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-8LCT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
