<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hewlett Packard LED Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HTIL311A">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character dot matrix, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HLMP6">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 mm horizontal, RM 2.54 mm</description>
</package>
<package name="HDSP21XX">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 5-mm 8 character dot matrix without decimal point</description>
</package>
<package name="HDLX2416">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 5-mm 4 character dot matrix without decimal point</description>
</package>
<package name="HCMS230X">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 4-mm 4 character dot matrix</description>
</package>
<package name="HCMS200X">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 5-mm 4 character dot matrix</description>
</package>
<package name="HDSP47">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 17-mm 1 character dot matrix without decimal point</description>
</package>
<package name="HDSP44">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 27-mm 1 character dot matrix without decimal point</description>
</package>
<package name="HDSP-A">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-C">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm + - 1/2 character, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-E">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 10-mm 1 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-G">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 10-mm + - 1/2 character, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-I">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 12-mm 1 character 7 segment, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HDSP-L">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 12-mm + - 1/2 character, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HDSP-M">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm 1 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-O">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm + - 1/2 character, decimal point right</description>
</package>
<package name="HDSP-Q">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 20-mm 1 character 7 segment, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HDSP-W">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 20-mm + - 1/2 character, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HDSP-R">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm 2 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
<package name="HD7730">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character 7 segment, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HD7736">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm + - 1/2 character, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HD-P101">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix</description>
</package>
<package name="HD-0760">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character dot matrix, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HP5082">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character dot matrix, 2 decimal points</description>
</package>
<package name="HP5082_">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm + - 1/2 character dot matrix, decimal point right</description>
</package>
<package name="HD-0762">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-mm 1 character dot matrix without decimal point</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HTIL311A">
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="L-SI" direction="in"/>
<pin name="DP-L" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="DP-R" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="LEDSUP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-A">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HDSP21">
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="!FL" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="SUB1" direction="pas"/>
<pin name="SUB2" direction="pas"/>
<pin name="SUB3" direction="pas"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="CLS" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="GNDL" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HDL">
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!CE2" direction="in"/>
<pin name="!CLR" direction="in"/>
<pin name="CUE" direction="in"/>
<pin name="!CU" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!BL" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HCMS">
<pin name="COL1" direction="in"/>
<pin name="COL2" direction="in"/>
<pin name="COL3" direction="in"/>
<pin name="COL4" direction="in"/>
<pin name="COL5" direction="in"/>
<pin name="I-CO" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="VB" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HDSP-A">
<pin name="C1C" direction="pas"/>
<pin name="C2C" direction="pas"/>
<pin name="C3C" direction="pas"/>
<pin name="C4C" direction="pas"/>
<pin name="C5C" direction="pas"/>
<pin name="R7A" direction="pas"/>
<pin name="R1A" direction="pas"/>
<pin name="R2A" direction="pas"/>
<pin name="R3A" direction="pas"/>
<pin name="R4A" direction="pas"/>
<pin name="R5A" direction="pas"/>
<pin name="R6A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HDSP-K">
<pin name="C1A" direction="pas"/>
<pin name="C2A" direction="pas"/>
<pin name="C3A" direction="pas"/>
<pin name="C4A" direction="pas"/>
<pin name="C5A" direction="pas"/>
<pin name="R7C" direction="pas"/>
<pin name="R1C" direction="pas"/>
<pin name="R2C" direction="pas"/>
<pin name="R3C" direction="pas"/>
<pin name="R4C" direction="pas"/>
<pin name="R5C" direction="pas"/>
<pin name="R6C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-K">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CC@1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-A">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-K">
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="CC@1" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7L-A">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-U">
<pin name="AB" direction="pas"/>
<pin name="AA" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="ADP" direction="pas"/>
<pin name="CB" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="CDP" direction="pas"/>
<pin name="AE" direction="pas"/>
<pin name="CE" direction="pas"/>
<pin name="AD" direction="pas"/>
<pin name="CD" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-U1">
<pin name="CD" direction="pas"/>
<pin name="CB" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="CDP" direction="pas"/>
<pin name="ACD@1" direction="pas"/>
<pin name="ACD" direction="pas"/>
<pin name="AABDP@1" direction="pas"/>
<pin name="AABDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-U2">
<pin name="CABDP" direction="pas"/>
<pin name="AB" direction="pas"/>
<pin name="CABDP@1" direction="pas"/>
<pin name="AA" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
<pin name="AD" direction="pas"/>
<pin name="CCD" direction="pas"/>
<pin name="CCD@1" direction="pas"/>
<pin name="ADP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-A2">
<pin name="DP1" direction="pas"/>
<pin name="F1" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="E1" direction="pas"/>
<pin name="G1" direction="pas"/>
<pin name="DP2" direction="pas"/>
<pin name="F2" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="CA2" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="E2" direction="pas"/>
<pin name="G2" direction="pas"/>
<pin name="CA1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-K2">
<pin name="G1" direction="pas"/>
<pin name="F1" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="CC1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="E1" direction="pas"/>
<pin name="DP1" direction="pas"/>
<pin name="G2" direction="pas"/>
<pin name="F2" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="CC2" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="E2" direction="pas"/>
<pin name="DP2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7L-A4">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CA@3" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="CA@2" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-A4">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
<pin name="CA@2" direction="pas"/>
<pin name="CA@3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7-K4">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CC@1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="CC@2" direction="pas"/>
<pin name="CC@3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD7L-K4">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CC@2" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="CC@1" direction="pas"/>
<pin name="CC@3" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HD15-U3">
<pin name="AB" direction="pas"/>
<pin name="AA" direction="pas"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
<pin name="ADP" direction="pas"/>
<pin name="CB" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
<pin name="CDP" direction="pas"/>
<pin name="AE" direction="pas"/>
<pin name="CE" direction="pas"/>
<pin name="AD" direction="pas"/>
<pin name="CD" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
<pin name="CDP@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HP5082">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="DP" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HP5082H">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="BC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HP5082_">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="-+" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HD-0760">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="DP" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HD-0762">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="BC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HTIL311A" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;  1-character dot matrix, 2 decimal points&lt;p&gt;
Internal TTL MSI IC with Latch, Decoder, and Driver&lt;br&gt;
Source: http://www.taosinc.com .. til311-e6.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HTIL311A"/>
<gate name="P" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HTIL311A">
<connects>
<connect gate="1" pin="BI" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="DP-L" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="DP-R" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="L-SI" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="LEDSUP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HLMP6" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2mm horizontal</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HLMP6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HLMP-6500"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652490"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40K0088"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP21XX" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 8-character dot matrix</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDSP21"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP21XX">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!FL" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GNDL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="SUB1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SUB2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SUB3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HDSP-2179"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1175588"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06B1344"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDLX2416" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 4-character dot matrix</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDLX2416">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BL" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!CE1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!CE2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!CLR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!CU" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CUE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCMS230X" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 4-character dot matrix</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HCMS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HCMS230X">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="COL1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="COL2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="COL4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COL5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I-CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCMS200X" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 4-character dot matrix</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HCMS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HCMS200X">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="COL1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="COL2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="COL4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COL5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I-CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP4701" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix without decimal point</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDSP-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP47">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C3C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C4C" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C5C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R2A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R3A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R4A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="R5A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="R6A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="R7A" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP4703" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix without decimal point</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDSP-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP47">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C2A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C3A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C4A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C5A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R1C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R2C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R3C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R4C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="R5C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R6C" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="R7C" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP4401" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix without decimal point</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDSP-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP44">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C2C" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C3C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C4C" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C5C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="R2A" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="R3A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="R4A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R5A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R6A" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R7A" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP4403" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix without decimal point</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HDSP-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP44">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C2A" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="C3A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C4A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C5A" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="R1C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R2C" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="R3C" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="R4C" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="R5C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R6C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="R7C" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A101" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-A">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A103" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-A">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CC@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A107" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-C">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A108" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-C">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CC@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-F101" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-E">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-F103" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-E">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CC@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-F107" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-G">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-F108" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-G">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CC@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-E101" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-I">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-E100" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point left</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7L-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-I">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-E103" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-I">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CC@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-E106" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15-U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="AA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AB" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ADP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CDP" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-H101" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="M" symbol="HD7-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-M">
<connects>
<connect gate="M" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="M" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="M" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="M" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="M" pin="CA@1" pad="8"/>
<connect gate="M" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="M" pin="DP" pad="5"/>
<connect gate="M" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="M" pin="F" pad="9"/>
<connect gate="M" pin="G" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-H103" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="N" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-M">
<connects>
<connect gate="N" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="N" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="N" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="N" pin="CC" pad="8"/>
<connect gate="N" pin="CC@1" pad="3"/>
<connect gate="N" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="N" pin="DP" pad="5"/>
<connect gate="N" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="N" pin="F" pad="9"/>
<connect gate="N" pin="G" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-H107" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="O" symbol="HD15-U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-O">
<connects>
<connect gate="O" pin="AABDP" pad="7"/>
<connect gate="O" pin="AABDP@1" pad="4"/>
<connect gate="O" pin="ACD" pad="8"/>
<connect gate="O" pin="ACD@1" pad="2"/>
<connect gate="O" pin="CA" pad="6"/>
<connect gate="O" pin="CB" pad="3"/>
<connect gate="O" pin="CC" pad="1"/>
<connect gate="O" pin="CD" pad="9"/>
<connect gate="O" pin="CDP" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-H108" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="HD15-U2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-O">
<connects>
<connect gate="P" pin="AA" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="AB" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="AC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="AD" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="ADP" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="CABDP" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="CABDP@1" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="CCD" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="CCD@1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-K121" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 2 x 1 character 7 segment, decimal points right</description>
<gates>
<gate name="R" symbol="HD7-A2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-R">
<connects>
<connect gate="R" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="R" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="R" pin="B1" pad="15"/>
<connect gate="R" pin="B2" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="R" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="CA1" pad="14"/>
<connect gate="R" pin="CA2" pad="13"/>
<connect gate="R" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="R" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="R" pin="DP1" pad="4"/>
<connect gate="R" pin="DP2" pad="9"/>
<connect gate="R" pin="E1" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="E2" pad="5"/>
<connect gate="R" pin="F1" pad="18"/>
<connect gate="R" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="R" pin="G1" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="G2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-K123" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 2 x 1 character 7 segment, decimal points right</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="HD7-K2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-R">
<connects>
<connect gate="S" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="S" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="S" pin="B1" pad="15"/>
<connect gate="S" pin="B2" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="CC1" pad="14"/>
<connect gate="S" pin="CC2" pad="13"/>
<connect gate="S" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="DP1" pad="4"/>
<connect gate="S" pin="DP2" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="E1" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="E2" pad="5"/>
<connect gate="S" pin="F1" pad="18"/>
<connect gate="S" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="G1" pad="17"/>
<connect gate="S" pin="G2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-N100" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point left</description>
<gates>
<gate name="Q" symbol="HD7L-A4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-Q">
<connects>
<connect gate="Q" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="Q" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="Q" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="Q" pin="CA" pad="4"/>
<connect gate="Q" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="Q" pin="CA@2" pad="12"/>
<connect gate="Q" pin="CA@3" pad="17"/>
<connect gate="Q" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="Q" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="Q" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="Q" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="Q" pin="G" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-N101" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="T" symbol="HD7-A4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-Q">
<connects>
<connect gate="T" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="T" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="T" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="T" pin="CA" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="CA@1" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="CA@2" pad="12"/>
<connect gate="T" pin="CA@3" pad="17"/>
<connect gate="T" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="T" pin="DP" pad="10"/>
<connect gate="T" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="T" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="T" pin="G" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-N103" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="U" symbol="HD7-K4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-Q">
<connects>
<connect gate="U" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="U" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="U" pin="CC" pad="4"/>
<connect gate="U" pin="CC@1" pad="6"/>
<connect gate="U" pin="CC@2" pad="12"/>
<connect gate="U" pin="CC@3" pad="17"/>
<connect gate="U" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="U" pin="DP" pad="10"/>
<connect gate="U" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="U" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="U" pin="G" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-N105" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point left</description>
<gates>
<gate name="V" symbol="HD7L-K4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-Q">
<connects>
<connect gate="V" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="V" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="V" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="V" pin="CC" pad="4"/>
<connect gate="V" pin="CC@1" pad="6"/>
<connect gate="V" pin="CC@2" pad="12"/>
<connect gate="V" pin="CC@3" pad="17"/>
<connect gate="V" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="V" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="V" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="V" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="V" pin="G" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-N106" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="W" symbol="HD15-U3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-W">
<connects>
<connect gate="W" pin="AA" pad="15"/>
<connect gate="W" pin="AB" pad="13"/>
<connect gate="W" pin="AC" pad="14"/>
<connect gate="W" pin="AD" pad="3"/>
<connect gate="W" pin="ADP" pad="10"/>
<connect gate="W" pin="AE" pad="7"/>
<connect gate="W" pin="CA" pad="2"/>
<connect gate="W" pin="CA@1" pad="17"/>
<connect gate="W" pin="CB" pad="12"/>
<connect gate="W" pin="CC" pad="5"/>
<connect gate="W" pin="CD" pad="4"/>
<connect gate="W" pin="CDP" pad="8"/>
<connect gate="W" pin="CDP@1" pad="11"/>
<connect gate="W" pin="CE" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD7730" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point left</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD7L-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD7730">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CA@1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD7731" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="HD7-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD7730">
<connects>
<connect gate="B" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CA@1" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD7740" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character 7 segment, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="C" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD7730">
<connects>
<connect gate="C" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="CC" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="CC@1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="DP" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="G" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD7736" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="D" symbol="HD15-U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD7736">
<connects>
<connect gate="D" pin="AA" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="AB" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="AD" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="ADP" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="AE" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="CA" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="CB" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="CC" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="CDP" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="CE" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HP5082" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix, 2 decimal points</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HP5082"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HP5082">
<connects>
<connect gate="A" pin="DP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HP5082H" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix, 2 decimal points</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HP5082H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HP5082">
<connects>
<connect gate="A" pin="BC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HP5082_" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 + - 1/2 character dot matrix, decimal point right</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HP5082_"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HP5082_">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="-+" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP0760" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HD-0760"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD-0760">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HDSP-0760"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9869875"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="39K9788"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDSP0762" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 1-character dot matrix without decimal point</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HD-0762"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HD-0762">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HDSP-0762"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9869883"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="39K9789"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SC39-11SRWA" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY &lt;b&gt; 9.9mm (0.39INCH) &lt;p&gt;
Source: SC39-11SRWA.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HD7-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDSP-E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
