<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.3">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hitachi, Data Modul, Tuxgraphics - LCD Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="H1333C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4-character 7 segment</description>
</package>
<package name="H1331C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 1/2-character 7 segment</description>
</package>
<package name="H1335C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LS021C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 1/2-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LS022C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LS023C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 1/2-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LS024C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LS026C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
8-character 7 segment</description>
</package>
<package name="H1332C">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 1/2-character 7 segment</description>
</package>
<package name="LCD-DIP128-64">
<description>&lt;b&gt;LCD-GRAFIK MODUL 128x64 PIXEL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.lcd-module.de dip126-6.pdf</description>
</package>
<package name="HDM64GS12_-R">
<description>&lt;b&gt;HDM64GS12_-R&lt;/b&gt; 128 X 64 Dots Graphic&lt;p&gt;
Source: http://www.hantronix.com/down/64gs12-r.pdf</description>
</package>
<package name="SBLCDA4">
<description>&lt;b&gt;LCD Display SBLCDA4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.softbaugh.com/downloads/SBLCDA4_Specification.pdf</description>
</package>
<package name="TUXGR_16X2_R2">
<description>&lt;b&gt;Tuxgraphics LCD display 16x2 characters&lt;/b&gt; reflective, without background light&lt;p&gt;
Source: tuxgr_12x2_r2.pdf</description>
</package>
<package name="TUXGR_20X2">
<description>&lt;b&gt;Tuxgraphics LCD display 20x2 characters&lt;/b&gt; reflective, without background light&lt;p&gt;
Source: tuxgr_20x2.pdf</description>
</package>
<package name="MGLS2401280TZ">
<description>&lt;b&gt;LCD Display 240 x 128 Dots&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: VARITRONIX LIMITED .. LCD_f1187192714.pdf</description>
</package>
<package name="EA_DIP">
<description>&lt;b&gt;LCD-MODUL 2x16 - 6,68mm, INKL. KONTROLLER HD44780&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip162-d.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="H1333C">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="H1331C">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="BC" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="&lt;-" direction="pas"/>
<pin name=":" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="H1335C">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="5DP" direction="pas"/>
<pin name="5E" direction="pas"/>
<pin name="5D" direction="pas"/>
<pin name="5C" direction="pas"/>
<pin name="4DP" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="5A" direction="pas"/>
<pin name="5F" direction="pas"/>
<pin name="5G" direction="pas"/>
<pin name="6B" direction="pas"/>
<pin name="6G" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="6F" direction="pas"/>
<pin name="6A" direction="pas"/>
<pin name="5B" direction="pas"/>
<pin name="6C" direction="pas"/>
<pin name="6D" direction="pas"/>
<pin name="6E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS021">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="BC" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="&lt;-" direction="pas"/>
<pin name=":" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS022">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS023">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="BC" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="&lt;-" direction="pas"/>
<pin name=":" direction="pas"/>
<pin name="4DP" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS024">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="5G" direction="pas"/>
<pin name="5E" direction="pas"/>
<pin name="5C" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="5B" direction="pas"/>
<pin name="5A" direction="pas"/>
<pin name="5D" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
<pin name="5F" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS026">
<pin name="COM/BP" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="5E" direction="pas"/>
<pin name="5C" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="5B" direction="pas"/>
<pin name="5A" direction="pas"/>
<pin name="5D" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
<pin name="5F" direction="pas"/>
<pin name="8E" direction="pas"/>
<pin name="8D" direction="pas"/>
<pin name="8C" direction="pas"/>
<pin name="7DP" direction="pas"/>
<pin name="7E" direction="pas"/>
<pin name="7D" direction="pas"/>
<pin name="7C" direction="pas"/>
<pin name="6DP" direction="pas"/>
<pin name="BP" direction="pas"/>
<pin name="6E" direction="pas"/>
<pin name="6D" direction="pas"/>
<pin name="6C" direction="pas"/>
<pin name="5DP" direction="pas"/>
<pin name="4DP" direction="pas"/>
<pin name="5G" direction="pas"/>
<pin name="6B" direction="pas"/>
<pin name="6A" direction="pas"/>
<pin name="6F" direction="pas"/>
<pin name="6G" direction="pas"/>
<pin name="L3" direction="pas"/>
<pin name="7B" direction="pas"/>
<pin name="7A" direction="pas"/>
<pin name="7F" direction="pas"/>
<pin name="7G" direction="pas"/>
<pin name="8B" direction="pas"/>
<pin name="8A" direction="pas"/>
<pin name="8F" direction="pas"/>
<pin name="8G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="H1332C">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="BC" direction="pas"/>
<pin name="3DP" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="3D" direction="pas"/>
<pin name="3C" direction="pas"/>
<pin name="2DP" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="2D" direction="pas"/>
<pin name="2C" direction="pas"/>
<pin name="1DP" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="1D" direction="pas"/>
<pin name="1C" direction="pas"/>
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1F" direction="pas"/>
<pin name="1G" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2F" direction="pas"/>
<pin name="2G" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="3B" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3F" direction="pas"/>
<pin name="3G" direction="pas"/>
<pin name="&lt;-" direction="pas"/>
<pin name=":" direction="pas"/>
<pin name="4DP" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
<pin name="4D" direction="pas"/>
<pin name="4C" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="4B" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4F" direction="pas"/>
<pin name="4G" direction="pas"/>
<pin name="BP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LCD-DIP128-64">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="D/I" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E1" direction="in"/>
<pin name="E2" direction="in"/>
<pin name="CS1L" direction="in"/>
<pin name="CS1H" direction="in"/>
<pin name="CS2L" direction="in"/>
<pin name="CS2H" direction="in"/>
<pin name="VNEG" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HDM64GS12">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="D/I" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="VEE" direction="out"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="VL" direction="pas"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SBLCDA4">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="23" direction="pas"/>
<pin name="24" direction="pas"/>
<pin name="25" direction="pas"/>
<pin name="26" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TUXGR_16X2_R2">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CONTR" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="TUXGR_20X2">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CONTR" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MGLS2401280TZ">
<pin name="FS" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="C/!D" direction="in"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="FG" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="V0" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DIP-EA">
<description>Source: &lt;a href="http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip162-d.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="H1331C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 1/2 character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="H1331C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="H1331C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin=":" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="&lt;-" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H1333C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="H1333C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="H1333C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="4C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="4D" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="4E" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="4F" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="4G" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H1335C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="H1335C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="H1335C">
<connects>
<connect gate="1" pin="1A" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="1B" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="1C" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="1D" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="1DP" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="1E" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="1F" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="1G" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="2A" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="2B" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="2C" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="2D" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="2DP" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="2E" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="2F" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="2G" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="3A" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="3B" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="3C" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="3D" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="3DP" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="3E" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="3F" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="3G" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="4A" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="4B" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="4C" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="4D" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="4DP" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="4E" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="4F" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="4G" pad="41"/>
<connect gate="1" pin="5A" pad="44"/>
<connect gate="1" pin="5B" pad="43"/>
<connect gate="1" pin="5C" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="5D" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="5DP" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="5E" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="5F" pad="45"/>
<connect gate="1" pin="5G" pad="46"/>
<connect gate="1" pin="6A" pad="48"/>
<connect gate="1" pin="6B" pad="47"/>
<connect gate="1" pin="6C" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="6D" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="6E" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="6F" pad="49"/>
<connect gate="1" pin="6G" pad="50"/>
<connect gate="1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="L1" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="L2" pad="42"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS021C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 1/2-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LS021"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LS021C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin=":" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="&lt;-" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS022C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LS022"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LS022C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="4C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="4D" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="4E" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="4F" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="4G" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS023C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 1/2-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LS023"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LS023C">
<connects>
<connect gate="A" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="4A" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="4B" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="4C" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="4D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="4DP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="4E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="4F" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="4G" pad="37"/>
<connect gate="A" pin=":" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="&lt;-" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H1332C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 1/2-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="H1332C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="H1332C">
<connects>
<connect gate="A" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="3B" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3DP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3F" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="3G" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="4A" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="4B" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="4C" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="4D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="4DP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="4E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="4F" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="4G" pad="37"/>
<connect gate="A" pin=":" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="&lt;-" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS024C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LS024"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LS024C">
<connects>
<connect gate="A" pin="1A" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="1B" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="1C" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="1D" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="1E" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="1F" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="1G" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="2B" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="2C" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="2D" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="2E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2F" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="2G" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3B" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="3C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="3D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3F" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="3G" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="4A" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="4B" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="4C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="4D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="4E" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="4F" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="4G" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="5A" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="5B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="5C" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="5D" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5E" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="5F" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="5G" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS026C" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
8-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LS026"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LS026C">
<connects>
<connect gate="A" pin="1A" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="1B" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="1C" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="1D" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="1E" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="1F" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="1G" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="2B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="2C" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="2D" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="2E" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="2F" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="2G" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="3B" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="3C" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="3D" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="3DP" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="3E" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="3F" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="3G" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="4A" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="4B" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="4C" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="4D" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="4DP" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="4E" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="4F" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="4G" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="5A" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="5B" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="5C" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="5D" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="5DP" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="5E" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="5F" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="5G" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="6A" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="6B" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="6C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="6D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="6DP" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="6E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="6F" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="6G" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="7A" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="7B" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="7C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="7D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="7DP" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="7E" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7F" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="7G" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="8A" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="8B" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="8C" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="8D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="8E" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="8F" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="8G" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="COM/BP" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="L3" pad="60"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EADIP128*-6N5LW" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD-GRAFIK MODUL 128x64 PIXEL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
EA DIP128-6N5LW BLAU-WEISS&lt;br&gt;
EA DIP128J-6N5LW SCHWARZ-WEISS&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ELECTRONIC ASSEMBLY GMBH&lt;br&gt;
LOCHHAMER SCHLAG 17&lt;br&gt;
D-82166 GRÄFELFING&lt;br&gt;
Source: www.lcd-module.de .. dip128-6.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-DIP128-64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD-DIP128-64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1H" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2H" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D/I" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VNEG" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HDM64GS12_-R" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;HDM64GS12_-R&lt;/b&gt; 128 X 64 Dots Graphic&lt;p&gt;
Source: http://www.hantronix.com/down/64gs12-r.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HDM64GS12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HDM64GS12_-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D/I" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SBLCDA4" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD Display SBLCDA4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.softbaugh.com/downloads/SBLCDA4_Specification.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SBLCDA4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SBLCDA4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUXGR_16X2_R2" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;Tuxgraphics LCD display 16x2 characters&lt;/b&gt; reflective, without background light&lt;p&gt;
Source: tuxgr_12x2_r2.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUXGR_16X2_R2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUXGR_16X2_R2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CONTR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUXGR_20X2" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;Tuxgraphics LCD display 20x2 characters&lt;/b&gt; reflective, without background light&lt;p&gt;
Source: tuxgr_20x2.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUXGR_20X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUXGR_20X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CONTR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MGLS2401280TZ" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD Display 240 x 128 Dots&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: VARITRONIX LIMITED .. LCD_f1187192714.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MGLS2401280TZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MGLS2401280TZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C/!D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="FG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1183196"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DIP" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD-MODUL 2x16 - 6,68mm, INKL. KONTROLLER HD44780&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip162-d.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIP-EA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
