<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;ECL Logic Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MC10119">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B/C" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10121">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="!O" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="B/C" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10124">
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
<pin name="!O1" direction="out"/>
<pin name="!O0" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="INCOMMON" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="!O2" direction="out"/>
<pin name="!O3" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10128">
<pin name="STROBE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="DIS0" direction="in"/>
<pin name="CNTL0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CNTL1" direction="in"/>
<pin name="DIS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10129">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="CONTROL" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="STROBE" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10133">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="CE@1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="CE@2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10136">
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="COUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="CIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10138">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="!Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="!Q0" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10141">
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DR" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="DL" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10154">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="!Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="!Q0" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10158">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D01" direction="in"/>
<pin name="D00" direction="in"/>
<pin name="SEL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D31" direction="in"/>
<pin name="D30" direction="in"/>
<pin name="D21" direction="in"/>
<pin name="D20" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10159">
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D01" direction="in"/>
<pin name="D00" direction="in"/>
<pin name="ENABLE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SEL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D31" direction="in"/>
<pin name="D30" direction="in"/>
<pin name="D21" direction="in"/>
<pin name="D20" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10160">
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10162">
<pin name="E0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Q7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="E1" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10161">
<pin name="E0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="E1" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10163">
<pin name="P0B" direction="out"/>
<pin name="P3" direction="out"/>
<pin name="B5" direction="in"/>
<pin name="B6" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="B7" direction="in"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="out"/>
<pin name="P1" direction="out"/>
<pin name="P0A" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10164">
<pin name="ENABLE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="X4" direction="in"/>
<pin name="X5" direction="in"/>
<pin name="X6" direction="in"/>
<pin name="X7" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10165">
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10166">
<pin name="A&gt;B" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A&lt;B" direction="out"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="!EN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10168">
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="G3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="G2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10170">
<pin name="ODD" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="HI" direction="in"/>
<pin name="LO" direction="in"/>
<pin name="EVEN" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10171">
<pin name="E1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q13" direction="out"/>
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q11" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="Q03" direction="out"/>
<pin name="Q02" direction="out"/>
<pin name="Q01" direction="out"/>
<pin name="Q00" direction="out"/>
<pin name="E0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="E" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10172">
<pin name="E1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q13" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q12" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q11" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q10" direction="out" function="dot"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="Q03" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q02" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q01" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q00" direction="out" function="dot"/>
<pin name="E0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="E" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10173">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D01" direction="in"/>
<pin name="D00" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SELECT" direction="in"/>
<pin name="D31" direction="in"/>
<pin name="D30" direction="in"/>
<pin name="D21" direction="in"/>
<pin name="D20" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10174">
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D00" direction="in"/>
<pin name="D02" direction="in"/>
<pin name="D01" direction="in"/>
<pin name="D03" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D12" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="ENABLE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10175">
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="CLK0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10176">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10179">
<pin name="GG" direction="out"/>
<pin name="CN+4" direction="out"/>
<pin name="G0" direction="in"/>
<pin name="G3" direction="in"/>
<pin name="CN+2" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="CN" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="P0" direction="in"/>
<pin name="PG" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10181">
<pin name="F0" direction="out"/>
<pin name="F1" direction="out"/>
<pin name="GG" direction="out"/>
<pin name="CN+4" direction="out"/>
<pin name="F3" direction="out"/>
<pin name="F2" direction="out"/>
<pin name="PG" direction="out"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="CN" direction="in"/>
<pin name="M" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10182">
<pin name="CN+2" direction="out"/>
<pin name="GG" direction="out"/>
<pin name="F0" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="M" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="CN" direction="in"/>
<pin name="F1" direction="out"/>
<pin name="PG" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10186">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10188">
<pin name="AO" direction="out"/>
<pin name="BO" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="AI" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="ENABLE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="EI" direction="in"/>
<pin name="FI" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="out"/>
<pin name="EO" direction="out"/>
<pin name="FO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MC10189">
<pin name="AO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AI" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="EI" direction="in"/>
<pin name="FI" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FO" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10195">
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="B5" direction="in"/>
<pin name="B6" direction="in"/>
<pin name="Q6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q4" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC1VEE">
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VCCVEEGN">
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR3GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="1VCC1VEE">
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10139">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10143">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="C0" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="WE0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="QB0" direction="out"/>
<pin name="QB1" direction="out"/>
<pin name="QC0" direction="out"/>
<pin name="QC1" direction="out"/>
<pin name="WE1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RE-B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RE-C" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="3VCC1VEE">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10144">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10145">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10146">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10147">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MCM10148">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="5538">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y2" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y3" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y4" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y5" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y6" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y7" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="Y8" direction="oc" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="5573">
<pin name="LE(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="1D" direction="in"/>
<pin name="2D" direction="in"/>
<pin name="3D" direction="in"/>
<pin name="4D" direction="in"/>
<pin name="5D" direction="in"/>
<pin name="6D" direction="in"/>
<pin name="7D" direction="in"/>
<pin name="8D" direction="in"/>
<pin name="1Q" direction="hiz"/>
<pin name="2Q" direction="hiz"/>
<pin name="3Q" direction="hiz"/>
<pin name="4Q" direction="hiz"/>
<pin name="5Q" direction="hiz"/>
<pin name="6Q" direction="hiz"/>
<pin name="7Q" direction="hiz"/>
<pin name="8Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="5574">
<pin name="CLK(ECL)" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="1D" direction="in"/>
<pin name="2D" direction="in"/>
<pin name="3D" direction="in"/>
<pin name="4D" direction="in"/>
<pin name="5D" direction="in"/>
<pin name="6D" direction="in"/>
<pin name="7D" direction="in"/>
<pin name="8D" direction="in"/>
<pin name="1Q" direction="hiz"/>
<pin name="2Q" direction="hiz"/>
<pin name="3Q" direction="hiz"/>
<pin name="4Q" direction="hiz"/>
<pin name="5Q" direction="hiz"/>
<pin name="6Q" direction="hiz"/>
<pin name="7Q" direction="hiz"/>
<pin name="8Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="5575">
<pin name="LE(ECL)" direction="in"/>
<pin name="OE(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="1D" direction="in"/>
<pin name="2D" direction="in"/>
<pin name="3D" direction="in"/>
<pin name="4D" direction="in"/>
<pin name="5D" direction="in"/>
<pin name="6D" direction="in"/>
<pin name="7D" direction="in"/>
<pin name="8D" direction="in"/>
<pin name="1Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="2Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="3Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="4Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="5Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="6Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="7Q" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="8Q" direction="hiz" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="5539">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="oc"/>
<pin name="Y2" direction="oc"/>
<pin name="Y3" direction="oc"/>
<pin name="Y4" direction="oc"/>
<pin name="Y5" direction="oc"/>
<pin name="Y6" direction="oc"/>
<pin name="Y7" direction="oc"/>
<pin name="Y8" direction="oc"/>
</symbol>
<symbol name="5540">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y2" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y3" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y4" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y5" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y6" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y7" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="Y8" direction="hiz" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="5542">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A4" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A5" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A6" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A7" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Y1" direction="out"/>
<pin name="Y2" direction="out"/>
<pin name="Y3" direction="out"/>
<pin name="Y4" direction="out"/>
<pin name="Y5" direction="out"/>
<pin name="Y6" direction="out"/>
<pin name="Y7" direction="out"/>
<pin name="Y8" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="5543">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="out"/>
<pin name="Y2" direction="out"/>
<pin name="Y3" direction="out"/>
<pin name="Y4" direction="out"/>
<pin name="Y5" direction="out"/>
<pin name="Y6" direction="out"/>
<pin name="Y7" direction="out"/>
<pin name="Y8" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="5541">
<pin name="OE1(ECL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE2(TTL)" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="hiz"/>
<pin name="Y2" direction="hiz"/>
<pin name="Y3" direction="hiz"/>
<pin name="Y4" direction="hiz"/>
<pin name="Y5" direction="hiz"/>
<pin name="Y6" direction="hiz"/>
<pin name="Y7" direction="hiz"/>
<pin name="Y8" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR4GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MC10130">
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CLK">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="RESET">
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10134">
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="A-SEL" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MC10135">
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="K" direction="in" function="dot"/>
<pin name="J" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SELAB">
<pin name="SELA" direction="in"/>
<pin name="SELB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC10180">
<pin name="!S" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="S" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MC10119" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10119"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B/C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10121" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10121"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!O" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B/C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10124" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A1" symbol="MC10124"/>
<gate name="P" symbol="VCCVEEGN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A1" pin="!O0" pad="4"/>
<connect gate="A1" pin="!O1" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="!O2" pad="12"/>
<connect gate="A1" pin="!O3" pad="13"/>
<connect gate="A1" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="A1" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="A1" pin="I2" pad="10"/>
<connect gate="A1" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="A1" pin="INCOMMON" pad="6"/>
<connect gate="A1" pin="O0" pad="2"/>
<connect gate="A1" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A1" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10128" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="2PWR3GND"/>
<gate name="A" symbol="MC10128"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CNTL0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CNTL1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DIS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="STROBE" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10129" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A1" symbol="MC10129"/>
<gate name="P" symbol="2PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A1" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="A1" pin="CONTROL" pad="5"/>
<connect gate="A1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A1" pin="Q0" pad="14"/>
<connect gate="A1" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A1" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="A1" pin="STROBE" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10130" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
<gate name="A" symbol="MC10130"/>
<gate name="B" symbol="MC10130"/>
<gate name="C" symbol="CLK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CE" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10133" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10133"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CE@1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CE@2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10134" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
<gate name="A" symbol="MC10134"/>
<gate name="B" symbol="MC10134"/>
<gate name="A1" symbol="CLK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A-SEL" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="2"/>
<connect gate="A1" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="A-SEL" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CE" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10135" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
<gate name="A" symbol="MC10135"/>
<gate name="A1" symbol="CLK"/>
<gate name="B" symbol="MC10135"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="A1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="J" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="K" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10136" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10136"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="COUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10138" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10138"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10141" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10141"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DL" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10154" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10154"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10158" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10158"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D00" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D01" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D20" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D21" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D30" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D31" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SEL" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10159" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10159"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D00" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D01" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D20" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D21" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D30" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D31" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SEL" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10160" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10160"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10162" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10162"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10161" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10161"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10163" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10163"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="B0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P0A" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P0B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10164" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10164"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10165" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10165"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10166" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10166"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!EN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10168" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10168"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10170" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10170"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="EVEN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="HI" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="LO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="ODD" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10171" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10171"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="E0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q00" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q01" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q02" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q03" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10172" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10172"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="E0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q00" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q01" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q02" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q03" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10173" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10173"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D00" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D01" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D20" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D21" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D30" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D31" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SELECT" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10174" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10174"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D00" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D01" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D02" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D03" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10175" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10175"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10176" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10176"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10179" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10179"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CN" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN+2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GG" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PG" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10180" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
<gate name="A" symbol="MC10180"/>
<gate name="B" symbol="MC10180"/>
<gate name="A1" symbol="SELAB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!S" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="A1" pin="SELA" pad="7"/>
<connect gate="A1" pin="SELB" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="!S" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="CI" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10181" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10181"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="GG" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="M" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PG" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10182" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10182"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CN+2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="GG" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="M" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PG" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10186" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10186"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10188" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10188"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10189" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10189"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC10195" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MC10195"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10139" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10139"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10143" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10143"/>
<gate name="P" symbol="3VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="QB0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QC0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="QC1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RE-B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RE-C" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WE0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="WE1" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10144" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10144"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10145" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10145"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10146" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10146"/>
<gate name="P" symbol="1VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10147" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10147"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM10148" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCM10148"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5538" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5538"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5539" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5539"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5540" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5540"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5541" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5541"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5542" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5542"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5573" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5573"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="1Q" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2Q" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="3Q" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4D" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="4Q" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5D" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="5Q" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="6D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="6Q" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="7D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="7Q" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="8D" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="8Q" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LE(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5574" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5574"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="1Q" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2Q" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="3Q" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4D" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="4Q" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5D" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="5Q" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="6D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="6Q" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="7D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="7Q" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="8D" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="8Q" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5575" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5575"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="1Q" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="2Q" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3D" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="3Q" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4D" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="4Q" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5D" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="5Q" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="6D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="6Q" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="7D" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="7Q" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="8D" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="8Q" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LE(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10KHT5543" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;ECL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5543"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OE1(ECL)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OE2(TTL)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y8" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
