<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Rahmen für Elektropläne&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Die vordefinierten Rahmen eignen sich für &lt;u&gt;Kontakt- und Signalreferenzen&lt;/u&gt;, die ab Version 5.0 möglich sind.&lt;p&gt;

Wird ein Rahmen mit vordefinerten &lt;u&gt;Attributen&lt;/u&gt;, z. B. RAHMEN_A4_8Z-19S, in eine neue Schaltung
geholt, dann sind zunächst die Platzhaltertexte (&gt;ATTRIBUTNAME) sichtbar, weil diese Attribute noch nicht
angelegt sind. Verwenden Sie das User-Language-Programm &lt;u&gt;e-attributverwaltung.ulp&lt;/u&gt;, um auf
bequeme Weise die noch nicht definierten Attribute zu generieren.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RAHMEN_A4_8Z-19S">
</symbol>
<symbol name="RAHMEN_A4_8Z-19S_OHNE_DOKUMENTENFELD">
</symbol>
<symbol name="RAHMEN_A4_8Z-19S_SPS">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RAHMEN_A4_8Z-19S" prefix="RAHMEN">
<description>Zeichnungsrahmen  DIN A4  für Leistungs- und Steuerungsteil der Stomlaufpläne mit Attributen.&lt;p&gt;
8 Zeilen, 19 Spalten und Hilfslinien.&lt;br&gt;
Verwenden Sie das User-Language-Programm &lt;u&gt;e-attribute-anlegen.ulp&lt;/u&gt;, um auf
bequeme Weise die noch nicht definierten Attribute zu generieren.</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RAHMEN_A4_8Z-19S"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="AENDERUNG1" value=""/>
<attribute name="AENDERUNG2" value=""/>
<attribute name="AENDERUNG3" value=""/>
<attribute name="DATUM1" value=""/>
<attribute name="DATUM2" value=""/>
<attribute name="DATUM3" value=""/>
<attribute name="NAME1" value=""/>
<attribute name="NAME2" value=""/>
<attribute name="NAME3" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RAHMEN_A4_8Z-19S_OHNE_DOKUMENTENFELD" prefix="RAHMEN">
<description>Zeichnungsrahmen DIN A4, 8 Zeilen, 19 Spalten ohne Dokumentenfeld</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RAHMEN_A4_8Z-19S_OHNE_DOKUMENTENFELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RAHMEN_A4_8Z-19S_SPS" prefix="RAHMEN">
<description>Zeichnungsrahmen DIN A4 für SPS mit Attributen.&lt;p&gt;
 8 Zeilen, 19 Spalten und Hilfslinien&lt;br&gt;
 Verwenden Sie das User-Language-Programm &lt;u&gt;e-attribute-anlegen.ulp&lt;/u&gt;, um auf
bequeme Weise die noch nicht definierten Attribute zu generieren.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RAHMEN_A4_8Z-19S_SPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="AENDERUNG1" value=""/>
<attribute name="AENDERUNG2" value=""/>
<attribute name="AENDERUNG3" value=""/>
<attribute name="DATUM1" value=""/>
<attribute name="DATUM2" value=""/>
<attribute name="DATUM3" value=""/>
<attribute name="NAME1" value=""/>
<attribute name="NAME2" value=""/>
<attribute name="NAME3" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
