<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Motoren für Elektropläne&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MOTOR_1-PHASEN">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTOR_3-PHASEN">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTOR_3-POL_PE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK-ANLAUF_ALTERNATIV">
<description>Dummy</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOTOR_1-PHASEN">
<pin name="V" direction="pas"/>
<pin name="U" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK">
<pin name="W1" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="pas"/>
<pin name="U1" direction="pas"/>
<pin name="W2" direction="pas"/>
<pin name="V2" direction="pas"/>
<pin name="U2" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTOR_3-POL_PE">
<pin name="W1" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="pas"/>
<pin name="U1" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK-ANLAUF_ALTERNATIV">
<pin name="W1" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="pas"/>
<pin name="U1" direction="pas"/>
<pin name="V2" direction="pas"/>
<pin name="U2" direction="pas"/>
<pin name="W2" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MOTOR_1-PHASEN" prefix="M" uservalue="yes">
<description>1-Phasen-Wechselstrom-Motor</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTOR_1-PHASEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTOR_1-PHASEN">
<connects>
<connect gate="1" pin="PE" pad="PE"/>
<connect gate="1" pin="U" pad="U"/>
<connect gate="1" pin="V" pad="V"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK_ANLAUF" prefix="M" uservalue="yes">
<description>3-Phasen-Wechselstrom-Motor für Stern-Dreieckschaltung mit PE</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTOR_3-PHASEN">
<connects>
<connect gate="1" pin="PE" pad="PE"/>
<connect gate="1" pin="U1" pad="U1"/>
<connect gate="1" pin="U2" pad="U2"/>
<connect gate="1" pin="V1" pad="V1"/>
<connect gate="1" pin="V2" pad="V2"/>
<connect gate="1" pin="W1" pad="W1"/>
<connect gate="1" pin="W2" pad="W2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTOR_3-POL_PE" prefix="M" uservalue="yes">
<description>3-Phasen-Motor mit PE</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTOR_3-POL_PE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTOR_3-POL_PE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE"/>
<connect gate="G$1" pin="U1" pad="U1"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="V1"/>
<connect gate="G$1" pin="W1" pad="W1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK-ANLAUF_ALTERNATIV" prefix="M" uservalue="yes">
<description>3-Phasen-Wechselstrom-Motor (alternativ)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK-ANLAUF_ALTERNATIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTOR_3-PHASEN_STERN-DREIECK-ANLAUF_ALTERNATIV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="PE"/>
<connect gate="G$1" pin="U1" pad="U1"/>
<connect gate="G$1" pin="U2" pad="U2"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="V1"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="V2"/>
<connect gate="G$1" pin="W1" pad="W1"/>
<connect gate="G$1" pin="W2" pad="W2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
