<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Motorschutzschalter für Elektropläne</description>
<packages>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_ALTERNATIV">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKT_95_96_97_98">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKT_95_96_97_98">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_MAG_UND_UNTERSPANNUNGS-AUSLOESUNG_HANDBETAETIGT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT">
<description>Dummy</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG-ALTERNATIV">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER-1">
<pin name="97" direction="pas"/>
<pin name="98" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER-1">
<pin name="96" direction="pas"/>
<pin name="95" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_MAG_UND_UNTERSPANNUNGS-AUSLOESUNG_HANDBETAETIGT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_AUSLOESUNG" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 1-pol. mit thermischer Auslösung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_AUSLOESUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 1-pol. mit thermischer magnetischer Auslösung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 1-pol mit thermischer und magnetischer Auslösung (alternativ)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_1-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_ALTERNATIV" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, allgemein (alternativ)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG-ALTERNATIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_ALTERNATIV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKTE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Hilfskontakte</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG-ALTERNATIV"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER-1"/>
<gate name="G$3" symbol="OEFFNER-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKT_95_96_97_98">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="97" pad="97"/>
<connect gate="G$2" pin="98" pad="98"/>
<connect gate="G$3" pin="95" pad="95"/>
<connect gate="G$3" pin="96" pad="96"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer magnetischer Auslösung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol mit thermischer und magnetischer Auslösung (alternativ)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKTE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Hilfskontakte</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER-1"/>
<gate name="G$3" symbol="OEFFNER-1"/>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_ALTERNATIV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_AUSLOESUNG_HILFSKONTAKT_95_96_97_98">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="97" pad="97"/>
<connect gate="G$2" pin="98" pad="98"/>
<connect gate="G$3" pin="95" pad="95"/>
<connect gate="G$3" pin="96" pad="96"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Handbetätigt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Handbetätigt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Handbetätigt mit Hilfskontakten</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER-1"/>
<gate name="G$3" symbol="OEFFNER-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="97" pad="97"/>
<connect gate="G$2" pin="98" pad="98"/>
<connect gate="G$3" pin="95" pad="95"/>
<connect gate="G$3" pin="96" pad="96"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter 3-pol. mit thermischer Auslösung, Handbetätigt, Hilfskontakte</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER-1"/>
<gate name="G$3" symbol="OEFFNER-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_THERM_MAG_HANDBETAETIGT_HILFSKONTAKTE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="97" pad="97"/>
<connect gate="G$2" pin="98" pad="98"/>
<connect gate="G$3" pin="95" pad="95"/>
<connect gate="G$3" pin="96" pad="96"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_MAG_UND_UNTERSPANNUNGS-AUSLOESUNG_HANDBETAETIGT" prefix="F" uservalue="yes">
<description>Motorschutzschalter mit Fehlerspannungsauslösung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_MAG_UND_UNTERSPANNUNGS-AUSLOESUNG_HANDBETAETIGT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOTORSCHUTZSCHALTER_3-POL_MAG_UND_UNTERSPANNUNGS-AUSLOESUNG_HANDBETAETIGT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
