<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Schütze und Relais für Elektropläne&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wenn das von Ihnen gewünschte Schütz in der vorliegenden Bibliothek nicht vorhanden ist, laden Sie
die Bibliothek &lt;u&gt;e-symbole.lbr&lt;/u&gt;, und starten Sie das User-Languag-Programm  &lt;u&gt;e-bauteil-erstellen.ulp&lt;/u&gt;.&lt;p&gt; 

&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BLINKRELAIS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="FORTSCHALTRELAIS_STROMSTOSSRELAIS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_23_24_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_11-12_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_11-12">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_12-22">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22_33-34">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42_51-52">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_24-24_31-32">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_31-32_41-42">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_11-12-14">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_33_34">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_11-12">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_2-POL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_12-12_13-14">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_15-16">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_15-16">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_17-18">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_17-18">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ZEITRELAIS_1_POL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RELAIS_2-POL-UM">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RELAIS_4-POL-UM">
<description>Dummy</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BLINKRELAIS">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ZEITRELAIS_1_POL">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FORTSCHALTRELAIS_STROMSTOSSRELAIS">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HILFSSCHUETZ_13-14_23_24_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="24" direction="pas"/>
<pin name="23" direction="pas"/>
<pin name="34" direction="pas"/>
<pin name="33" direction="pas"/>
<pin name="44" direction="pas"/>
<pin name="43" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="32" direction="pas"/>
<pin name="31" direction="pas"/>
<pin name="44" direction="pas"/>
<pin name="43" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="34" direction="pas"/>
<pin name="33" direction="pas"/>
<pin name="44" direction="pas"/>
<pin name="43" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_11-12_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="WECHSLER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_ABFALLVERZOEGERT">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_ANZUGVERZOEGERT">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT">
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT">
<pin name="CS1" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT">
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT">
<pin name="CS1" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BLINKRELAIS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Blinkrelais</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BLINKRELAIS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BLINKRELAIS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZEITRELAIS_1_POL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Zeitrelais, 1-pol.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZEITRELAIS_1_POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZEITRELAIS_1_POL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FORTSCHALTRELAIS_STROMSTOSSRELAIS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Fortschaltrelais, Stromstoßrelais</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FORTSCHALTRELAIS_STROMSTOSSRELAIS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FORTSCHALTRELAIS_STROMSTOSSRELAIS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_23_24_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 4 Schließern ohne Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HILFSSCHUETZ_13-14_23_24_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_23_24_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern  ohne Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 3 Schließern, 1 Öffner ohne Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_33-34_43-44_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_HILFSKONTAKT_11-12_OHNE_KONTAKTSPIEGEL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz mit 3 Schließern, 1 Öffner ohne Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_11-12_OHNE_KONTAKTSPIEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL_MIT_HILFSKONTAKT_11-12_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 1 Schließer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_11-12" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 1 Öffner</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_11-12">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 2 Öffnern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="2" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_31-32_41-42" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 2 Schließern, 2 Öffnern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="3" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="4" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_31-32_41-42">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="3" pad="23"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="41"/>
<connect gate="4" pin="2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22_33-34" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit zwei 2 Öffnern, 1 Schließer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="3" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="1" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="2" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_11-12_21-22_33-34">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="3" pad="33"/>
<connect gate="3" pin="4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 1 Schließer, 3 Öffnern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="3" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="4" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="41"/>
<connect gate="4" pin="2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42_51-52" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 1 Schließer, 4 Öffnern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="3" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="4" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="5" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_21-22_31-32_41-42_51-52">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="41"/>
<connect gate="4" pin="2" pad="42"/>
<connect gate="5" pin="1" pad="51"/>
<connect gate="5" pin="2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_24-24_31-32" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 2 Schließern, 1 Öffner</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="3" symbol="OEFFNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_24-24_31-32">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="3" pad="23"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_11-12-14" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit Wechselkontakt</description>
<gates>
<gate name="0" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="WECHSLER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_11-12-14">
<connects>
<connect gate="0" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="0" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 2 Schließern</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="SCHLIESSER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="3" pad="23"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="_" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="_" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_33_34" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit 3 Schließern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="2" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="3" symbol="SCHLIESSER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_13-14_23-24_33_34">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="3" pad="23"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="3" pin="3" pad="33"/>
<connect gate="3" pin="4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz mit 3 Schließern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz, 3-pol. mit Hilfskontakt-Schließer ohne Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14_OHNE_KONTAKTSPIEGEL">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_HILFSKONTAKT_13-14" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz 3-pol. mit Hilfskontakt-Schließer</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPULE"/>
<gate name="3" symbol="SCHLIESSER"/>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_13-14">
<connects>
<connect gate="1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="3" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="3" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_HILFSKONTAKT_11-12" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz 3-pol. mit Hilfskontakt Öffner</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPULE"/>
<gate name="3" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_11-12">
<connects>
<connect gate="1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_2-POL" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz mit 2 Schließern</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPULE"/>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_2-POL">
<connects>
<connect gate="1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HAUPTSCHUETZ_3-POL_HILFSKONTAKT_11-12_13-14" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>Hauptschütz mit Öffner und Schließer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL"/>
<gate name="G$3" symbol="OEFFNER"/>
<gate name="G$4" symbol="SCHLIESSER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HAUPTSCHUETZ_3-POL+HILFSKONTAKT_12-12_13-14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="G$3" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="3" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="4" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_17-18" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit Schließer, schließt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ANZUGVERZOEGERT"/>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_17-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="CS1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="S1" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_17-18" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit Schließer, öffnet verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT"/>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ABFALLVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_17-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="CS1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="S1" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_15-16" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit Öffner, schließt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT"/>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ABFALLVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_SCHLIESST_VERZOEGERT_15-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="5" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="6" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_15-16" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Hilfsschütz mit Öffner, öffnet verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT"/>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ANZUGVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HILFSSCHUETZ_OEFFNET_VERZOEGERT_15-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="5" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="6" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION" value=""/>
<attribute name="HERSTELLER" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAIS_2-POL-UM" prefix="K">
<description>Relais mit 2 Wechsleschalter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="WECHSLER"/>
<gate name="2" symbol="WECHSLER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RELAIS_2-POL-UM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAIS_4-POL-UM" prefix="K">
<description>Relais mit 2 Wechsleschalter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE"/>
<gate name="1" symbol="WECHSLER"/>
<gate name="2" symbol="WECHSLER"/>
<gate name="3" symbol="WECHSLER"/>
<gate name="4" symbol="WECHSLER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RELAIS_4-POL-UM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="2" pin="4" pad="24"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="2" pad="32"/>
<connect gate="3" pin="4" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="41"/>
<connect gate="4" pin="2" pad="42"/>
<connect gate="4" pin="4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
