<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Devices und Symbole zur Definition eigener Schaltzeichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Neben den Devices, die direkt in einer Schaltung platziert werden können, enthält die
vorliegende Bibliothek eine Reihe von Symbolen, die von keinem Device verwendet werden.
Sie bieten dem Benutzer die Möglichkeit, sich eigene Schaltzeichen (Devices) zusammenzustellen.
Die Definition von Schützen wird besonders einfach, wenn Sie das User-Language-Programm
&lt;u&gt;e-bauteil-erstellen.ulp&lt;/u&gt; verwenden. Damit können Sie Schützspulen, Haupt- und Nebenkontakte
beliebig kombinieren und deren Kontaktnamen frei wählen. Zusätzlich können Zeichensymbole ohne
Kontakte, etwa für automatische Rückstellung, in das Device aufgenommen werden.&lt;p&gt;

Laden Sie dazu die vorliegende Bibliothek, und tippen Sie in die Kommandozeile:&lt;p&gt;

&lt;author&gt;run e-bauteil-erstellen.ulp&lt;/author&gt;&lt;p&gt;

ein.&lt;p&gt;

Wenn Sie Devices ohne das oben genannte ULP auf Basis dieser Bibliothek definieren
oder eigene Symbole anlegen wollen, sind folgende Punkte von Bedeutung:&lt;p&gt;

Endet ein Symbolname mit _KS, wird ein Kontaktspiegel erzeugt (statt &gt;VALUE
steht dann &gt;XREF im Symbol).&lt;p&gt;

Im Spulensymbol steht &gt;VALUE (kein &gt;XREF); das ist für die Erzeugung des Kontaktspiegels
nicht relevant.&lt;p&gt;

Für jedes Device ist ein Package erforderlich. Im Schaltplan werden nicht die Pin-Namen des
Symbols, sondern die Pad-Namen des Package angezeigt.&lt;p&gt;

Gehen Sie am besten so vor:&lt;p&gt;
1. Symbol erstellen und gewünschte Pin-Namen vergeben.&lt;p&gt;
2. &lt;u&gt;run e-packages-aus-devices-pin-ist-padname.ulp&lt;/u&gt; in Kommandozeile eintippen. Es entsteht
das komplette Device mit Package und den richtigen Pad-Namen.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DREHSTROM_400/230V_3/PE_~50HZ">
</symbol>
<symbol name="GLEICHSTROM">
</symbol>
<symbol name="WECHSELSTROM">
</symbol>
<symbol name="THERMISCHE_WIRKUNG">
</symbol>
<symbol name="ELEKTROMAG_WIRKUNG">
</symbol>
<symbol name="MAGNETISCHE_ABHAENGIGKEIT">
</symbol>
<symbol name="HANDANTRIEB">
</symbol>
<symbol name="HANDANTRIEB_MIT_SCHUTZ_GEGEN_ZUFAELLIGE_BERUEHRUNG">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_ZIEHEN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_DRUECKEN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_DREHEN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_ANNAEHERN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_BERUEHREN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_PILZTASTER">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_HANDRAD">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_FUESSE">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_HEBEL">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_WEGNEHMBAREN_HANDGRIFF">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_SCHLUESSEL">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_KURBEL">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_ROLLE">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_NOCKENSTEUERUNG">
</symbol>
<symbol name="HYDRAULISCHER_ODER_PNEUMATISCHER_ANTRIEB">
</symbol>
<symbol name="ELEKTROMAG_BETAETIGT">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_THERMISCHEN_EFFEKT">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_ELEKTROMOTOR">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_ELEKTRISCHE_UHR">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_HALBLEITER">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_FLUESSIGKEITSPEGEL">
</symbol>
<symbol name="STEUERUNG_DURCH_EREIGNISZAEHLER">
</symbol>
<symbol name="DURCHFLUSS_FLUESSIGKEIT">
</symbol>
<symbol name="DURCHFLUSS_GAS">
</symbol>
<symbol name="BEWEGUNG_IN_PFEILRICHTUNG">
</symbol>
<symbol name="BEWEGUNG_IN_BEIDEN_PFEILRICHTUNGEN">
</symbol>
<symbol name="IN_EINER_RICHTUNG_DREHBAR">
</symbol>
<symbol name="IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_DREHBAR">
</symbol>
<symbol name="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_EINER_RICHTUNG">
</symbol>
<symbol name="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_GLEICHZEITIG">
</symbol>
<symbol name="SENDEN">
</symbol>
<symbol name="EMPFANGEN">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_BEI_UEBERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_BEI_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES">
</symbol>
<symbol name="BETAETIGUNG_DURCH_UEBER_ODER_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES">
</symbol>
<symbol name="RASTE">
</symbol>
<symbol name="RASTE_NICHT_EINGERASTET">
</symbol>
<symbol name="RASTE_EINGERASTET">
</symbol>
<symbol name="AUTOMATISCHE_RUECKSTELLUNG">
</symbol>
<symbol name="MECHANISCHE_VERRIEGELUNG">
</symbol>
<symbol name="KLINKE_NICHT_EINGEKLINKT">
</symbol>
<symbol name="KLINKE_EINGEKLINKT">
</symbol>
<symbol name="SPERRE">
</symbol>
<symbol name="SPERRE_NACH_LINKS_GESPERRT">
</symbol>
<symbol name="SPULE_ALLGEMEIN">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_ABFALLVERZOEGERT">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_ANZUGSVERZOEGERT">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_MIT_ZWEI_GEGENSINNIG_WIRKENDEN_WICKLUNGEN">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_ANZUGS-ABFALLVERZOEGERT">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_MIT_EINER_WIRKSAMEN_WICKLUNG">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_MIT_ZWEI_GETRENNTEN_WICKLUNGEN">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="BREMSE_GESCHLOSSEN">
</symbol>
<symbol name="BREMSE_OFFEN">
</symbol>
<symbol name="PERMANENTMAGNET_STAB-FORM">
</symbol>
<symbol name="PERMANENTMAGNET_U-FORM">
</symbol>
<symbol name="KRAFTANTRIEB_ALLGEMEIN">
</symbol>
<symbol name="KRAFTANTRIEB_DRUCK">
</symbol>
<symbol name="KRAFTANTRIEB_TEMPERATUR">
</symbol>
<symbol name="KUPPLUNG_ENTKUPPELT">
</symbol>
<symbol name="KUPPLUNG_GEKUPPELT">
</symbol>
<symbol name="SCHALTSCHLOSS_ELEKTROMECHANISCH">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHALTSCHLOSS_MECHANISCH">
</symbol>
<symbol name="SIGNAL_BLINKEND">
</symbol>
<symbol name="ENERGIEZAEHLER_WATTSTUNDENZAEHLER_1-PHASEN">
<pin name="U1" direction="pas"/>
<pin name="U2" direction="pas"/>
<pin name="I1" direction="pas"/>
<pin name="I2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOTOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_VERZOEGERT">
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="WISCHKONTAKT_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_SCHLIESSEND">
<pin name="L1" direction="in"/>
<pin name="L2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_1-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_ARBEITSKONTAKT">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT">
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_TEMPERATURABHAENGIG">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LASTTRENNSCHALTER">
<pin name="L1.2" direction="in"/>
<pin name="L1.1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LEISTUNGSSCHALTER">
<pin name="L1.2" direction="in"/>
<pin name="L1.1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MEHRSTELLENSCHALTER_4-POL">
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MEHRSTELLENSCHALTER_6-POL">
<pin name="X" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_RASTEND">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_OEFFNUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_MIT_VERZOEGERTER_SCHLIESSUNG">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT">
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_MIT_UEBERBRUECKUNG">
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_OEFFNET_VERZOEGERT_15_16_18">
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_SCHLIESST_VERZOEGERT_15/16/18">
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZWEIWEG-UMSCHALTKONTAKT_MIT_AUS-STELLUNG">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_POLARISIERT">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_REMANENZRELAIS">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_FUER_MECHANISCHE_RESONANZ">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_MECH_VERRIEGELT">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPULE_FUER_WECHSELSTROM">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_THERMISCH">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DOPPELFUNKENSTRECKE">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FUNKENSTRECKE">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SICHERUNG_-MIT_KENNZEICHNUNG_DES_NETZTEILIGEN_ANSCHLUSSES">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRENNSICHERUNG_1-POL">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="WICKLUNG">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PRIMAERELEMENT_AKKUMULATOR-BATTERIE">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="STECKERSTIFT">
<pin name="1.1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DREHSTROM_400/230V_3/N/PE_~50HZ">
</symbol>
<symbol name="STECKVERBINDER">
<pin name="1.1" direction="pas"/>
<pin name="1.2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="STECKERBUCHSE">
<pin name="1.2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT">
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_VERZOEGERT_KS">
<pin name="_8" direction="pas"/>
<pin name="_7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LASTTRENNSCHALTER_KS">
<pin name="2" direction="in"/>
<pin name="1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LEISTUNGSSCHALTER_KS">
<pin name="2" direction="in"/>
<pin name="1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MEHRSTELLENSCHALTER_4-POL_KS">
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MEHRSTELLENSCHALTER_6-POL_KS">
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_OEFFNUNG_KS">
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG_KS">
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT_KS">
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_RASTEND_KS">
<pin name="_2" direction="pas"/>
<pin name="_1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_RUHEKONTAKT_KS">
<pin name="_2" direction="pas"/>
<pin name="_1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT_KS">
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_THERMISCH_KS">
<pin name="_1" direction="pas"/>
<pin name="_2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_ARBEITSKONTAKT_KS">
<pin name="_3" direction="pas"/>
<pin name="_4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_MIT_VERZOEGERTER_SCHLIESSUNG_KS">
<pin name="_7" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG_KS">
<pin name="_7" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT_KS">
<pin name="_7" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT_KS">
<pin name="_7" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_TEMPERATURABHAENGIG_KS">
<pin name="_3" direction="pas"/>
<pin name="_4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SICHERUNG_-MIT_KENNZEICHNUNG_DES_NETZTEILIGEN_ANSCHLUSSES_KS">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRENNSICHERUNG_1-POL_KS">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_KS">
<pin name="_1" direction="pas"/>
<pin name="_4" direction="pas"/>
<pin name="_2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_MIT_UEBERBRUECKUNG_KS">
<pin name="_1" direction="pas"/>
<pin name="_2" direction="pas"/>
<pin name="_4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_OEFFNET_VERZOEGERT_15_16_18_KS">
<pin name="_5" direction="pas"/>
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UMSCHALTKONTAKT_SCHLIESST_VERZOEGERT_15/16/18_KS">
<pin name="_5" direction="pas"/>
<pin name="_6" direction="pas"/>
<pin name="_8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="WISCHKONTAKT_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_SCHLIESSEND_KS">
<pin name="_1" direction="in"/>
<pin name="_2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_3-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_4-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHLIESSER_1-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_3-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OEFFNER_4-POL_KS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WECHSELSTROM" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Wechselstrom</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WECHSELSTROM"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AUTOMATISCHE_RUECKSTELLUNG" prefix="SYMBOL">
<description>Automatische Rückstellung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="AUTOMATISCHE_RUECKSTELLUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_BEI_UEBERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung bei Überschreitung des Einstellwertes</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_BEI_UEBERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_BEI_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung bei Unterschreitung des Einstellwertes</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_BEI_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_ANNAEHERN" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung durch Annähern</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_ANNAEHERN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_BERUEHREN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Berühren</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_BERUEHREN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_DREHEN" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung durch Drehen</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_DREHEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_DRUECKEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Drücken</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_DRUECKEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_FUESSE" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung durch Füße</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_FUESSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_HANDRAD" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung durch Handrad</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_HANDRAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_HEBEL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Hebel</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_HEBEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_KURBEL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Kurbel</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_KURBEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_NOCKENSTEUERUNG" prefix="SYMBOL">
<description>Betätigung durch Nockensteuerung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_NOCKENSTEUERUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_PILZTASTER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Pilztaster</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_PILZTASTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_ROLLE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Rolle</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_ROLLE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_SCHLUESSEL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Schlüssel</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_SCHLUESSEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_UEBER_ODER_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Über oder Unterschreitung des Einstellwertes</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_UEBER_ODER_UNTERSCHREITUNG_DES_EINSTELLWERTES"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_WEGNEHMBAREN_HANDGRIFF" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch wegnehmbaren Handgriff</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_WEGNEHMBAREN_HANDGRIFF"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BETAETIGUNG_DURCH_ZIEHEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Betätigung durch Ziehen</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BETAETIGUNG_DURCH_ZIEHEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BEWEGUNG_IN_BEIDEN_PFEILRICHTUNGEN" prefix="SYMBOL">
<description>Bewegung in beiden Pfeilrichtungen</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BEWEGUNG_IN_BEIDEN_PFEILRICHTUNGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BEWEGUNG_IN_PFEILRICHTUNG" prefix="SYMBOL">
<description>Bewegung in Pfeilrichtung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="BEWEGUNG_IN_PFEILRICHTUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DURCHFLUSS_FLUESSIGKEIT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Durchfluss Flüssigkeit</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DURCHFLUSS_FLUESSIGKEIT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DURCHFLUSS_GAS" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Durchfluss Gas</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DURCHFLUSS_GAS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ELEKTROMAG_WIRKUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Elektromagnetische Wirkung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ELEKTROMAG_WIRKUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ELEKTROMAG_BETAETIGT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Elektromagnetisch betätigt</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ELEKTROMAG_BETAETIGT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EMPFANGEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Empfangen</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="EMPFANGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_GLEICHZEITIG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Energie Signalfluss in beiden Richtungen gleichzeitig</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_GLEICHZEITIG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_EINER_RICHTUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Energie Signalfluss in einer Richtung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ENERGIE-SIGNALFLUSS_IN_EINER_RICHTUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HANDANTRIEB" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Handantrieb</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HANDANTRIEB"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HANDANTRIEB_MIT_SCHUTZ_GEGEN_ZUFAELLIGE_BERUEHRUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Handantrieb mit Schutz gegen zufällige Berührung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HANDANTRIEB_MIT_SCHUTZ_GEGEN_ZUFAELLIGE_BERUEHRUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HYDRAULISCHER_ODER_PNEUMATISCHER_ANTRIEB" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Hydraulischer oder pneumatischer Antrieb</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="HYDRAULISCHER_ODER_PNEUMATISCHER_ANTRIEB"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_DREHBAR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>In beiden Richtungen drehbar</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_DREHBAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IN_EINER_RICHTUNG_DREHBAR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>In einer Richtung drehbar</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="IN_EINER_RICHTUNG_DREHBAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLINKE_EINGEKLINKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Klincke eingeklinckt</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="KLINKE_EINGEKLINKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLINKE_NICHT_EINGEKLINKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Klincke nicht eingeklinckt</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="KLINKE_NICHT_EINGEKLINKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAGNETISCHE_ABHAENGIGKEIT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Magnetische Abhängigkeit</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MAGNETISCHE_ABHAENGIGKEIT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MECHANISCHE_VERRIEGELUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Mechanische Verriegelung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MECHANISCHE_VERRIEGELUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RASTE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Raste</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RASTE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RASTE_EINGERASTET" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Raste eingerastet</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RASTE_EINGERASTET"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RASTE_NICHT_EINGERASTET" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Raste nicht eingerastet</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RASTE_NICHT_EINGERASTET"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SENDEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Senden</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SENDEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPERRE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Sperre</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPERRE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPERRE_NACH_LINKS_GESPERRT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Sperre nach links gesperrt</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPERRE_NACH_LINKS_GESPERRT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_ELEKTRISCHE_UHR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch elektrische Uhr</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_ELEKTRISCHE_UHR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_ELEKTROMOTOR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch Elektromotor</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_ELEKTROMOTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_EREIGNISZAEHLER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch Ereigniszähler</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_EREIGNISZAEHLER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_FLUESSIGKEITSPEGEL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch Flüssigkeitspegel</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_FLUESSIGKEITSPEGEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_HALBLEITER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch Halbleiter</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_HALBLEITER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEUERUNG_DURCH_THERMISCHEN_EFFEKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steuerung durch thermischen Effekt</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="STEUERUNG_DURCH_THERMISCHEN_EFFEKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THERMISCHE_WIRKUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Thermische Wirkung</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="THERMISCHE_WIRKUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_ALLGEMEIN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule / Antrieb allgemein</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ALLGEMEIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_ABFALLVERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule mit Abfallverzögerung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ABFALLVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_ANZUGSVERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule Anzugsverzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ANZUGSVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_MIT_ZWEI_GEGENSINNIG_WIRKENDEN_WICKLUNGEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule mit zwei gegensinnig wirkenden Wicklungen</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_MIT_ZWEI_GEGENSINNIG_WIRKENDEN_WICKLUNGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_ANZUGS-ABFALLVERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule Anzugs- und Abfallverzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_ANZUGS-ABFALLVERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_MIT_EINER_WIRKSAMEN_WICKLUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule mit einer wirksamen Wicklung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_MIT_EINER_WIRKSAMEN_WICKLUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_MIT_ZWEI_GETRENNTEN_WICKLUNGEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule mit zwei getrennten Wicklung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_MIT_ZWEI_GETRENNTEN_WICKLUNGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BREMSE_GESCHLOSSEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Bremse geschlossen</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BREMSE_GESCHLOSSEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BREMSE_OFFEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Bremse offen</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BREMSE_OFFEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PERMANENTMAGNET_STAB-FORM" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Permanentmagnet Stab-Form</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PERMANENTMAGNET_STAB-FORM"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PERMANENTMAGNET_U-FORM" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Permanentmagnet U-Form</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PERMANENTMAGNET_U-FORM"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KRAFTANTRIEB_ALLGEMEIN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Kradftantrieb</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KRAFTANTRIEB_ALLGEMEIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KRAFTANTRIEB_DRUCK" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Kraftantrieb Druck</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KRAFTANTRIEB_DRUCK"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KRAFTANTRIEB_TEMPERATUR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Kraftantrieb Temperatur</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KRAFTANTRIEB_TEMPERATUR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KUPPLUNG_ENTKUPPELT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Kupplung entkuppelt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KUPPLUNG_ENTKUPPELT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KUPPLUNG_GEKUPPELT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Kupplung gekuppelt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KUPPLUNG_GEKUPPELT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTSCHLOSS_ELEKTROMECHANISCH" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schaltschloss elektromechanisch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHALTSCHLOSS_ELEKTROMECHANISCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTSCHLOSS_MECHANISCH" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schaltschloss mechanisch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHALTSCHLOSS_MECHANISCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ENERGIEZAEHLER_WATTSTUNDENZAEHLER_1-PHASEN" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Energiezäler, Wattstundenzähler</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENERGIEZAEHLER_WATTSTUNDENZAEHLER_1-PHASEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SIGNAL_BLINKEND" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Signal blinkend</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIGNAL_BLINKEND"/>
<gate name="G$2" symbol="SIGNAL_BLINKEND"/>
<gate name="G$3" symbol="SIGNAL_BLINKEND"/>
<gate name="G$4" symbol="SIGNAL_BLINKEND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTOR" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Motor allgemein</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARBEITSKONTAKT_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL">
<description>Arbeitskontakt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WISCHKONTAKT_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_SCHLIESSEND" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Wischkontakt in beiden Richtungen schließend</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WISCHKONTAKT_IN_BEIDEN_RICHTUNGEN_SCHLIESSEND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_RUHEKONTAKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Öffner (Ruhekontakt)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_1-POL_KS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_ARBEITSKONTAKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließer (Arbeitskontakt)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_ARBEITSKONTAKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließer verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_OEFFNET_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_TEMPERATURABHAENGIG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließer temperaturabhängig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_TEMPERATURABHAENGIG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LASTTRENNSCHALTER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Lasttrennschalter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASTTRENNSCHALTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LEISTUNGSSCHALTER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Leistungsschalter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LEISTUNGSSCHALTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MEHRSTELLENSCHALTER_4-POL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Mehrstellenschalter 4-pol.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MEHRSTELLENSCHALTER_4-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MEHRSTELLENSCHALTER_6-POL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Mehrstellenschalter 6-pol.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MEHRSTELLENSCHALTER_6-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Öffner öffnet verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_RASTEND" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Öffner rastend</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_RASTEND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Öffner schließt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_SCHLIESST_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_OEFFNUNG" prefix="SYMBOL">
<description>Öffnungskontakt mit vorzeitiger Öffnung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_OEFFNUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG" prefix="SYMBOL">
<description>Öffnungskontakt mit vorzeitiger Schließung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließkontakt mit vorzeitiger Schließung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_MIT_VORZEITIGER_SCHLIESSUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_MIT_VERZOEGERTER_SCHLIESSUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließer mit verzögerter Schließung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_MIT_VERZOEGERTER_SCHLIESSUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UMSCHALTKONTAKT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Umschaltkontakt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UMSCHALTKONTAKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UMSCHALTKONTAKT_MIT_UEBERBRUECKUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Umschaltkontakt mit Überbrückung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UMSCHALTKONTAKT_MIT_UEBERBRUECKUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UMSCHALTKONTAKT_OEFFNET_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Umschaltkontakt öffnet verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UMSCHALTKONTAKT_OEFFNET_VERZOEGERT_15_16_18"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UMSCHALTKONTAKT_SCHLIESST_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Umschaltkontakt schließt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UMSCHALTKONTAKT_SCHLIESST_VERZOEGERT_15/16/18"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZWEIWEG-UMSCHALTER_MIT_AUS-STELLUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Zweiweg-Umschalter mit Aus-Stellung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZWEIWEG-UMSCHALTKONTAKT_MIT_AUS-STELLUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_POLARISIERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule polarisiert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_POLARISIERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_REMANENT_WIRKEND" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule für Remanenzrelais</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_REMANENZRELAIS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_FUER_MECHANISCHE_RESONANZ" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule für mechanische Resonanz</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_FUER_MECHANISCHE_RESONANZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_MECH_VERRIEGELT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule mech. verriegelt</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_MECH_VERRIEGELT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPULE_FUER_WECHSELSTROM" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Spule für Wechselstrom</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPULE_FUER_WECHSELSTROM"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_THERMISCH" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Thermischer Öffner</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_THERMISCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DOPPELFUNKENSTRECKE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Doppelfunkenstrecke</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DOPPELFUNKENSTRECKE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUNKENSTRECKE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Funkenstrecke</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUNKENSTRECKE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SICHERUNG_-MIT_KENNZEICHNUNG_DES_NETZTEILIGEN_ANSCHLUSSES" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Sicherung mit Kennzeichnung des netzteiligen Anschlusses</description>
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRENNSICHERUNG_1-POL" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Trennsicherung 1-pol.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRENNSICHERUNG_1-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WICKLUNG" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Wicklung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WICKLUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PRIMAERELEMENT_AKKUMULATOR-BATTERIE" prefix="SYMBOL">
<description>Primärelement, Akkumulator (Zelle) Batterie</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PRIMAERELEMENT_AKKUMULATOR-BATTERIE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DREHSTROM_400/230V_3/N/PE_~50HZ" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Drehstrom N/PE 50Hz</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DREHSTROM_400/230V_3/N/PE_~50HZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STECKVERBINDER" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steckverbinder mit Steckerstift und Steckerbuchse</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STECKVERBINDER"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STECKERBUCHSE" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steckerbuchse</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STECKERBUCHSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STECKERSTIFT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Steckerstift</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STECKERSTIFT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT" prefix="SYMBOL" uservalue="yes">
<description>Schließer schließt verzögert</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHLIESSER_SCHLIESST_VERZOEGERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT_KS" prefix="S" uservalue="yes">
<description>Öffner öffnet verzögert, mit XREF für Kontaktspiegel</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OEFFNER_OEFFNET_VERZOEGERT_KS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
