<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;First In First Out Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC68">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Carrier Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Carrier Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AM7200">
<pin name="FL/RT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="XI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="EF" direction="out" function="dot"/>
<pin name="XO/HF" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FF" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AM4601">
<pin name="C/!D" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="EF" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PF1" direction="out"/>
<pin name="FF" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PF0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="AM4701">
<pin name="C/!D!/A" direction="in"/>
<pin name="RDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DA0" direction="in"/>
<pin name="DA1" direction="in"/>
<pin name="DA2" direction="in"/>
<pin name="DA3" direction="in"/>
<pin name="DA4" direction="in"/>
<pin name="DA5" direction="in"/>
<pin name="DA6" direction="in"/>
<pin name="DA7" direction="in"/>
<pin name="DB0" direction="out"/>
<pin name="DB1" direction="out"/>
<pin name="DB2" direction="out"/>
<pin name="DB3" direction="out"/>
<pin name="DB4" direction="out"/>
<pin name="DB5" direction="out"/>
<pin name="DB6" direction="out"/>
<pin name="DB7" direction="out"/>
<pin name="IRQA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IRQB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PARITY"/>
<pin name="RDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="C/!D!/B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2235">
<pin name="SBA" direction="in"/>
<pin name="SAB" direction="in"/>
<pin name="GAB" direction="in"/>
<pin name="GBA" direction="in"/>
<pin name="RESETA" function="dot"/>
<pin name="DAF" function="dot"/>
<pin name="LDCLKA" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLKA" direction="in" function="clk"/>
<pin name="FULLA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTYA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AF/AEA" direction="out"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="RESETB" function="dot"/>
<pin name="DBF" function="dot"/>
<pin name="LDCLKB" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLKB" direction="in" function="clk"/>
<pin name="FULLB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTYB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AF/AEB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR4GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="7801">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRTCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="WRTEN1" direction="in"/>
<pin name="WRTEN2" direction="in"/>
<pin name="RDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="RDEN1" direction="in"/>
<pin name="RDEN2" direction="in"/>
<pin name="DAF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="D9" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D12" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="D14" direction="in"/>
<pin name="D15" direction="in"/>
<pin name="D16" direction="in"/>
<pin name="D17" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
<pin name="Q11" direction="out"/>
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q13" direction="out"/>
<pin name="Q14" direction="out"/>
<pin name="Q15" direction="out"/>
<pin name="Q16" direction="out"/>
<pin name="Q17" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
<pin name="HF" direction="out"/>
<pin name="AF/AE" direction="out"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="7802">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="DAF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="D9" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D12" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="D14" direction="in"/>
<pin name="D15" direction="in"/>
<pin name="D16" direction="in"/>
<pin name="D17" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
<pin name="Q11" direction="out"/>
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q13" direction="out"/>
<pin name="Q14" direction="out"/>
<pin name="Q15" direction="out"/>
<pin name="Q16" direction="out"/>
<pin name="Q17" direction="out"/>
<pin name="FULL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HF" direction="out"/>
<pin name="AF/AE" direction="out"/>
<pin name="EMPTY" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="74229A">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="FULL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FULL-2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY+2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="74232A">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="FULL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="74233A">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="FULL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FULL-1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY+1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="67C4013">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHIFTIN" direction="in"/>
<pin name="SHIFTOUT" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="67C4033">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHIFTIN" direction="in"/>
<pin name="SHIFTOUT" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
<pin name="FULL/EMP" direction="out"/>
<pin name="1/2_FULL" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="67C401">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHIFTIN" direction="in"/>
<pin name="SHIFTOUT" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="67C402">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHIFTIN" direction="in"/>
<pin name="SHIFTOUT" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="67C4023">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHIFTIN" direction="in"/>
<pin name="SHIFTOUT" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="OR" direction="out"/>
<pin name="IR" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="742232A">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="UNCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="FULL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="EMPTY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="Q5" direction="hiz"/>
<pin name="Q6" direction="hiz"/>
<pin name="Q7" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="9PWR10GN">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AM7200" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM7200"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EF" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="FF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FL/RT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="READ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XO/HF" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM4601" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM4601"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C/!D" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EF" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="FF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="READ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM4701" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM4701"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C/!D!/A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C/!D!/B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DA4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DA6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DA7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PARITY" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RDA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RDB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="WRA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="WRB" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ACT2235" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2235"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AF/AEA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AF/AEB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="DAF" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DBF" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTYA" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTYB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FULLA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="FULLB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GAB" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GBA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLKA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLKB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETA" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SAB" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SBA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLKA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLKB" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="31"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="SN74ACT2235-40FN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52F2469"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ACT7801" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7801"/>
<gate name="P" symbol="9PWR10GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AF/AE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DAF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="HF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="Q10" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="Q11" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="Q12" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="Q13" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="Q14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="Q15" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="Q16" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="Q17" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="Q8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="Q9" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RDCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RDEN1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RDEN2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WRTCLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="WRTEN1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="WRTEN2" pad="31"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="67"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="45"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="62"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="65"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="68"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="SN74ACT7801-15FN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08F5923"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ACT7802" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7802"/>
<gate name="P" symbol="9PWR10GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AF/AE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DAF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="HF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="Q10" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="Q11" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="Q12" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="Q13" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="Q14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="Q15" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="Q16" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="Q17" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="Q8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="Q9" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLK" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="67"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="45"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="62"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="65"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="68"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="SN74ACT7802-25FN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="76C1297"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ALS229A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74229A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY+2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL-2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLK" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ALS232A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74232A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLK" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ALS233A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74233A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY+1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL-1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLK" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="67C4013" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="67C4013"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTOUT" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="67C4033" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="67C4033"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1/2_FULL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL/EMP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTOUT" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="67C401" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="67C401"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTOUT" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="67C402" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="67C402"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTOUT" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="67C4023" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="67C4023"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIFTOUT" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74ALS2232A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="742232A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EMPTY" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LDCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="UNCLK" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
