<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PIXIE&lt;/b&gt; (TM) Controller&lt;p&gt;
www.FlexiPanel.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarien@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PIXIE_20DS481">
<description>&lt;b&gt;PIC microcontroller with 2.4GHz IEEE 802.15.4 transceiver and ZigBee stack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.FlexiPanel.com .. Pixie DS481.pdf</description>
</package>
<package name="PIXIE_20DS481-DIL">
<description>&lt;b&gt;PIC microcontroller with 2.4GHz IEEE 802.15.4 transceiver and ZigBee stack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.FlexiPanel.com .. Pixie DS481.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIXIE_20DS481">
<pin name="RA1/AN1"/>
<pin name="RA2/AN2"/>
<pin name="RA3/AN3"/>
<pin name="RA4/TOCKI"/>
<pin name="RA0/AN0"/>
<pin name="RB4/KBI0/AN11"/>
<pin name="RB5/KBI1"/>
<pin name="RB6/PGC/KBI2"/>
<pin name="RB7/PGD/KBI3"/>
<pin name="RE0/AN5"/>
<pin name="RE1/AN6"/>
<pin name="RE2/AN7"/>
<pin name="RE3/VPP" direction="in"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="V" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="TXD/RC6"/>
<pin name="RXD/RC7"/>
</symbol>
<symbol name="PIXIE_20DS481-LITE">
<pin name="RA1/AN1"/>
<pin name="RA2/AN2"/>
<pin name="RA3/AN3"/>
<pin name="RA4/TOCKI"/>
<pin name="RA0/AN0"/>
<pin name="RB4/KBI0/AN11"/>
<pin name="RB5/KBI1"/>
<pin name="RB6/PGC/KBI2"/>
<pin name="RB7/PGD/KBI3"/>
<pin name="RE0/AN5"/>
<pin name="RE3/VPP" direction="in"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="V" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="TXD/RC6"/>
<pin name="RXD/RC7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PIXIE-" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;PIC microcontroller with 2.4GHz IEEE 802.15.4 transceiver and ZigBee stack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.FlexiPanel.com .. Pixie DS481.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIXIE_20DS481"/>
</gates>
<devices>
<device name="SO" package="PIXIE_20DS481">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/AN0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/AN1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/TOCKI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/KBI0/AN11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/KBI1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/PGC/KBI2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/PGD/KBI3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RE0/AN5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RE1/AN6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RE2/AN7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RE3/VPP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD/RC7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD/RC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PIXIE-SO"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1330072"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M8078"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DIL" package="PIXIE_20DS481-DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/AN0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/AN1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/TOCKI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/KBI0/AN11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/KBI1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/PGC/KBI2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/PGD/KBI3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RE0/AN5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RE1/AN6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RE2/AN7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RE3/VPP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD/RC7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD/RC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIXLITE" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;PIC microcontroller with 2.4GHz IEEE 802.15.4 transceiver and ZigBee stack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.FlexiPanel.com .. Pixie DS481.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIXIE_20DS481-LITE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SO" package="PIXIE_20DS481">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/AN0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/AN1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/TOCKI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/KBI0/AN11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/KBI1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/PGC/KBI2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/PGD/KBI3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RE0/AN5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RE3/VPP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD/RC7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD/RC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-DIL" package="PIXIE_20DS481-DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/AN0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/AN1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/TOCKI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/KBI0/AN11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/KBI1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/PGC/KBI2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/PGD/KBI3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RE0/AN5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RE3/VPP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD/RC7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD/RC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
