<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.3">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SH22,5">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, OGN0031 8201 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
<package name="KS10H">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="KS16">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="KS17">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="F457">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="SH22">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS PFP30, Schukat</description>
</package>
<package name="19560">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TR5 Fuse Holder Wickmann</description>
</package>
<package name="19559">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TR5 Fuse Holder Wickmann</description>
</package>
<package name="TR5">
<description>&lt;b&gt;FUSE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wickmann</description>
</package>
<package name="PICOFUSE">
<description>&lt;B&gt;PICOFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse, 19275 Wickmann</description>
</package>
<package name="TE5">
<description>&lt;b&gt;FUSE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wickmann</description>
</package>
<package name="F456">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="SHK20L">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat / E1073 Buerklin</description>
</package>
<package name="LITTLEFUSE">
<description>&lt;B&gt;LITTLEFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse/slow Littelfuse</description>
</package>
<package name="GSH15">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15mm, 19649 Wickmann</description>
</package>
<package name="SH22,5A">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, isolated cap&lt;p&gt; OGN0031 8201 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
<package name="SH25">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 2,5 mm,  OGN0031 8211 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
<package name="SHKOG">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20/6 x 32 mm, SH contact, OG 46G6083 Buerklin</description>
</package>
<package name="SHK20Q">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, E1207 Buerklin 46G6061</description>
</package>
<package name="SH32">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 6 x 32 mm, SH contact, SHH3N Schukat / Wickmann 102071 (Buerklin)</description>
</package>
<package name="KS9V">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS Schukat</description>
</package>
<package name="FUSE_HOLDER_SCHURTER-FAS">
<description>&lt;b&gt;Fuse holder&lt;/b&gt; 5x20 mm Manufacturer: SCHURTER Type: FAS&lt;p&gt;
Distributor: Bürklin 46 G 611&lt;br&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
<package name="FUSE_HOLDER_MENTOR-1821">
<description>&lt;b&gt;Fuse Holder&lt;/b&gt; 5x20 mm Manufacturer: MENTOR Type: 1821&lt;p&gt;
Distributor: Bürklin 46 G 6111&lt;br&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
<package name="FUSE_HOLDER_WICKMANN-19596">
<description>&lt;b&gt;Fuse holder&lt;/b&gt; 5x20 mm Manufacturer: WICKMANN Type: 19596&lt;p&gt;
Distributor: Bürklin 46 G 612&lt;br&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
<package name="FUSE_HOLDER_5X20MM">
<description>&lt;b&gt;Fuse Holder&lt;/b&gt; 5x20 mm&lt;p&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
<package name="QPL">
<description>&lt;b&gt;Fuseholder&lt;/b&gt; for Micro(TM) Fuse or Pico(R) II Fuses&lt;p&gt;
281 005, 281 008
Source:www.littlefuse.com .. 281005A.PDF</description>
</package>
<package name="MF-SMDF050">
<description>&lt;b&gt;MF-SMDF Series - PRC Resettable Fuses&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/716597.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FUSE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FUSED">
<pin name="1B" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2B" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SH22,5" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, OGN0031 8201, Schurter (Buerklin)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SH22,5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="SCHURTER"/>
<attribute name="MPN" value="0031.8201"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1162740"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96F8317"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KS10H" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KS10H">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KS16" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KS16">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KS17" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KS17">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="19560" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TR5, Wickmann</description>
<gates>
<gate name="F" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="19560">
<connects>
<connect gate="F" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="56000001009"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1185363"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15P8392"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TR5" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TR5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="19559" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TR5, Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="19559">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="55900000001"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9516360"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02P0286"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="F457" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F457">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PICOFUSE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;PICOFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
19275, Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PICOFUSE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SH22" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS PFP30, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SH22">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TE5" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TE5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="F456" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F456">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LITTLEFUSE" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;LITTLEFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse/slow Littlefuse</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LITTLEFUSE">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GSH15" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15mm, 19649 Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GSH15">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="64900001039"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1271673"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02P0318"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SH25" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 25 mm, OGN0031 8211, Schurter (Buerklin)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SH25">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="SCHURTER"/>
<attribute name="MPN" value="0031.8211"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1162741"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96B9380"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SH32" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 6 x 32 mm, SH contact, SHH3N Schukat, 102071 Wickmann (Buerklin)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SH32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="10207101009"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="811786"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="76R6904"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SH22,5A" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5mm, isolated cap&lt;p&gt; OGN0031 8201, Schurter (Buerklin)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SH22,5A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="0031.7701.11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="04F1224"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SHK20L" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat, E1073 Buerklin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SHK20L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SHK20Q" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, E1207 Buerklin 64G6061</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SHK20Q">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SHKOG" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20/6 x 32 mm, SH contact, OG 46G6083 Buerklin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SHKOG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KS9V" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CS, Schukat</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KS9V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUSE" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;Fuse&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="19559" package="19559">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="55900000001"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9516360"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02P0286"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="19560" package="19560">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="56000001009"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1185363"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K6125"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F456" package="F456">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F457" package="F457">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="BLANK_5X20MM" package="FUSE_HOLDER_5X20MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1821" package="FUSE_HOLDER_MENTOR-1821">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FAS" package="FUSE_HOLDER_SCHURTER-FAS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="0031.3501"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1214778"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K4273"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="19596" package="FUSE_HOLDER_WICKMANN-19596">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1271669"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="GSH15" package="GSH15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="KS10H" package="KS10H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="KS16" package="KS16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="KS17" package="KS17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="KS9V" package="KS9V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="LITTLEFUSE" package="LITTLEFUSE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PICOFUSE" package="PICOFUSE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SH22" package="SH22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SH22,5" package="SH22,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SH22,5A" package="SH22,5A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SH35" package="SH25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SH32" package="SH32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SHK20L" package="SHK20L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SHK20Q" package="SHK20Q">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SHKOG" package="SHKOG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TE5" package="TE5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TR5" package="TR5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QPL" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;Fuseholder&lt;/b&gt; for Micro(TM) Fuse or Pico(R) II Fuses&lt;p&gt;
281 005, 281 008
Source:www.littlefuse.com .. 281005A.PDF</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608231"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MF-SMDF">
<description>&lt;b&gt;MF-SMDF Series - PRC Resettable Fuses&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/716597.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MF-SMDF050">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="050"/>
<technology name="150"/>
<technology name="200"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
