<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;HOLTEK Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.holtek.com&lt;br&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;20-pin Dual In Line Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18dv110.pdf</description>
</package>
<package name="SOP20">
<description>&lt;b&gt;20-pin SOP (300mil) Outline Dimensions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18dv110.pdf</description>
</package>
<package name="SOP18">
<description>&lt;b&gt;18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18ev110.pdf</description>
</package>
<package name="SO18L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HT604">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D12" direction="out"/>
<pin name="D13" direction="out"/>
<pin name="D14" direction="out"/>
<pin name="D15" direction="out"/>
<pin name="VT" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HT692">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D14" direction="out"/>
<pin name="D15" direction="out"/>
<pin name="VT" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HT600">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD13" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HT680">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="AD11" direction="in"/>
<pin name="AD12" direction="in"/>
<pin name="AD14" direction="in"/>
<pin name="AD15" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HT6207">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D12" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="D14" direction="in"/>
<pin name="D15" direction="in"/>
<pin name="LED" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HT9170">
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="VP" direction="in"/>
<pin name="VN" direction="in"/>
<pin name="GS" direction="pas"/>
<pin name="PWDWN" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="RT/GT"/>
<pin name="EST" direction="out"/>
<pin name="DV" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HT604L" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Decoders&lt;/b&gt; Latch Series&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18dv110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT604"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="'D'" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT692" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Decoders&lt;/b&gt; Momentary Series&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18dv110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT692"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT614" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Decoders&lt;/b&gt; Momentary Series&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18dv110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT604"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT6207" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Encoders&lt;/b&gt; DATA trigger type&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18ev110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT6207"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LED" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LED" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT600" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Encoders&lt;/b&gt; TE trigger type&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18ev110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT600"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT680" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;&lt;font size=4&gt;3&lt;font&gt;&lt;/b&gt;&lt;sup&gt;&lt;font size=2&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt; Series of Encoders&lt;/b&gt; TE trigger type&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18ev110.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT680"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SOP18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT9170" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DTMF Receiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com/pdf/comm/9170v111.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HT9170"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO18L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDWN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/GT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="HOLTEK"/>
<attribute name="MPN" value="HT9170D-18SOPLF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1420879"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="53M7847"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="B" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDWN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/GT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
