<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Intersil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Motor controler&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;24 LEAD WIDE BODY SMALL OUTLINE PLASTIC PACKAGE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HIP4086">
<pin name="!AHI" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="UVLO" direction="in"/>
<pin name="RFSH" direction="in"/>
<pin name="ALI" direction="in"/>
<pin name="RDEL" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AHB" direction="pas"/>
<pin name="AHO" direction="out"/>
<pin name="AHS" direction="in"/>
<pin name="ALO" direction="out"/>
<pin name="BLO" direction="out"/>
<pin name="CLO" direction="out"/>
<pin name="BHO" direction="out"/>
<pin name="CHO" direction="out"/>
<pin name="!BHI" direction="in"/>
<pin name="BLI" direction="in"/>
<pin name="!CHI" direction="in"/>
<pin name="CLI" direction="in"/>
<pin name="BHB" direction="pas"/>
<pin name="CHB" direction="pas"/>
<pin name="BHS" direction="in"/>
<pin name="CHS" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HIP4086" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Three Phase Bridge N-Channel MOSFET Driver&lt;/b&gt; 80V, 0.5A&lt;p&gt;
Source: http://www.intersil.com/data/fn/fn4220.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HIP4086"/>
</gates>
<devices>
<device name="AP" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AHI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!BHI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!CHI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AHB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AHO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AHS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ALO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="BHB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BHO" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BHS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BLI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BLO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CHO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CHS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RDEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RFSH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="UVLO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="HIP4086APZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9664203"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61J5967"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="AB" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AHI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!BHI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!CHI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AHB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AHO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AHS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ALO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="BHB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BHO" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BHS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BLI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BLO" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CHO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CHS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RDEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RFSH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="UVLO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="HIP4086ABZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1561974"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20J4468"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
