<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;LANTRONIX&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
WIPORT&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="WIPORT">
<description>&lt;b&gt;LANTRONIX WIPORT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: ASSY.pdf</description>
</package>
<package name="XPORT">
<description>&lt;b&gt;Serial to 10/100 Ethernet transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XPORT">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="CP1/RTS/CTS"/>
<pin name="CP2/DTR/DCD"/>
<pin name="CP3/CTS/DCD"/>
<pin name="SH@1" direction="pas"/>
<pin name="SH@2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XPORT" prefix="XP">
<description>&lt;b&gt;Serial to 10/100 Ethernet transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XPORT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XPORT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1/RTS/CTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2/DTR/DCD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CP3/CTS/DCD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SH@1" pad="SH1"/>
<connect gate="G$1" pin="SH@2" pad="SH2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
