<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;7 Segment Numeric Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ROHM, LITEON&lt;br&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LA-401">
<description>&lt;b&gt;Single Digit LED Numeric Display&lt;/b&gt; 10.16 mm&lt;p&gt;
Source: ROHM .. la-401dn.pdf</description>
</package>
<package name="S4301B">
<description>&lt;b&gt;Single Digit LED Numeric Display&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LITEON .. S4301B.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="7-SEG-LED_AA">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="A@1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="A@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7-SEG-LED_CC">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C@1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="C@2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LA-401*D" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Single Digit LED Numeric Display&lt;/b&gt; (anode common)&lt;p&gt;
Source: ROHM .. la-1401dn.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7-SEG-LED_AA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LA-401">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="A">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="B">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LA-401*N" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Single Digit LED Numeric Display&lt;/b&gt; (cathode common)&lt;p&gt;
Source: ROHM .. la-1401dn.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7-SEG-LED_CC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LA-401">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="A">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="B">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S4301B" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Single Digit Seven-Segment Display&lt;/b&gt; (cathode common)&lt;p&gt;
Source: LITEON .. S4301B.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7-SEG-LED_CC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S4301B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
