<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;LINX&lt;/b&gt; RF Modules&lt;p&gt;
www.linxtechnologies.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TXD-XXX-KH2">
<description>&lt;b&gt;TXD-xxx-KH2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: All Packages.pdf</description>
</package>
<package name="RXD-XXX-KH2">
<description>&lt;b&gt;RXDxxx-KH2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: All Packages.pdf</description>
</package>
<package name="ANT-XXX-SP">
<description>&lt;b&gt;ANT-xxx-SP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: All Packages.pdf</description>
</package>
<package name="RXM-XXX-LR">
<description>&lt;b&gt;RXM-xxx-LR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: All Packages.pdf</description>
</package>
<package name="TRM-XXX-LT">
<description>Source: TRM-xxx-LD_Data_Guide.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RXD-XXX-KH2">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="PDN" direction="in"/>
<pin name="DATA" direction="out"/>
<pin name="VT" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="RSSI" direction="pas"/>
<pin name="RFIN" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TXE-XXX-KH2">
<pin name="LADJ/GND" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="RSSI" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ANT-XXX-SP">
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RXM-XXX-LR">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RSSI" direction="in"/>
<pin name="DATA" direction="out"/>
<pin name="PDN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TRM-315-LT">
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="RSSI" direction="pas"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="ANALOG" direction="out"/>
<pin name="DATA" direction="out"/>
<pin name="TR_SEL" direction="in"/>
<pin name="PDN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="LADJ" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RXD-XXX-KH2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;KH2 SERIES RECEIVER / DECODER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.linxtechnologies.com .. RXD-xxx-KH2_Data_Guide.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RXD-XXX-KH2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RXD-XXX-KH2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RSSI" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TXE-XXX-KH2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;KH2 SERIES TRANSMITTER / ENCODER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.linxtechnologies.com .. TXE-xxx-KH2_Data_Guide.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TXE-XXX-KH2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TXD-XXX-KH2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LADJ/GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RSSI" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANT-XXX-SP" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;ANT-315-SP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.antennafactor.com/documents/ANT-315-SP_Data_Sheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANT-XXX-SP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT-XXX-SP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RXM-XXX-LR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;LR SERIES RECEIVER MODULE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.linxtechnologies.com .. RXM-xxx-LR_Data_Guide.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RXM-XXX-LR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RXM-XXX-LR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RSSI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRM-*-LT" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;LT SERIES TRANSCEIVER MODULE&lt;/b&gt; bidirectional wireless transfer serial data&lt;p&gt;
Source: www.linxtechnologies.com .. TRM-xxx-LT_Data_Guide.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRM-315-LT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRM-XXX-LT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANALOG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LADJ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PDN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RSSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TR_SEL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="315">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="418">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="433">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
