<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;MELEXIS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LED Drivers&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Creat by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
SOIC8,  JEDEC MS-012 AA, 150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MLX10803">
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="ROSC" direction="in"/>
<pin name="IREF1" direction="in"/>
<pin name="IREF2" direction="in"/>
<pin name="RSENSE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DRVGATE" direction="out"/>
<pin name="VS/PWM" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MLX10803" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;High power LED driver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low cost power LED driver for external n-channel MOSFET switching transistor&lt;br&gt;
Source: http://www.mlxsemi.com/prodfiles/0004840_MLX10803rev24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MLX10803"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DRVGATE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ROSC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RSENSE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS/PWM" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
