<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hitachi Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO28L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-4">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL42">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="6716">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6719">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6268">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6267">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="6264">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6288P">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6288JP">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="6788">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6789">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="6287">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="62256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="62832">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6208">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
</symbol>
<symbol name="6207">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="628128">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="624256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="50464">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="50256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="51258">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="514256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="514258">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="514266">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WB!/!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="W1/IO1"/>
<pin name="W2/IO2"/>
<pin name="W3/IO3"/>
<pin name="W4/IO4"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="511000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="TF*1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="511002">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="TF*1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="623257">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!OEOE/NC" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="623257Z">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="62321">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="62321E">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="62321A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="62404">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="BHE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D8*" direction="hiz"/>
<pin name="D9*" direction="hiz"/>
<pin name="D10*" direction="hiz"/>
<pin name="D11*" direction="hiz"/>
<pin name="D12*" direction="hiz"/>
<pin name="D13*" direction="hiz"/>
<pin name="D14*" direction="hiz"/>
<pin name="D15*" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="62304">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="62408">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="BHE" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="D15/A-1" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="624016">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="BHE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="D15/A-1" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="62308">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="62414">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="BHE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="D15/A-1" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="58C65">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="RD/!BUSY" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="58C66">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="RD/!BUSY" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="58C256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="27C256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="27512">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!OE!/VPP" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="27C1024">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="I/O8" direction="hiz"/>
<pin name="I/O9" direction="hiz"/>
<pin name="I/O10" direction="hiz"/>
<pin name="I/O11" direction="hiz"/>
<pin name="I/O12" direction="hiz"/>
<pin name="I/O13" direction="hiz"/>
<pin name="I/O14" direction="hiz"/>
<pin name="I/O15" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="27C101">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="27C4001">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="I/O0" direction="hiz"/>
<pin name="I/O1" direction="hiz"/>
<pin name="I/O2" direction="hiz"/>
<pin name="I/O3" direction="hiz"/>
<pin name="I/O4" direction="hiz"/>
<pin name="I/O5" direction="hiz"/>
<pin name="I/O6" direction="hiz"/>
<pin name="I/O7" direction="hiz"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="10490">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="6264A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6264"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="283605"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6267P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6267"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6268P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6268"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6716P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6716"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6719P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6719"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6288P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6288P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6288JP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6288JP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6788P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6788"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6789P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6789"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6287P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6287"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6787P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6287"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62256P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62256FP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CY62256VNLL-70SNXI"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1650073"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19M2582"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62832P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62832"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6208P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6208"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="L6208N"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1271004"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24M4237"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6708P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6208"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6207P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="6207"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="628128P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="628128"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="624256P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="624256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="50464P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="50464"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="50256P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="50256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="51258P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="51258"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="514256ALP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="514256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="514258AP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="514258"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="514266AP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="514266"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WB!/!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="W1/IO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="W2/IO2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="W3/IO3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="W4/IO4" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="511000ALP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="511000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TF*1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="511002AP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="511002"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TF*1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="623257P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="623257"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEOE/NC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="623257PZ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="623257Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="623258P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="623257Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62321P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62321"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62321EP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62321E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62321AP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62321A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62404P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62404"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL42">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10*" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D11*" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D12*" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D13*" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D14*" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D15*" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D8*" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D9*" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62304BP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62304"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62408P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62408"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL42">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D15/A-1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="624016P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="624016"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL42">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D15/A-1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62308P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62308"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62414P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62414"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D15/A-1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62444P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62414"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D15/A-1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="62314BP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="62304"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="58C65P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="58C65"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/!BUSY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="58C66P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="58C66"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/!BUSY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="58C256P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="58C256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HN58C256AP85E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1496447"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61M6616"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C256AG" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27512G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27512"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE!/VPP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1024HG" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1024"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C101G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C101"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C301G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C101"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C4001G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C4001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM10490" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="10490"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
