<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;NEC Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO28L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="41256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="41464">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="421000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="421001">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="421002">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="424256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="424258">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4361">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4362">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4364">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4364CX">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4464">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4168">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="!RFSH" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="43251">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="43254">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="43256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="43257">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="431000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4311">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4314">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="27512">
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE!/VPP" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2864">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="27C1000A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27C1024D">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="O9" direction="hiz"/>
<pin name="O10" direction="hiz"/>
<pin name="O11" direction="hiz"/>
<pin name="O12" direction="hiz"/>
<pin name="O13" direction="hiz"/>
<pin name="O14" direction="hiz"/>
<pin name="O15" direction="hiz"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27C2001">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="27C4001">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="41256C/D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="41256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="41464C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="41464"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421000C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421001C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421002C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421002"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="424256C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="424256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="424258C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="424258"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4361C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4361"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4362C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4362"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4364C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4364"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4364CX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4364CX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4464C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4464"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4464G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4464"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4168C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4168"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RFSH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43251CR" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43251"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43254CR" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43254"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43256AC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43256GU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="UPD43256BGU-70LL-A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1209615"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K2138"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43257AC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43257"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="431000" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="431000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4311C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4311"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4314C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4314"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C512D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27512"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE!/VPP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C512-10F1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661676"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P9224"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="28C64C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2864"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="AT28C64B-15PU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1095784"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K6557"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1000A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1000A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1001A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1000A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C1001-15F1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661756"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M7615"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1024D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1024D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="O12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="O13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="O14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="O15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C1024-70C1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4699"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C2001D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C2001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C2001-10B1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3338101"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4702"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C4001D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C4001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C4001-12B1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3338137"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4736"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
