<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Samsung Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOJ36-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FBGA-94-C">
<description>&lt;b&gt;94 Ball FBGA for 1Gc C-die (x4/x8)&lt;/b&gt; DDR3 SDRAM&lt;p&gt;
Source: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/downloads/ddr3_product_guide_july_07.pdf</description>
</package>
<package name="FBGA-112-C">
<description>&lt;b&gt;FBGA-112-C&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samsung 518037ds_k4b1gxx46c_rev10.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KM684002">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="CS/" direction="in"/>
<pin name="WE/" direction="in"/>
<pin name="OE/" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="P">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="K4B1G04(08/16)46C-128MB">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!CK" direction="in"/>
<pin name="CK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!DQS"/>
<pin name="DQS"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="BA2" direction="in"/>
<pin name="DQ0" direction="in"/>
<pin name="DQ1" direction="in"/>
<pin name="DQ2" direction="in"/>
<pin name="DQ3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10/AP" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12/!BC" direction="in"/>
<pin name="NC@0" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="DM" direction="in"/>
<pin name="VREFDQ" direction="in"/>
<pin name="ODT" direction="in"/>
<pin name="ZQ" direction="in"/>
<pin name="VREFCA" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="K4B1G04(08/16)46C_PWR">
<pin name="VSS@1" direction="in"/>
<pin name="VSS@2" direction="in"/>
<pin name="VSS@3" direction="in"/>
<pin name="VSS@4" direction="in"/>
<pin name="VSS@5" direction="in"/>
<pin name="VSS@6" direction="in"/>
<pin name="VSS@7" direction="in"/>
<pin name="VSS@8" direction="in"/>
<pin name="VSS@9" direction="in"/>
<pin name="VDD@1" direction="in"/>
<pin name="VDD@2" direction="in"/>
<pin name="VDD@3" direction="in"/>
<pin name="VDD@4" direction="in"/>
<pin name="VDD@5" direction="in"/>
<pin name="VDD@6" direction="in"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="in"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="in"/>
<pin name="VSSQ@1" direction="in"/>
<pin name="VSSQ@2" direction="in"/>
<pin name="VSSQ@3" direction="in"/>
<pin name="VSSQ@4" direction="in"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="in"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="in"/>
<pin name="VSSQ@5" direction="in"/>
<pin name="VDD@7" direction="in"/>
<pin name="VSS@10" direction="in"/>
<pin name="VSS@11" direction="in"/>
<pin name="VSS@12" direction="in"/>
<pin name="VDD@8" direction="in"/>
<pin name="VDD@9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="K4B1G04(08/16)46C-4GB">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!CK" direction="in"/>
<pin name="CK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!DQS"/>
<pin name="DQS"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="BA2" direction="in"/>
<pin name="DQU0" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10/AP" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12/!BC" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="nc"/>
<pin name="A14" direction="nc"/>
<pin name="A15" direction="nc"/>
<pin name="DM" direction="in"/>
<pin name="VREFDQ" direction="in"/>
<pin name="ODT" direction="in"/>
<pin name="ZQ" direction="in"/>
<pin name="VREFCA" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DQU1" direction="in"/>
<pin name="DQU2" direction="in"/>
<pin name="DQU3" direction="in"/>
<pin name="DQU4" direction="in"/>
<pin name="DQU5" direction="in"/>
<pin name="DQU6" direction="in"/>
<pin name="DQU7" direction="in"/>
<pin name="DQL0" direction="in"/>
<pin name="DQL1" direction="in"/>
<pin name="DQL2" direction="in"/>
<pin name="DQL3" direction="in"/>
<pin name="DQL4" direction="in"/>
<pin name="DQL5" direction="in"/>
<pin name="DQL6" direction="in"/>
<pin name="DQL7" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="KM684002A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="KM684002"/>
<gate name="P" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ36-4">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A16" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A17" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A18" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CS/" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="NC1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="OE/" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="WE/" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="K4B1G04(08/16)46C-128MB" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;128Mx 72 - 1GB&lt;/b&gt; DDR3 SDRAM&lt;p&gt;
Source: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/downloads/ddr3_product_guide_july_07.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K4B1G04(08/16)46C-128MB"/>
<gate name="P" symbol="K4B1G04(08/16)46C_PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FBGA-94-C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="!CK" pad="K8"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="!DQS" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="T3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="N4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/AP" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="R8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/!BC" pad="N8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="N3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="R9"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="R3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="T9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="R4"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="M3"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="N9"/>
<connect gate="G$1" pin="BA2" pad="M4"/>
<connect gate="G$1" pin="CK" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="F9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQS" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@0" pad="T4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="T8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="M8"/>
<connect gate="G$1" pin="ODT" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFCA" pad="M9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFDQ" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="ZQ" pad="L9"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="D3"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="D10"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="G8"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="K3"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="K9"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="N2"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="N10"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="R2"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="R10"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@1" pad="E10"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@2" pad="F2"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@3" pad="H3"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@4" pad="H10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="D2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@10" pad="P10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@11" pad="T2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@12" pad="T10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="D9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="E2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="G9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="J3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="J9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="M2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="M10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="P2"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@1" pad="E3"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@2" pad="E9"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@3" pad="F10"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@4" pad="G2"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@5" pad="G10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
