<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;MEMSIC, Inc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.memsic.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LCC16">
<description>&lt;b&gt;LCC16&lt;/b&gt; Package&lt;p&gt;
Source: http://www.memsic.com/data/products/MXR9500G&amp;M/MXR9500G&amp;M.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MXR9500">
<pin name="XOUT" direction="out"/>
<pin name="YOUT" direction="out"/>
<pin name="ZOUT" direction="out"/>
<pin name="VSA1" direction="out"/>
<pin name="VSA2" direction="out"/>
<pin name="DI1" direction="in"/>
<pin name="DI2" direction="in"/>
<pin name="SCK1" direction="in"/>
<pin name="SCK2" direction="in"/>
<pin name="VDD1" direction="in"/>
<pin name="VDD2" direction="in"/>
<pin name="VDD3" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MXR9500" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Low Cost ±1.5 g Tri Axis Accelerometer with Ratiometric Outputs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.memsic.com/data/products/MXR9500G&amp;M/MXR9500G&amp;M.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MXR9500"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DI1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DI2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSA1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSA2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="YOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ZOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="GZ"/>
<technology name="MZ"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
