<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Motorola MC68000 Processors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL64">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC68">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="MPGA68">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC52">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="MPGA114">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MPGA128">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MQFP132">
<description>&lt;b&gt;Metric Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MPGA179">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MPGA132">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC68-S">
<description>&lt;b&gt;PLCC Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC52-S">
<description>&lt;b&gt;PLCC Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="68230">
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="RS3" direction="in"/>
<pin name="RS4" direction="in"/>
<pin name="RS5" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="H1" direction="in"/>
<pin name="H2"/>
<pin name="H3" direction="in"/>
<pin name="H4"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7/!TIA"/>
<pin name="PC6/!PIA"/>
<pin name="PC5/!PIR"/>
<pin name="PC4/!DMR"/>
<pin name="PC3/TOUT"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2/TIN"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTACK" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68901">
<pin name="DS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TC" direction="in"/>
<pin name="IACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TAI" direction="in"/>
<pin name="TBI" direction="in"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="RC" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="RS3" direction="in"/>
<pin name="RS4" direction="in"/>
<pin name="RS5" direction="in"/>
<pin name="TR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="TAO" direction="out"/>
<pin name="TBO" direction="out"/>
<pin name="TCO" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0"/>
<pin name="I1"/>
<pin name="I2"/>
<pin name="I3"/>
<pin name="I4"/>
<pin name="I5"/>
<pin name="I6"/>
<pin name="I7"/>
</symbol>
<symbol name="68000">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="VMA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/W" direction="out"/>
<pin name="UDS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LDS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR4GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68020">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="AVEC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="SIZ0" direction="out"/>
<pin name="SIZ1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="OCS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="RMC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ECS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
<pin name="A26" direction="out"/>
<pin name="A27" direction="out"/>
<pin name="A28" direction="out"/>
<pin name="A29" direction="out"/>
<pin name="A30" direction="out"/>
<pin name="A31" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DSACK0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DSACK1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IPEND" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CDIS" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="68030">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="HALT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AVEC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="SIZ0" direction="out"/>
<pin name="SIZ1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="OCS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="RMC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ECS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
<pin name="A26" direction="out"/>
<pin name="A27" direction="out"/>
<pin name="A28" direction="out"/>
<pin name="A29" direction="out"/>
<pin name="A30" direction="out"/>
<pin name="A31" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DSACK0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DSACK1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IPEND" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CIIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CIOUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CBREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CBACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="STERM" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CDIS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MMUDIS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="REFILL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="STATUS" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="68851">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BERR" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="LBGACK" function="dot"/>
<pin name="PBR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PBGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LBR1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="SIZ0"/>
<pin name="SIZ1"/>
<pin name="FC0"/>
<pin name="FC1"/>
<pin name="FC2"/>
<pin name="LAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="RMC" function="dot"/>
<pin name="PAS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="PA8" direction="out"/>
<pin name="PA9" direction="out"/>
<pin name="PA10" direction="out"/>
<pin name="PA11" direction="out"/>
<pin name="PA12" direction="out"/>
<pin name="PA13" direction="out"/>
<pin name="PA14" direction="out"/>
<pin name="PA15" direction="out"/>
<pin name="PA16" direction="out"/>
<pin name="PA17" direction="out"/>
<pin name="PA18" direction="out"/>
<pin name="PA19" direction="out"/>
<pin name="PA20" direction="out"/>
<pin name="PA21" direction="out"/>
<pin name="LBR0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LBG1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="PA22" direction="out"/>
<pin name="PA23" direction="out"/>
<pin name="PA24" direction="out"/>
<pin name="PA25" direction="out"/>
<pin name="PA26" direction="out"/>
<pin name="PA27" direction="out"/>
<pin name="PA28" direction="out"/>
<pin name="PA29" direction="out"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="DS" function="dot"/>
<pin name="DBDIS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DSACK0" function="dot"/>
<pin name="DSACK1" function="dot"/>
<pin name="PBG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LBG0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ASYNC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLI" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FC3"/>
<pin name="PA30" direction="out"/>
<pin name="PA31" direction="out"/>
<pin name="LA8" direction="in"/>
<pin name="LA9" direction="in"/>
<pin name="LA10" direction="in"/>
<pin name="LA11" direction="in"/>
<pin name="LA12" direction="in"/>
<pin name="LA13" direction="in"/>
<pin name="LA14" direction="in"/>
<pin name="LA15" direction="in"/>
<pin name="LA16" direction="in"/>
<pin name="LA17" direction="in"/>
<pin name="LA18" direction="in"/>
<pin name="LA19" direction="in"/>
<pin name="LA20" direction="in"/>
<pin name="LA21" direction="in"/>
<pin name="LA22" direction="in"/>
<pin name="LA23" direction="in"/>
<pin name="LA24" direction="in"/>
<pin name="LA25" direction="in"/>
<pin name="LA26" direction="in"/>
<pin name="LA27" direction="in"/>
<pin name="LA28" direction="in"/>
<pin name="LA29" direction="in"/>
<pin name="LA30" direction="in"/>
<pin name="LA31" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68881">
<pin name="SIZE" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="AS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="DS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DSACK0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DSACK1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SENSE" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="68440">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BEC0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BEC1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BEC2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BGACK" function="dot"/>
<pin name="DONE" function="dot"/>
<pin name="IACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A8/D0"/>
<pin name="A9/D1"/>
<pin name="A10/D2"/>
<pin name="A11/D3"/>
<pin name="A12/D4"/>
<pin name="A13/D5"/>
<pin name="A14/D6"/>
<pin name="A15/D7"/>
<pin name="A16/D8"/>
<pin name="A17/D9"/>
<pin name="A18/D10"/>
<pin name="A19/D11"/>
<pin name="A20/D12"/>
<pin name="A21/D13"/>
<pin name="A22/D14"/>
<pin name="A23/D15"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
<pin name="A26" direction="out"/>
<pin name="A27" direction="out"/>
<pin name="A28" direction="out"/>
<pin name="A29" direction="out"/>
<pin name="REQ0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AS" function="dot"/>
<pin name="DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LDS/DS" function="dot"/>
<pin name="!UDS!/A0"/>
<pin name="DTC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A30" direction="out"/>
<pin name="A31" direction="out"/>
<pin name="ACK0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="REQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ACK1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FC3" direction="out"/>
<pin name="OWN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="UAS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DDIR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HIBYTE" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2681">
<pin name="X1/CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="RS3" direction="in"/>
<pin name="RS4" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="TXDB"/>
<pin name="RXDB" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4" direction="in"/>
<pin name="IP5" direction="in"/>
<pin name="IP6" direction="in"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="68681">
<pin name="X1/CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="DTACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="RS3" direction="in"/>
<pin name="RS4" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="TXDB"/>
<pin name="RXDB" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4" direction="in"/>
<pin name="IP5" direction="in"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="IACK" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="10PW13GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="10PW14GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8PWR8GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8PWR12GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR2GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68040">
<pin name="BCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TT0"/>
<pin name="TT1"/>
<pin name="TLN0" direction="out"/>
<pin name="AVEC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="UPA0" direction="out"/>
<pin name="UPA1" direction="out"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="SIZ0"/>
<pin name="SIZ1"/>
<pin name="PST0" direction="out"/>
<pin name="PST1" direction="out"/>
<pin name="PST2" direction="out"/>
<pin name="SC1" direction="in"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="MI" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SC0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
<pin name="A26" direction="out"/>
<pin name="A27" direction="out"/>
<pin name="A28" direction="out"/>
<pin name="A29" direction="out"/>
<pin name="A30" direction="out"/>
<pin name="A31" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="BG" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TA" function="dot"/>
<pin name="TEA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TCI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TLN1" direction="out"/>
<pin name="IPEND" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCKE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CIOUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TS" function="dot"/>
<pin name="TIP" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CDIS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MDIS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TBI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DLE" direction="in"/>
<pin name="PCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="PST3" direction="out"/>
<pin name="BB" function="dot"/>
<pin name="RSTI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RSTO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TRST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TM0" direction="out"/>
<pin name="TM1" direction="out"/>
<pin name="TM2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="27PW39GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="GND@22" direction="pwr"/>
<pin name="GND@23" direction="pwr"/>
<pin name="GND@24" direction="pwr"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="GND@27" direction="pwr"/>
<pin name="GND@28" direction="pwr"/>
<pin name="GND@29" direction="pwr"/>
<pin name="GND@30" direction="pwr"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="GND@33" direction="pwr"/>
<pin name="GND@34" direction="pwr"/>
<pin name="GND@35" direction="pwr"/>
<pin name="GND@36" direction="pwr"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="GND@38" direction="pwr"/>
<pin name="GND@39" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@22" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@24" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@25" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@26" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@27" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68008CC">
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68008D">
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0/2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="7PWR13GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="11PW16GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@11" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="11PW14GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="12PW18GN">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MC68000FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68000"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="56"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC000FN20"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66F833"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC68-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="56"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68000P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68000"/>
<gate name="P" symbol="2PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68000RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68000"/>
<gate name="P" symbol="2PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="K04"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="J08"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="J09"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="H09"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="H08"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="G09"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="F09"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="F10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="J05"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="K05"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="K06"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="J06"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="K07"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="K08"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="J07"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="K09"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="B04"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="A09"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="B07"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="J03"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="F02"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E02"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="D09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="D02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="E09"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC000RC16"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40K0242"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68230FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68230"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="H1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="H2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="H3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="H4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/TIN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/TOUT" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/!DMR" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/!PIR" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/!PIA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/!TIA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC52-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="H1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="H2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="H3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="H4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/TIN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/TOUT" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/!DMR" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/!PIR" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/!PIA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/!TIA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68230P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68230"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="H1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="H2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="H3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="H4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/TIN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/TOUT" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/!DMR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/!PIR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/!PIA" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/!TIA" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68020RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68020"/>
<gate name="P" symbol="10PW13GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA114">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="C04"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="B07"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="C07"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="C06"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="C05"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="B04"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="L01"/>
<connect gate="G$1" pin="AVEC" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="CDIS" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="K13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="M10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="L09"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="M09"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="N09"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="L08"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="M07"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="N06"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="M06"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="L06"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="N05"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="M05"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="N04"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="L05"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="M04"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="M03"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="L04"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="M02"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="DBEN" pad="G03"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="M01"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="F03"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="F02"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="IPEND" pad="F13"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="J12"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="J13"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="OCS" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="RMC" pad="E02"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="A10"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="K03"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="L07"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="L11"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="N07"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="B01"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="B09"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="C03"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="F12"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="G12"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="H13"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="J03"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="K01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="A09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="N13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="D01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="D02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="D03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="E03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="G11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="G13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="M08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="N08"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68020RC33E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1579779"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66F7091"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68030RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68030"/>
<gate name="P" symbol="10PW14GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA128">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="C04"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="A09"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="B07"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="B04"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="AVEC" pad="E02"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="CBACK" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="CBREQ" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="CDIS" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="CIIN" pad="L01"/>
<connect gate="G$1" pin="CIOUT" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="K13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="M10"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="M09"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="N09"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="M08"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="N08"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="N07"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="M07"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="N06"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="M06"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="N05"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="M05"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="N04"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="M04"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="M03"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="L04"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="DBEN" pad="M01"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="G02"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="M02"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="IPEND" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="H13"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="G13"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="G12"/>
<connect gate="G$1" pin="MMUDIS" pad="F13"/>
<connect gate="G$1" pin="OCS" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="REFILL" pad="J13"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="F12"/>
<connect gate="G$1" pin="RMC" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="J12"/>
<connect gate="G$1" pin="STERM" pad="G01"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="C05"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="J11"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="L05"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="L07"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="L08"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="L09"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="C07"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="C09"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="E03"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="E11"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="F03"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="G03"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="G11"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="J03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="C06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="L06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="D04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="D10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="F02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="F11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="H03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="H11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="K04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="K10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68030RC50C"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52F3269"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68030FE" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68030"/>
<gate name="P" symbol="12PW18GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MQFP132">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="AVEC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CBACK" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="CBREQ" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="CDIS" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="CIIN" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="CIOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="DBEN" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="IPEND" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="MMUDIS" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="OCS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="REFILL" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="RMC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="STERM" pad="131"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="66"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="67"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="77"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="90"/>
<connect gate="P" pin="GND@15" pad="95"/>
<connect gate="P" pin="GND@16" pad="100"/>
<connect gate="P" pin="GND@17" pad="110"/>
<connect gate="P" pin="GND@18" pad="123"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="44"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="115"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="116"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="128"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="63"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="72"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="85"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="105"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68030FE33C"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52F3266"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68020FE" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68020"/>
<gate name="P" symbol="11PW16GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MQFP132">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="AVEC" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CDIS" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="DBEN" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="IPEND" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="OCS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RMC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="78"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="98"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="99"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="119"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="120"/>
<connect gate="P" pin="GND@15" pad="124"/>
<connect gate="P" pin="GND@16" pad="125"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="62"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="67"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="68"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="77"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD@10" pad="96"/>
<connect gate="P" pin="VDD@11" pad="97"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="65"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="66"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="79"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="80"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68020FE33E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1579774"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75C2448"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68040RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68040"/>
<gate name="P" symbol="27PW39GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA179">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="L18"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="K18"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P01"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="M01"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="L01"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="J17"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="G03"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="F03"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="E02"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="E03"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="J18"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="H18"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="G18"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="G16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="F18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="E18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="F16"/>
<connect gate="G$1" pin="AVEC" pad="T11"/>
<connect gate="G$1" pin="BB" pad="T17"/>
<connect gate="G$1" pin="BCLK" pad="R07"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="T13"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="T18"/>
<connect gate="G$1" pin="CDIS" pad="T05"/>
<connect gate="G$1" pin="CIOUT" pad="R01"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="A09"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="C04"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="C18"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="E16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="E17"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="D18"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="B07"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="DLE" pad="T09"/>
<connect gate="G$1" pin="IPEND" pad="S01"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="T08"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="T07"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="T06"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="S18"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCKE" pad="R18"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIS" pad="S06"/>
<connect gate="G$1" pin="MI" pad="Q16"/>
<connect gate="G$1" pin="PCLK" pad="R09"/>
<connect gate="G$1" pin="PST0" pad="T15"/>
<connect gate="G$1" pin="PST1" pad="S14"/>
<connect gate="G$1" pin="PST2" pad="R14"/>
<connect gate="G$1" pin="PST3" pad="T16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTI" pad="S07"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTO" pad="R03"/>
<connect gate="G$1" pin="SC0" pad="T12"/>
<connect gate="G$1" pin="SC1" pad="S12"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="TA" pad="T14"/>
<connect gate="G$1" pin="TBI" pad="S11"/>
<connect gate="G$1" pin="TCI" pad="T10"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="S04"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="S03"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="T02"/>
<connect gate="G$1" pin="TEA" pad="S13"/>
<connect gate="G$1" pin="TIP" pad="R15"/>
<connect gate="G$1" pin="TLN0" pad="Q18"/>
<connect gate="G$1" pin="TLN1" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="TM0" pad="N18"/>
<connect gate="G$1" pin="TM1" pad="M18"/>
<connect gate="G$1" pin="TM2" pad="K17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="S05"/>
<connect gate="G$1" pin="TRST" pad="T03"/>
<connect gate="G$1" pin="TS" pad="R16"/>
<connect gate="G$1" pin="TT0" pad="P03"/>
<connect gate="G$1" pin="TT1" pad="P02"/>
<connect gate="G$1" pin="UPA0" pad="Q03"/>
<connect gate="G$1" pin="UPA1" pad="Q01"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="B02"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="C07"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="C09"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="C11"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="C13"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="D02"/>
<connect gate="P" pin="GND@15" pad="D17"/>
<connect gate="P" pin="GND@16" pad="F02"/>
<connect gate="P" pin="GND@17" pad="F17"/>
<connect gate="P" pin="GND@18" pad="H02"/>
<connect gate="P" pin="GND@19" pad="H17"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="B04"/>
<connect gate="P" pin="GND@20" pad="K03"/>
<connect gate="P" pin="GND@21" pad="K16"/>
<connect gate="P" pin="GND@22" pad="L02"/>
<connect gate="P" pin="GND@23" pad="L03"/>
<connect gate="P" pin="GND@24" pad="L17"/>
<connect gate="P" pin="GND@25" pad="M16"/>
<connect gate="P" pin="GND@26" pad="N02"/>
<connect gate="P" pin="GND@27" pad="N17"/>
<connect gate="P" pin="GND@28" pad="Q02"/>
<connect gate="P" pin="GND@29" pad="Q17"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="B06"/>
<connect gate="P" pin="GND@30" pad="R04"/>
<connect gate="P" pin="GND@31" pad="R06"/>
<connect gate="P" pin="GND@32" pad="R10"/>
<connect gate="P" pin="GND@33" pad="R11"/>
<connect gate="P" pin="GND@34" pad="R13"/>
<connect gate="P" pin="GND@35" pad="S02"/>
<connect gate="P" pin="GND@36" pad="S09"/>
<connect gate="P" pin="GND@37" pad="S15"/>
<connect gate="P" pin="GND@38" pad="S17"/>
<connect gate="P" pin="GND@39" pad="T04"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="B08"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="B10"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="B13"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="B15"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="B17"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="C06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="B05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="C17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@13" pad="H03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@14" pad="H16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@15" pad="J03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@16" pad="J16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@17" pad="L16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@18" pad="M02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@19" pad="M03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="B09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@20" pad="M17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@21" pad="R02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@22" pad="R05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@23" pad="R08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@24" pad="R12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@25" pad="R17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@26" pad="S08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@27" pad="S16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="B14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="C02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="C05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="C08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="C10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="C12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="C14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68040RC40A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1579784"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24C6756"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68901P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68901"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IACK" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TAI" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TAO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TBI" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TBO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TCO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68901FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68901"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IACK" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TAI" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TAO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TBI" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TBO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC52-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IACK" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TAI" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TAO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TBI" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TBO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68881RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68881"/>
<gate name="P" symbol="7PWR13GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="G02"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="J03"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D09"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="F10"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="F09"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="G09"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="J09"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="K09"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="J07"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="K08"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="K07"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="J06"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="K06"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="K05"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="J05"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="A09"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="J04"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="K04"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="B04"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZE" pad="F01"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="A02"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="F02"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="H09"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="J08"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="K03"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="A10"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="B02"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="B03"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="B07"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="C01"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="C03"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="D02"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="E10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="A01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="B01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="B08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="E02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="E09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="H08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="J02"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68881FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68881"/>
<gate name="P" symbol="8PWR12GN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZE" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="63"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="52"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="61"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC68-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZE" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="63"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="52"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="61"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68851RC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68851"/>
<gate name="P" symbol="8PWR8GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MPGA132">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="M01"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="L01"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="J03"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="ASYNC" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="CLI" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="F12"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="F13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="G13"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="H13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="J13"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="K13"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="J12"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="M10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="F11"/>
<connect gate="G$1" pin="DBDIS" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK0" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="DSACK1" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="K04"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="FC3" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="LA10" pad="L09"/>
<connect gate="G$1" pin="LA11" pad="M09"/>
<connect gate="G$1" pin="LA12" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="LA13" pad="N09"/>
<connect gate="G$1" pin="LA14" pad="L08"/>
<connect gate="G$1" pin="LA15" pad="M08"/>
<connect gate="G$1" pin="LA16" pad="N08"/>
<connect gate="G$1" pin="LA17" pad="N07"/>
<connect gate="G$1" pin="LA18" pad="N06"/>
<connect gate="G$1" pin="LA19" pad="M06"/>
<connect gate="G$1" pin="LA20" pad="L06"/>
<connect gate="G$1" pin="LA21" pad="N05"/>
<connect gate="G$1" pin="LA22" pad="N04"/>
<connect gate="G$1" pin="LA23" pad="M05"/>
<connect gate="G$1" pin="LA24" pad="L05"/>
<connect gate="G$1" pin="LA25" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="LA26" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="LA27" pad="M04"/>
<connect gate="G$1" pin="LA28" pad="L04"/>
<connect gate="G$1" pin="LA29" pad="M03"/>
<connect gate="G$1" pin="LA30" pad="M02"/>
<connect gate="G$1" pin="LA31" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="LA8" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="LA9" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="LAS" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="LBG0" pad="C06"/>
<connect gate="G$1" pin="LBG1" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="LBGACK" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="LBR0" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="LBR1" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="F02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="F03"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16" pad="E02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17" pad="E03"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA20" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA21" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24" pad="D04"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA26" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27" pad="C04"/>
<connect gate="G$1" pin="PA28" pad="B04"/>
<connect gate="G$1" pin="PA29" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA30" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="PA31" pad="C05"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="PAS" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="PBG" pad="A09"/>
<connect gate="G$1" pin="PBGACK" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="PBR" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="RMC" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ0" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="SIZ1" pad="A12"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="E04"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="G03"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="K05"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="L07"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="D09"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="G11"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="J10"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="C07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="D05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="J04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="M07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="E10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="G12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="K09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="B07"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68008P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68008D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0/2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68008FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="68008CC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="51"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="52"/>
<connect gate="G$2" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A13" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A16" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="A18" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="A19" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A20" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="A21" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="AS" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="BERR" pad="44"/>
<connect gate="G$2" pin="BG" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="BGACK" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="BR" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="D2" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="DS" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="DTACK" pad="34"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="FC0" pad="50"/>
<connect gate="G$2" pin="FC1" pad="49"/>
<connect gate="G$2" pin="FC2" pad="48"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="HALT" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL0" pad="47"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL1" pad="45"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL2" pad="46"/>
<connect gate="G$2" pin="R/!W" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="VPA" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC52-S">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="51"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="52"/>
<connect gate="G$2" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A13" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A16" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="A18" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="A19" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A20" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="A21" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="AS" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="BERR" pad="44"/>
<connect gate="G$2" pin="BG" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="BGACK" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="BR" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="D2" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="DS" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="DTACK" pad="34"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="FC0" pad="50"/>
<connect gate="G$2" pin="FC1" pad="49"/>
<connect gate="G$2" pin="FC2" pad="48"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="HALT" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL0" pad="47"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL1" pad="45"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL2" pad="46"/>
<connect gate="G$2" pin="R/!W" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="VPA" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68681P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68681"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IACK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IP3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IP5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OP4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OP5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OP7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RS3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
