<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;RENESAS Micro Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.renesas.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PWQN0028KA-B">
<description>&lt;b&gt;P-HWQFN28-5x5-0.50&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Renesas .. rej09b0252_r8c1a1bhm.pdf</description>
</package>
<package name="PRDP0020BA-A">
<description>&lt;b&gt;P-SDIP20-6.3x19-1.78&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Renesas .. rej09b0252_r8c1a1bhm.pdf</description>
</package>
<package name="PLSP0020JB-A">
<description>&lt;b&gt;P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Renesas .. rej09b0252_r8c1a1bhm.pdf</description>
</package>
<package name="P-HVQFN32-5X5">
<description>&lt;b&gt;P-HVQFN32-5X5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-HVQFN32-5x5-0.50&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PVQN0032KD-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P32K9-50A-BAH&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
<package name="P-LSSOP30-6.1X9.7">
<description>&lt;b&gt;P-LSSOP30-6.1X9.7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-LSSOP30-6.1x9.7-0.65&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PLSP0030JB-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P30MC-65-CAB-2&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
<package name="PP_SSOP20_7.62MM">
<description>&lt;b&gt;PP_SSOP20_7.62MM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="P-LFQFP48-7X7">
<description>&lt;b&gt;P-LFQFP48-7X7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-LFQFP48-7x7-0.50&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PLQP0048KF-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P48GA-50-8EU-1&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
<package name="P-HVQFN48-7X7">
<description>&lt;b&gt;P-HVQFN48-7X7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-HVQFN48-7x7-0.50&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PVQN0048KG-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P48K9-50A-BAJ&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
<package name="P-LFQFP64-10X10">
<description>&lt;b&gt;P-LFQFP64-10X10&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="P-LFQFP80-12X12">
<description>&lt;b&gt;P-LFQFP80-12X12&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-LFQFP80-12x12-0.50&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PLQP0080KE-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P80GK-50-8EU-2&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
<package name="P-LFQFP100-14X14">
<description>&lt;b&gt;P-LFQFP100-14X14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;JEITA Package code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;RENESAS code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#DDDDDD"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#008080"&gt;Previous code&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
 &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P-LFQFP100-14x14-0.50&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;PLQP0100KE-A&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc"&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#000000"&gt;P100GC-50-GBR-1&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
 &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R8C/1">
<pin name="P4_7/XOUT"/>
<pin name="VSS/AVSS" direction="in"/>
<pin name="P4_6/XIN"/>
<pin name="VCC/AVCC" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="P4_5/!INT0/RXD1"/>
<pin name="P1_7/CNTR00/!INT10"/>
<pin name="P1_6/CLK0/SSIO1"/>
<pin name="P1_5/RXD0/CNTR01/!INT11"/>
<pin name="P1_4/TXD0"/>
<pin name="P1_3/ANN11/!KI3/TZOUT"/>
<pin name="P1_2/AN10/!KI2/CMP0_2"/>
<pin name="P4_2/VREF" direction="in"/>
<pin name="P1_1/AN8/!KI0/CMP0_0"/>
<pin name="P1_0/AN9/!KI01/CMP0_0"/>
<pin name="P3_3/TCIN/!INT3/SSI00/CMP1_0"/>
<pin name="P3_4/!SCS/SDA/CMP1_1"/>
<pin name="P3_5/SSCK/SCL/CMP1_2"/>
<pin name="P3_7/!CNTR0/SSO/TXD1"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-100">
<pin name="P153/!SCK11"/>
<pin name="P152/SI11"/>
<pin name="P151/SO11"/>
<pin name="P150/!SSI11"/>
<pin name="P47/INTP13"/>
<pin name="P46/TI12/TO12"/>
<pin name="P45/TI10/TO10"/>
<pin name="P44/TI07/TO07"/>
<pin name="P43/LRXD0"/>
<pin name="P42/LTXD0"/>
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="EVSS@0" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="EVDD@0" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P64/TI14/TO14/SNZOUT3"/>
<pin name="P65/TI16/TO16/SNZOUT2"/>
<pin name="P66/TI00/TO00"/>
<pin name="P67/TI02/TO02"/>
<pin name="P154/SNZOUT7"/>
<pin name="P155/SNZOUT6"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P156/SNZOUT5"/>
<pin name="P157/SNZOUT4"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P77/KR7/!SSI10!/INTP12"/>
<pin name="P76/KR6/!SCK10"/>
<pin name="P75/KR5/SI10/RXD1"/>
<pin name="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1"/>
<pin name="EVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P03/RTC1HZ"/>
<pin name="P32/TI16/TO16/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="EVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
<pin name="P50/!SSI01!/INTP3"/>
<pin name="P51/SO01/INTP11"/>
<pin name="P52/!SCK01!/STOPST"/>
<pin name="P53/SI01/INTP10"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P54/TI11/TO11/!SSI10"/>
<pin name="P55/TI13/TO13"/>
<pin name="P56/TI15/TO15/SNZOUT1"/>
<pin name="P57/TI17/TO17/SNZOUT0"/>
<pin name="P107/LRXD1"/>
<pin name="P106/LTXD1"/>
<pin name="P105/ANI23"/>
<pin name="P104/ANI22"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8"/>
<pin name="P87/ANI9"/>
<pin name="P90/ANI10"/>
<pin name="P91/ANI11"/>
<pin name="P92/ANI12"/>
<pin name="P93/ANI13"/>
<pin name="P94/ANI14"/>
<pin name="P95/ANI15"/>
<pin name="P96/ANI16"/>
<pin name="P97/ANI17"/>
<pin name="P100/ANI18"/>
<pin name="P101/ANI19"/>
<pin name="P102/ANI20"/>
<pin name="P103/ANI21"/>
<pin name="P02/TI06/TO06"/>
<pin name="P127/TI03/TO03"/>
<pin name="P126/TI01/TO01"/>
<pin name="P01/TI04/TO04"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-80">
<pin name="P47/INTP13"/>
<pin name="P46/TI12/TO12"/>
<pin name="P45/TI10/TO10"/>
<pin name="P44/TI07/TO07"/>
<pin name="P43/LRXD0"/>
<pin name="P42/LTXD0"/>
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="EVSS@0" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="EVDD@0" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P64/TI14/TO14/SNZOUT3"/>
<pin name="P65/TI16/TO16/SNZOUT2"/>
<pin name="P66/TI00/TO00"/>
<pin name="P67/TI02/TO02"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P77/KR7/!SSI10!/INTP12"/>
<pin name="P76/KR6/!SCK10"/>
<pin name="P75/KR5/SI10/RXD1"/>
<pin name="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/TI16/TO16/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P50/!SSI01!/INTP3"/>
<pin name="P51/SO01/INTP11"/>
<pin name="P52/!SCK01!/STOPST"/>
<pin name="P53/SI01/INTP10"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P54/TI11/TO11/!SSI10"/>
<pin name="P55/TI13/TO13"/>
<pin name="P56/TI15/TO15/SNZOUT1"/>
<pin name="P57/TI17/TO17/SNZOUT0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8"/>
<pin name="P87/ANI9"/>
<pin name="P90/ANI10"/>
<pin name="P91/ANI11"/>
<pin name="P92/ANI12"/>
<pin name="P93/ANI13"/>
<pin name="P94/ANI14"/>
<pin name="P95/ANI15"/>
<pin name="P96/ANI16"/>
<pin name="P97/ANI17"/>
<pin name="P02/TI06/TO06"/>
<pin name="P126/TI01/TO01"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
<pin name="P01/TI04/TO04"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-80">
<pin name="P47"/>
<pin name="P46/TI12/TO12"/>
<pin name="P45/TI10/TO10"/>
<pin name="P44/TI07/TO07"/>
<pin name="P43/LRXD0"/>
<pin name="P42/LTXD0"/>
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="EVSS@0" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="EVDD@0" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P64/TI14/TO14/SNZOUT3"/>
<pin name="P65/TI16/TO16/SNZOUT2"/>
<pin name="P66/TI00/TO00"/>
<pin name="P67/TI02/TO02"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P77/KR7/!SSI10!/INTP12"/>
<pin name="P76/KR6/!SCK10"/>
<pin name="P75/KR5/SI10/RXD1"/>
<pin name="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P50/!SSI01!/INTP3"/>
<pin name="P51/SO01/INTP11"/>
<pin name="P52/!SCK01!/STOPST"/>
<pin name="P53/SI01/INTP10"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P54/TI11/TO11/!SSI10"/>
<pin name="P55/TI13/TO13"/>
<pin name="P56/TI15/TO15/SNZOUT1"/>
<pin name="P57/TI17/TO17/SNZOUT0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8"/>
<pin name="P87/ANI9"/>
<pin name="P90/ANI10"/>
<pin name="P91/ANI11"/>
<pin name="P92/ANI12"/>
<pin name="P93/ANI13"/>
<pin name="P94/ANI14"/>
<pin name="P95/ANI15"/>
<pin name="P96/ANI16"/>
<pin name="P97/ANI17"/>
<pin name="P02/TI06/TO06"/>
<pin name="P126/TI01/TO01"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
<pin name="P01/TI04/TO04"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-64">
<pin name="P43/LRXD0"/>
<pin name="P42/LTXD0"/>
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="EVSS@0" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="EVDD@0" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P77/KR7/!SSI10!/INTP12"/>
<pin name="P76/KR6/!SCK10"/>
<pin name="P75/KR5/SI10/RXD1"/>
<pin name="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/TI16/TO16/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P50/!SSI01!/INTP3"/>
<pin name="P51/SO01/INTP11"/>
<pin name="P52/!SCK01!/STOPST"/>
<pin name="P53/SI01/INTP10"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8"/>
<pin name="P87/ANI9"/>
<pin name="P90/ANI10"/>
<pin name="P91/ANI11"/>
<pin name="P92/ANI12"/>
<pin name="P93/ANI13"/>
<pin name="P94/ANI14"/>
<pin name="P95/ANI15"/>
<pin name="P96/ANI16"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-64">
<pin name="P43/LRXD0"/>
<pin name="P42/LTXD0"/>
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="EVSS@0" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="EVDD@0" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P77/KR7/!SSI10!/INTP12"/>
<pin name="P76/KR6/!SCK10"/>
<pin name="P75/KR5/SI10/RXD1"/>
<pin name="P74/KR4/SO10/TXD1"/>
<pin name="P73/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/KR2/CTXD0/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/KR1/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/KR0/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P50/!SSI01!/INTP3"/>
<pin name="P51/SO01/INTP11"/>
<pin name="P52/!SCK01!/STOPST"/>
<pin name="P53/SI01/INTP10"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2"/>
<pin name="P81/ANI3"/>
<pin name="P82/ANI4"/>
<pin name="P83/ANI5"/>
<pin name="P84/ANI6"/>
<pin name="P85/ANI7"/>
<pin name="P86/ANI8"/>
<pin name="P87/ANI9/KR0"/>
<pin name="P90/ANI10/KR1"/>
<pin name="P91/ANI11/KR2"/>
<pin name="P92/ANI12/KR3"/>
<pin name="P93/ANI13/KR4"/>
<pin name="P94/ANI14/KR5"/>
<pin name="P95/ANI15/KR6"/>
<pin name="P96/ANI26/KR7"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-48">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/TI16/TO16/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8/KR3"/>
<pin name="P87/ANI9/KR4"/>
<pin name="P90/ANI10/KR5"/>
<pin name="P91/ANI11/KR6"/>
<pin name="P92/ANI12/KR7"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-48">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P124/XT2/EXCLKS" direction="in"/>
<pin name="P123/XT1" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P00/TI05/TO05/INTP9"/>
<pin name="P140/PCLBUZ0"/>
<pin name="P130/RESOUT"/>
<pin name="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7"/>
<pin name="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6"/>
<pin name="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5"/>
<pin name="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4"/>
<pin name="P32/TI16/TO16/INTP7"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/IVREF0"/>
<pin name="P86/ANI8/KR3"/>
<pin name="P87/ANI9/KR4"/>
<pin name="P90/ANI10/KR5"/>
<pin name="P91/ANI11/KR6"/>
<pin name="P92/ANI12/KR7"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
<pin name="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-32">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/KR0/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/KR1/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/KR2/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/KR3/IVCMP02"/>
<pin name="P84/ANI6/KR4/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/KR5/IVREF0"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-32">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P60/!SCK00!/SCL00"/>
<pin name="P61/SI00/SDA00/RXD0"/>
<pin name="P62/SO00/TXD0/SCLA0"/>
<pin name="P63/!SSI00!/SDAA0"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P80/ANI2/KR0"/>
<pin name="P81/ANI3/KR1"/>
<pin name="P82/ANI4/KR2"/>
<pin name="P83/ANI5/KR3"/>
<pin name="P84/ANI6/KR4"/>
<pin name="P85/ANI7/KR5"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F14-30">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P80/ANI2/KR0/ANO0"/>
<pin name="P81/ANI3/KR1/IVCMP00"/>
<pin name="P82/ANI4/KR2/IVCMP01"/>
<pin name="P83/ANI5/KR3/IVCMP02"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P87/ANI9/KR7"/>
<pin name="P86/ANI8/KR6"/>
<pin name="P84/ANI6/KR4/IVCMP03"/>
<pin name="P85/ANI7/KR5/IVREF0"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-30">
<pin name="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2"/>
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P80/ANI2/KR0"/>
<pin name="P81/ANI3/KR1"/>
<pin name="P82/ANI4/KR2"/>
<pin name="P83/ANI5/KR3"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3"/>
<pin name="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0"/>
<pin name="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P87/ANI9/KR7"/>
<pin name="P86/ANI8/KR6"/>
<pin name="P84/ANI6/KR4"/>
<pin name="P85/ANI7/KR5"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
<symbol name="RL78/F13-20">
<pin name="P40/TOOL0"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="P137/INTP0" direction="in"/>
<pin name="P122/X2/EXCLK" direction="in"/>
<pin name="P121/X1" direction="in"/>
<pin name="REGC" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="P80/ANI2/KR0"/>
<pin name="P81/ANI3/KR1"/>
<pin name="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0"/>
<pin name="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3"/>
<pin name="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD"/>
<pin name="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ"/>
<pin name="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0"/>
<pin name="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0"/>
<pin name="P33/AVREFP/ANI0"/>
<pin name="P34/AVREFM/ANI1"/>
<pin name="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1"/>
<pin name="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="R5F211A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER M16C FAMILY / R8C/Tiny SERIES&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Renesas .. rej09b0252_r8c1a1bhm.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R8C/1"/>
</gates>
<devices>
<device name="NP" package="PWQN0028KA-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0/AN9/!KI01/CMP0_0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1/AN8/!KI0/CMP0_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2/AN10/!KI2/CMP0_2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3/ANN11/!KI3/TZOUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4/TXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5/RXD0/CNTR01/!INT11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6/CLK0/SSIO1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7/CNTR00/!INT10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_3/TCIN/!INT3/SSI00/CMP1_0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_4/!SCS/SDA/CMP1_1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_5/SSCK/SCL/CMP1_2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_7/!CNTR0/SSO/TXD1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_2/VREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_5/!INT0/RXD1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_6/XIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_7/XOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/AVCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/AVSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SP" package="PLSP0020JB-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0/AN9/!KI01/CMP0_0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1/AN8/!KI0/CMP0_0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2/AN10/!KI2/CMP0_2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3/ANN11/!KI3/TZOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4/TXD0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5/RXD0/CNTR01/!INT11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6/CLK0/SSIO1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7/CNTR00/!INT10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_3/TCIN/!INT3/SSI00/CMP1_0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_4/!SCS/SDA/CMP1_1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_5/SSCK/SCL/CMP1_2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_7/!CNTR0/SSO/TXD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_2/VREF" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_5/!INT0/RXD1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_6/XIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_7/XOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/AVCC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/AVSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="1D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="R5F211A4SP#U0"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1677765"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40P3229"/>
</technology>
<technology name="4D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DD" package="PRDP0020BA-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0/AN9/!KI01/CMP0_0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1/AN8/!KI0/CMP0_0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2/AN10/!KI2/CMP0_2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3/ANN11/!KI3/TZOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4/TXD0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5/RXD0/CNTR01/!INT11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6/CLK0/SSIO1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7/CNTR00/!INT10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_3/TCIN/!INT3/SSI00/CMP1_0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_4/!SCS/SDA/CMP1_1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_5/SSCK/SCL/CMP1_2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_7/!CNTR0/SSO/TXD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_2/VREF" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_5/!INT0/RXD1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_6/XIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_7/XOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/AVCC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/AVSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R5F10PBDYNA" prefix="IC">
<description>Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-HVQFN32-5X5">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-100" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LFQFP100-14X14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P01/TI04/TO04" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P02/TI06/TO06" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P03/RTC1HZ" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P100/ANI18" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P101/ANI19" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="P102/ANI20" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P103/ANI21" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="P104/ANI22" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P105/ANI23" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P106/LTXD1" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P107/LRXD1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="P126/TI01/TO01" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P127/TI03/TO03" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P150/!SSI11" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P151/SO11" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P152/SI11" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P153/!SCK11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P154/SNZOUT7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P155/SNZOUT6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P156/SNZOUT5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P157/SNZOUT4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P42/LTXD0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P43/LRXD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P44/TI07/TO07" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P45/TI10/TO10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P46/TI12/TO12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P47/INTP13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P50/!SSI01!/INTP3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P51/SO01/INTP11" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P52/!SCK01!/STOPST" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P53/SI01/INTP10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P54/TI11/TO11/!SSI10" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P55/TI13/TO13" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P56/TI15/TO15/SNZOUT1" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P57/TI17/TO17/SNZOUT0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P64/TI14/TO14/SNZOUT3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P65/TI16/TO16/SNZOUT2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P66/TI00/TO00" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P67/TI02/TO02" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P75/KR5/SI10/RXD1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P76/KR6/!SCK10" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P77/KR7/!SSI10!/INTP12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="P93/ANI13" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P94/ANI14" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P95/ANI15" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P96/ANI16" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="P97/ANI17" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-80" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-80"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LFQFP80-12X12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P01/TI04/TO04" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P02/TI06/TO06" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P126/TI01/TO01" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P42/LTXD0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P43/LRXD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P44/TI07/TO07" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P45/TI10/TO10" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P46/TI12/TO12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P47/INTP13" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P50/!SSI01!/INTP3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P51/SO01/INTP11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P52/!SCK01!/STOPST" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P53/SI01/INTP10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P54/TI11/TO11/!SSI10" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P55/TI13/TO13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P56/TI15/TO15/SNZOUT1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P57/TI17/TO17/SNZOUT0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P64/TI14/TO14/SNZOUT3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P65/TI16/TO16/SNZOUT2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P66/TI00/TO00" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P67/TI02/TO02" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P75/KR5/SI10/RXD1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P76/KR6/!SCK10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P77/KR7/!SSI10!/INTP12" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P93/ANI13" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P94/ANI14" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P95/ANI15" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P96/ANI16" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P97/ANI17" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-80" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-80"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LFQFP80-12X12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P01/TI04/TO04" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P02/TI06/TO06" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P126/TI01/TO01" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/INTP7" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P42/LTXD0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P43/LRXD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P44/TI07/TO07" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P45/TI10/TO10" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P46/TI12/TO12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P50/!SSI01!/INTP3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P51/SO01/INTP11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P52/!SCK01!/STOPST" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P53/SI01/INTP10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P54/TI11/TO11/!SSI10" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P55/TI13/TO13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P56/TI15/TO15/SNZOUT1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P57/TI17/TO17/SNZOUT0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P64/TI14/TO14/SNZOUT3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P65/TI16/TO16/SNZOUT2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P66/TI00/TO00" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P67/TI02/TO02" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P75/KR5/SI10/RXD1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P76/KR6/!SCK10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P77/KR7/!SSI10!/INTP12" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P93/ANI13" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P94/ANI14" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P95/ANI15" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P96/ANI16" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P97/ANI17" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-64" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LFQFP64-10X10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P42/LTXD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P43/LRXD0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P50/!SSI01!/INTP3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P51/SO01/INTP11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P52/!SCK01!/STOPST" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P53/SI01/INTP10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P74/ANI30/KR4/SO10/TXD1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P75/KR5/SI10/RXD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P76/KR6/!SCK10" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P77/KR7/!SSI10!/INTP12" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P93/ANI13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P94/ANI14" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P95/ANI15" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P96/ANI16" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-64" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LFQFP64-10X10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD@0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="EVSS@0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/INTP7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P42/LTXD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P43/LRXD0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P50/!SSI01!/INTP3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P51/SO01/INTP11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P52/!SCK01!/STOPST" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P53/SI01/INTP10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/KR0/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/KR1/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/KR2/CTXD0/SO11/SNZOUT6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P74/KR4/SO10/TXD1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P75/KR5/SI10/RXD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P76/KR6/!SCK10" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P77/KR7/!SSI10!/INTP12" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR0" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10/KR1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11/KR2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12/KR3" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P93/ANI13/KR4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P94/ANI14/KR5" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P95/ANI15/KR6" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P96/ANI26/KR7" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-48" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-48"/>
</gates>
<devices>
<device name="VQFN" package="P-HVQFN48-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10/KR5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11/KR6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12/KR7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LQFP" package="P-LFQFP48-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10/KR5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11/KR6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12/KR7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-48" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-48"/>
</gates>
<devices>
<device name="LQFP" package="P-LFQFP48-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10/KR5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11/KR6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12/KR7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VQFN" package="P-HVQFN48-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P00/TI05/TO05/INTP9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P123/XT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P124/XT2/EXCLKS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P130/RESOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P140/PCLBUZ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/(TRDIOA0)/(TRDCLK0)/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TI14/TO14/STOPST/INTP2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/TI16/TO16/INTP7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P70/ANI26/KR0/TI15/TO15/INTP8/SI11/SDA11/SNZOUT4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P71/ANI27/KR1/TI17/TO17/INTP6/!SCK11!/SCL11/SNZOUT5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P72/ANI28/KR2/(CTXD0)/SO11/SNZOUT6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P73/ANI29/KR3/CRXD0/!SSI11!/SNZOUT7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/ANO0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/IVCMP00" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/IVCMP01" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/IVCMP02" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/IVCMP03" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/IVREF0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P90/ANI10/KR5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P91/ANI11/KR6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P92/ANI12/KR7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-32" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-HVQFN32-5X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/KR0/ANO0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/KR1/IVCMP00" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/KR2/IVCMP01" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/KR3/IVCMP02" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/KR4/IVCMP03" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/KR5/IVREF0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-32" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-HVQFN32-5X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P60/!SCK00!/SCL00" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P61/SI00/SDA00/RXD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P62/SO00/TXD0/SCLA0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P63/!SSI00!/SDAA0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/KR0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/KR1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/KR2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/KR3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/KR4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/KR5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F14-30" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F14-30"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LSSOP30-6.1X9.7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/KR0/ANO0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/KR1/IVCMP00" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/KR2/IVCMP01" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/KR3/IVCMP02" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/KR4/IVCMP03" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/KR5/IVREF0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-30" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-30"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LSSOP30-6.1X9.7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P10/TI13/TO13/TRJO0/!SCK10!/SCL10/LTXD1/CTXD0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P11/TI12/TO12/TRDIOB0/SI10/SDA10/RXD1/LRXD1/CRXD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P12/TI11/TO11/TRDIOD0/INTP5/SO10/TXD1/SNZOUT3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P41/TI10/TO10/TRJIO0/VCOUT0/SNZOUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/KR0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/KR1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P82/ANI4/KR2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P83/ANI5/KR3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P84/ANI6/KR4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P85/ANI7/KR5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P86/ANI8/KR6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P87/ANI9/KR7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RL78/F13-20" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-Bit Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/doc/rl78/r01uh0368ej0200_rl78f13_14.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RL78/F13-20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PP_SSOP20_7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P120/ANI25/TI07/TO07/TRDIOD0/SO01/INTP4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P121/X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P122/X2/EXCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P125/ANI24/TI03/TO03/TRDIOB0/!SSI01!/INTP1/SNZOUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P13/TI04/TO04/TRDIOA0/TRDCLK0/SI01/SDA01/LTXD0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P137/INTP0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14/TI06/TO06/TRDIOC0/!SCK01!/SCL01/LRXD0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/TI05/TO05/TRDIOA1/TRDIOA0/TRDCLK0/SO00/TXD0/TOOLTXD/RTC1HZ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/TI02/TO02/TRDIOC1/SI00/SDA00/RXD0/TOOLRXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P17/TI00/TO00/TRDIOB1/!SCK00!/SCL00/INTP3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/TI01/TO01/TRDIOD1/!SSI00!/INTP2/SNZOUT0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/AVREFP/ANI0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/AVREFM/ANI1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P40/TOOL0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P80/ANI2/KR0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P81/ANI3/KR1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="REGC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
