<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Micron&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ILCC48">
<description>&lt;b&gt;48-Pin iLCC Package&lt;/b&gt; MT9P031: 1/2.5-Inch 5-Mp Digital Image Sensor&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/product_brief/MT9P031_5100_PB.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MT9P031">
<pin name="SADDR" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!STANDBY" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDATA" direction="in"/>
<pin name="TRIGGER" direction="in"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="RSVD" direction="in"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VAAPIX@1" direction="pwr"/>
<pin name="VAA" direction="pwr"/>
<pin name="DOUT0" direction="out"/>
<pin name="DOUT1" direction="out"/>
<pin name="DOUT2" direction="out"/>
<pin name="DOUT3" direction="out"/>
<pin name="DOUT4" direction="out"/>
<pin name="DOUT5" direction="out"/>
<pin name="DOUT6" direction="out"/>
<pin name="DOUT7" direction="out"/>
<pin name="DOUT8" direction="out"/>
<pin name="DOUT9" direction="out"/>
<pin name="DOUT10" direction="out"/>
<pin name="DOUT11" direction="out"/>
<pin name="PIXCLK" direction="out"/>
<pin name="FRAME_VALID" direction="out"/>
<pin name="LINE_VALID" direction="out"/>
<pin name="STROBE" direction="out"/>
<pin name="VAA@1" direction="pwr"/>
<pin name="TEST@1" direction="in"/>
<pin name="DGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="TEST@2" direction="in"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VAAPIX1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MT9P031" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MT9P031: 1/2.5-Inch 5-Mp CMOS Image Sensor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/product_brief/MT9P031_5100_PB.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MT9P031"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ILCC48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!STANDBY" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT10" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT11" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT7" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT9" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="FRAME_VALID" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_VALID" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIXCLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SADDR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="STROBE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIGGER" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA@1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VAAPIX1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VAAPIX@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@1" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MT9P031I12STM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1695390"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="80P6535"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
