<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Modori America Corporation Sensors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.midoriamerica.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="UV-1X">
<description>&lt;b&gt;INCLINOMETER +-45°&lt;/b&gt; Angel Sensor&lt;p&gt;
Source: Midori America Corporation .. UV-1W.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="INCLINOMETER">
<pin name="+VIN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="COM" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="UV-1X" prefix="SENS">
<description>&lt;b&gt;INCLINOMETER +-45°&lt;/b&gt; Angel Sensor&lt;p&gt;
Source: Midori America Corporation .. UV-1W.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INCLINOMETER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UV-1X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DK50-UV-190/115B/147"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33R2991"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
