<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;RF/IF MICROWAVE COMPONENTS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.minicircuits.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="A01">
<description>&lt;b&gt;CASE STYLE A01&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. PBP-10.7+.pdf</description>
</package>
<package name="DG983-1">
<description>DG983-1
Source: http://www.minicircuits.com .. HSWA2-30DR+.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BANDPASS">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="GROUND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LOW-PASS">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HIGH-PASS">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="BAND">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="POWER-SPLITTER">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="in"/>
<pin name="OUT2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="POWER-SPLITTER-EXTERNAL_50OHM">
<pin name="SUM" direction="in"/>
<pin name="PORT2" direction="in"/>
<pin name="X" direction="in"/>
<pin name="PORT1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MIXER">
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="R" direction="pas"/>
<pin name="IF" direction="pas"/>
<pin name="CASEGROUND" direction="pas"/>
<pin name="IF@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HSWA2-30DR+">
<pin name="RF1" direction="pas"/>
<pin name="RF2" direction="pas"/>
<pin name="RFCOM" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="GND14">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PBP-10.7" prefix="Z">
<description>&lt;b&gt;Band Pass Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. PBP-10.7+.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BANDPASS"/>
<gate name="G1" symbol="GROUND"/>
<gate name="G2" symbol="GROUND"/>
<gate name="G3" symbol="GROUND"/>
<gate name="G4" symbol="GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G3" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G4" pin="GND" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PLP-90" prefix="Z">
<description>&lt;b&gt;Low Pass Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. PLP-90+.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOW-PASS"/>
<gate name="G1" symbol="GROUND"/>
<gate name="G2" symbol="GROUND"/>
<gate name="G3" symbol="GROUND"/>
<gate name="G4" symbol="GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G3" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G4" pin="GND" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSC-2-1" prefix="Z">
<description>&lt;b&gt;Power Splitter / Combiner&lt;/b&gt; 2 Way-0°&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. PSC-2-1.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POWER-SPLITTER"/>
<gate name="G1" symbol="GROUND"/>
<gate name="G2" symbol="GROUND"/>
<gate name="G3" symbol="GROUND"/>
<gate name="G4" symbol="GROUND"/>
<gate name="G5" symbol="GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="6"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G3" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G4" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G5" pin="GND" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PSCQ-2-" prefix="Z">
<description>&lt;b&gt;Power Splitter / Combiner&lt;/b&gt; 2 Way-90°&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. PSCQ-2-10.5.pdf</description>
<gates>
<gate name="G1" symbol="GROUND"/>
<gate name="G2" symbol="GROUND"/>
<gate name="G3" symbol="GROUND"/>
<gate name="G$1" symbol="POWER-SPLITTER-EXTERNAL_50OHM"/>
<gate name="G4" symbol="GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PORT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PORT2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SUM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X" pad="6"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G3" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G4" pin="GND" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10.5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="120">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRA-1" prefix="Z">
<description>&lt;b&gt;Frequency Mixer&lt;/b&gt; Level 7 (LO Power + 7 dBm)&lt;p&gt;
Source: minicircuits.com .. SRA-1+.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIXER"/>
<gate name="G1" symbol="GROUND"/>
<gate name="G2" symbol="GROUND"/>
<gate name="G3" symbol="GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CASEGROUND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IF@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G3" pin="GND" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSWA2-30DR+" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SPDT RF SWITCH&lt;/b&gt; Absorptive RF Switch with internal driver&lt;p&gt;
Source: http://www.minicircuits.com .. HSWA2-30DR+.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HSWA2-30DR+"/>
<gate name="P" symbol="GND14"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DG983-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="X"/>
<connect gate="G$1" pin="RF1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RF2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RFCOM" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
