<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Murata Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor RS Components&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LCL">
<description>&lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CSTCR6M">
<description>Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sDirnm=A07X&amp;sFilnm=81G07006&amp;sType=2&amp;sLang=en&amp;sNHinnm=CSTCR6M00G53Z-R0&amp;sCapt=Standard_Land_Pattern_Dimensions</description>
</package>
<package name="NFM3DC">
<description>&lt;b&gt;NFM3DC/NFM3DP&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A03X/MT_NFE.pdf</description>
</package>
<package name="NFM21C">
<description>&lt;b&gt;NFM21C/NFR21G/NFM21P/NFL21S&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0111S0109NFM21C.pdf&lt;br&gt;
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A03X/MT_NFE.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LCL">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LVL">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CST">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="C-FILTER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2@1" direction="pas"/>
<pin name="2@2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LCL" prefix="LCL" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="0"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="LCL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="106331"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06WX8509"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LVL" prefix="LCL" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LVL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="0"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CSTCR" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Resonator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: murata.co.jp</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CSTCR6M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="6M00G53Z">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CSTCR6M00G53-R0"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1170434"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25M8759"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NFM" prefix="CF">
<description>&lt;b&gt;EMIFIL(R) (Capacitor type) Single Circuit Type for Signal Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0111S0109NFM3DC.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-FILTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="3DC" package="NFM3DC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2@1" pad="2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="2@2" pad="2@2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="NFM3DCC470U1H3L"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9528288"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K6023"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="21C" package="NFM21C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2@1" pad="2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="2@2" pad="2@2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="NFM21CC102R1H3D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1828795"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84R0165"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
