<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Stepper Motor Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://de.nanotec.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL25">
<description>&lt;b&gt;Single In Line 25&lt;/b&gt; Grid 1.27mm&lt;p&gt;
Source: http://de.nanotec.com .. s094-095_leistungsendst_IMT901.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IMT-901">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!ENABLE" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="in"/>
<pin name="CW/CCW" direction="in"/>
<pin name="CK2" direction="in"/>
<pin name="CK1" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="REFIN" direction="in"/>
<pin name="MO" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="VMB" direction="in"/>
<pin name="0B\\" direction="out"/>
<pin name="PG-B" direction="in"/>
<pin name="NFB" direction="in"/>
<pin name="0B" direction="out"/>
<pin name="OA\\" direction="out"/>
<pin name="NFA" direction="in"/>
<pin name="PG-A" direction="in"/>
<pin name="OA" direction="out"/>
<pin name="VMA" direction="in"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IMT-901" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Schrittmotor / Mikroschritt-PWM-Konstantstrom-Treiber&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://de.nanotec.com .. s094-095_leistungsendst_IMT901.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IMT-901"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ENABLE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="0B" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="0B\\" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CK1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CK2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CW/CCW" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NFA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NFB" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OA\\" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PG-A" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG-B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VMB" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="IMT-901"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4743295"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17M9708"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
