<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;NEC Corporation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="UPB1505">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="SW1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="SW2" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="!IN" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="UPB1505" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;3.0 GHz PRESCALER DIVIDED BY 256, 128, 64 FOR BS/CS TUNER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: uPB1505.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPB1505"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SW2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
