<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Micro Linear Corporation Optical Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Fiber optic data quantizers&lt;br&gt;
http://www.microlinear.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC28S">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; square</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ML4624">
<pin name="VIN+" direction="in"/>
<pin name="VIN-" direction="in"/>
<pin name="VDC" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VTHADJ" direction="in"/>
<pin name="CTIMER" direction="pas"/>
<pin name="CF1" direction="pas"/>
<pin name="CF2" direction="pas"/>
<pin name="ECL+" direction="out"/>
<pin name="ECL-" direction="out"/>
<pin name="TTLOUT" direction="out"/>
<pin name="!CMPENABLE" direction="in"/>
<pin name="!TTLMON" direction="out"/>
<pin name="VCC@TTL" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@TTL" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="ML4622">
<pin name="VIN+" direction="in"/>
<pin name="VIN-" direction="in"/>
<pin name="VDC" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VTHADJ" direction="in"/>
<pin name="CTIMER" direction="pas"/>
<pin name="CF1" direction="pas"/>
<pin name="CF2" direction="pas"/>
<pin name="ECL+" direction="out"/>
<pin name="ECL-" direction="out"/>
<pin name="TTLOUT" direction="out"/>
<pin name="!CMPENABLE" direction="in"/>
<pin name="!TTLMON" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@TTL" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ML4622CP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC DATA QUANTIZER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="ML4622"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="!CMPENABLE" pad="16"/>
<connect gate="NC1" pin="!TTLMON" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="CF1" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="CF2" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="CTIMER" pad="13"/>
<connect gate="NC1" pin="ECL+" pad="10"/>
<connect gate="NC1" pin="ECL-" pad="9"/>
<connect gate="NC1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="GND@TTL" pad="8"/>
<connect gate="NC1" pin="TTLOUT" pad="11"/>
<connect gate="NC1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="NC1" pin="VDC" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="VIN+" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="VREF" pad="14"/>
<connect gate="NC1" pin="VTHADJ" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ML4622CS" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC DATA QUANTIZER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="ML4622"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="!CMPENABLE" pad="16"/>
<connect gate="NC1" pin="!TTLMON" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="CF1" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="CF2" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="CTIMER" pad="13"/>
<connect gate="NC1" pin="ECL+" pad="10"/>
<connect gate="NC1" pin="ECL-" pad="9"/>
<connect gate="NC1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="GND@TTL" pad="8"/>
<connect gate="NC1" pin="TTLOUT" pad="11"/>
<connect gate="NC1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="NC1" pin="VDC" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="VIN+" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="VREF" pad="14"/>
<connect gate="NC1" pin="VTHADJ" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ML4624CP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC DATA QUANTIZER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ML4624"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC6" symbol="NC"/>
<gate name="NC7" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CMPENABLE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!TTLMON" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CF1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CF2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CTIMER" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ECL+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ECL-" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@TTL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TTLOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@TTL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VTHADJ" pad="19"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="10"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="12"/>
<connect gate="NC6" pin="NC" pad="22"/>
<connect gate="NC7" pin="NC" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ML4624CQ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC DATA QUANTIZER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ML4624"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC6" symbol="NC"/>
<gate name="NC7" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
<gate name="NC9" symbol="NC"/>
<gate name="NC10" symbol="NC"/>
<gate name="NC11" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CMPENABLE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!TTLMON" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CF1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CF2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CTIMER" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ECL+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ECL-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@TTL" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TTLOUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@TTL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VTHADJ" pad="22"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC10" pin="NC" pad="26"/>
<connect gate="NC11" pin="NC" pad="27"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="12"/>
<connect gate="NC6" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="NC7" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="15"/>
<connect gate="NC9" pin="NC" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
