<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4.2">
<drawing>
<library>
<description>VISHAY Optocoupler</description>
<packages>
<package name="TFDU4-HOR">
<description>&lt;b&gt;TFDU4100 BabyFace horizontal&lt;/b&gt; (Universal)&lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
</package>
<package name="TFDT4">
<description>&lt;b&gt;TFDS4100 Top View&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vishay Telefunken&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TFDS4">
<description>&lt;b&gt;TFDS4500  Side View Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vishay Telefunken&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TFDU4-VER">
<description>&lt;b&gt;TFDU4100 BabyFace vertical&lt;/b&gt; (Universal)&lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
</package>
<package name="SOT223/10">
<description>&lt;b&gt;SOT223/10 Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/83688/83688.pdf</description>
</package>
<package name="TSSP6P38">
<description>Drawing-No.: 6.544-5341.01-4&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.vishay.com/docs/82475/tssp6p38.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TFD_4">
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="IRED-C" direction="out"/>
<pin name="IRED-A" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="L-A-T-E">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="COM-C-E">
<pin name="COM-CAT" direction="pas"/>
<pin name="COM-COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TSSP6P38">
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TFD?4100" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;2.7 V to 5.5 V Serial Infrared Transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Module Family (SIR, 115.2 kbit/s) &lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TFD_4"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="TFDS4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="TFDT4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="UH" package="TFDU4-HOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TFDU4101-TT3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652525"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27M9702"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="UV" package="TFDU4-VER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH6943" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;Optocoupler, Phototransistor Output&lt;/b&gt;  Quad Channel&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/83688/83688.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="L-A-T-E"/>
<gate name="B" symbol="L-A-T-E"/>
<gate name="C" symbol="L-A-T-E"/>
<gate name="D" symbol="L-A-T-E"/>
<gate name="P" symbol="COM-C-E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223/10">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="EMI" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="D" pin="EMI" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="COM-CAT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="COM-COL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SFH6943A-4T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045530"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66M1324"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSSP6P38" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;IR Mid Range Proximity Sensor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Used source: &lt;b&gt;IR Sensor transmitter and receiver diode.pdf&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;font color="red"&gt;Source to corrupt&lt;/font&gt;  &lt;a href="http://www.vishay.com/docs/82475/tssp6p38.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSSP6P38"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSP6P38">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
