<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL04B">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL06B">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt; 0.4" Lead spacing&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3031M.pdf"&gt; Data sheet&lt;/&lt;&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16-4_1_7_10_16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
renamed from "DIL16/4-1\7" to "DIL16-4_1_7_10_16" &lt;author&gt;at 2010.11.11 by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08HP4">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL05">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SFH9300">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9300.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9301">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9302">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9303">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9304">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9306">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9301.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9305">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9305.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9310">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9310.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9340">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter with Schmitt-Trigger-IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Gabellichtschranke mit Schmitt-Trigger IC&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9340.pdf</description>
</package>
<package name="SFH9500">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9340.pdf</description>
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline SO-8 Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: HCPL7221.pdf</description>
</package>
<package name="SO8-GW300">
<description>&lt;b&gt;HCPL-772X Package witch Gull Wing Surface Mount Option 300&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: HCPL7221.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-FLAT-16">
<description>&lt;b&gt;TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED &amp; PHOTO-TRANSISTOR&lt;/b&gt; 11-10F1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Opto/Photocoupler/en_20050928_TLP283_datasheet.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-FLAT-4">
<description>&lt;b&gt;TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED &amp; PHOTO-TRANSISTOR&lt;/b&gt; 11-3A1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Opto/Photocoupler/en_20050928_TLP283_datasheet.pdf</description>
</package>
<package name="VTL5C">
<description>&lt;b&gt;Low Cost Axial Vactrols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.perkinelmer.com/opto ... vtl5c9_c10.pdf</description>
</package>
<package name="DIP4">
<description>&lt;b&gt;DIP 4&lt;/b&gt; 300 mil&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/83673/sfh618.pdf</description>
</package>
<package name="SMD4-7">
<description>&lt;b&gt;SMD 4&lt;/b&gt; Option 7&lt;p&gt;
Source:&lt;a href=" http://www.vishay.com/docs/83673/sfh618.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="DIP4-400">
<description>&lt;b&gt;DIP 4&lt;/b&gt; 400 mil&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.vishay.com/docs/83673/sfh618.pdf"&gt; Dat asheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="SMD4">
<description>&lt;b&gt;SMD 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/83673/sfh618.pdf</description>
</package>
<package name="DIL4-SMD">
<description>&lt;b&gt;Dual  In Line SMD&lt;/b&gt; 4 pol.&lt;p&gt;
Source: LITE-ON ELECTRONICS, LTV816.pdf</description>
</package>
<package name="DIL8-SMD">
<description>&lt;b&gt;Dual  In Line SMD&lt;/b&gt; 8 pol.&lt;p&gt;
Source: LITE-ON ELECTRONICS, LTV816.pdf</description>
</package>
<package name="AEDR-8300">
<description>&lt;b&gt;Agilent AEDR-8300 Series Encoders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Reflective Surface Mount Optical Encoder&lt;br&gt;
Source: http: http://www.avagotech.com .. AV02-0088EN-1.pdf</description>
</package>
<package name="SFH">
<description>&lt;b&gt;SFH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL6-SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL 6 SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
</package>
<package name="DIL6-04">
<description>&lt;b&gt;DIL 6 0.4 Inch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
</package>
<package name="SOIC08-FAIRCHILD">
<description>&lt;b&gt;8-pin SOIC Surface Mount&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
high = 3.13 - 3.63mm&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOCD207-M.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="PLT133/T9">
<description>&lt;b&gt;Photolink- Fiber Optic Transmitter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: EVERLIGHT Foto_Link_PLT133_T9_datasheet.pdf&lt;br&gt;
http://www.everlight.com</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OK-B">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="BAS" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-DT">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-DL">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMIT" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="138">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VB" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
</symbol>
<symbol name="OK-TR">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-TRN">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-TH">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="CT" direction="pas"/>
<pin name="AT" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-LD">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="137">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2630">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="VO1" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OPI">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK1">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK2">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="135">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VB" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2530">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="VO1" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2200">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2300">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="RL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2601">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2602">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2730">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="VO1" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="4N45">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2201">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2231">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2231A">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2630A">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="VO2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="0600">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="0601">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="4502">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="4503">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2530A">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="VO2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2730A">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="VO2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7100">
<pin name="VDD1" direction="pas"/>
<pin name="GND1" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="VDD2" direction="pas"/>
<pin name="GND2" direction="pas"/>
<pin name="VI" direction="pas"/>
<pin name="VE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SFH9340">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HCPL7721">
<pin name="VDD1" direction="pas"/>
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="GND1" direction="pas"/>
<pin name="VDD2" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
<pin name="GND2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LDR-COUPLER">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="L1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AEDR-8300">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="CHA" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="CHB" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LS7183">
<pin name="RBIAS" direction="in"/>
<pin name="+VDC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AIN" direction="in"/>
<pin name="BIN" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="!UPCLK" direction="in"/>
<pin name="!DNCLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LS7184">
<pin name="RBIAS" direction="in"/>
<pin name="+VDC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AIN" direction="in"/>
<pin name="BIN" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="CLOCK" direction="in"/>
<pin name="UP/!DN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CE">
<pin name="C"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
<symbol name="LED-1">
<pin name="A"/>
<pin name="K"/>
</symbol>
<symbol name="H11L">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PLT133/T9">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ILQ1" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
<gate name="C" symbol="OK"/>
<gate name="D" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="EMIT" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMIT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILQ1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469501"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88K1954"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4N37" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;OPTO COUPLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N37"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612456"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K9948"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNY17" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CNY17-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045399"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M4044"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNY17F" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="CNY17F-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469473"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K0172"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH610" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6106-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469568"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2193"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH611" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH615" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SFH615A-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045382"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K9544"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH617G" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH617A-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469581"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2207"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL5" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="IL5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1020203"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1726"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL10" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16-4_1_7_10_16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL30" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-DT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="IL30"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL250" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-DL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="IL250"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469559"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1705"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL400" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-TH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4N35" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N35"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328375"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K9946"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6N138" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="138"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="6N138"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9860150"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="35K5294"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL410" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-TRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="IL410"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045434"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1715"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD2" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469596"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD30" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-D"/>
<gate name="B" symbol="OK-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD30"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612448"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1668"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD610" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD610-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8702"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD620" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
<gate name="B" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="AC1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="AC2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD620"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469558"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1676"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD621" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD621"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1020151"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1678"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILQ30" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-D"/>
<gate name="B" symbol="OK-D"/>
<gate name="C" symbol="OK-D"/>
<gate name="D" symbol="OK-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="EMI" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMI" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILQ30"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612449"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1688"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILQ620" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
<gate name="B" symbol="OK-LD"/>
<gate name="C" symbol="OK-LD"/>
<gate name="D" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="AC1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="AC2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="AC1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="AC2" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="AC1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="AC2" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="E" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILQ620"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612470"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1694"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL420" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="IL420"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469561"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1719"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH600" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH600-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469565"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2178"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL199" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-D"/>
<gate name="B" symbol="OK-D"/>
<gate name="C" symbol="OK-D"/>
<gate name="D" symbol="OK-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="EMI" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMI" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TIL 199"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683370"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05R6483"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNF17GF" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06B">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH601G" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06B">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH601-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1020348"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2184"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6N137" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="137"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6N137"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328376"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52M1895"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2630" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2630"/>
<gate name="B" symbol="2630A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO1" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="VO2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2630-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994904"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7813"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPI8013" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL191" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683363"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL194" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL197" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683368"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL192" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683364"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL195" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
<gate name="B" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="AC1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="AC2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL198" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-D"/>
<gate name="B" symbol="OK-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL193" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
<gate name="C" symbol="OK"/>
<gate name="D" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="EMIT" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMIT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683365"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIL196" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TEXAS INSTRUMENTS OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
<gate name="B" symbol="OK-LD"/>
<gate name="C" symbol="OK-LD"/>
<gate name="D" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="AC1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="AC2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="AC1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="AC2" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="AC1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="AC2" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="E" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TIL 196"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683367"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05R6476"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC110" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC847" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
<gate name="C" symbol="OK"/>
<gate name="D" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="EMIT" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMIT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707735"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC849" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK1"/>
<gate name="B" symbol="OK2"/>
<gate name="C" symbol="OK1"/>
<gate name="D" symbol="OK2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="EMI" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMI" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="EMI" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMI" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC817" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC814" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="A" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707662"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC827" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;SHARP OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4N33" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK-DT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="4N33"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469601"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88K1390"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6N135" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="135"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="6N135"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021342"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K9658"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2530" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2530"/>
<gate name="B" symbol="2530A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO1" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="VO2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2530-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994793"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6974"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2200" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="326720"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F5425"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2300" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2300"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2300-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9129855"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2601" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2601"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2601-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994882"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7810"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2602" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2602"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2602-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994890"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6985"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2730" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2730"/>
<gate name="B" symbol="2730A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO1" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="VO2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2730-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994840"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7816"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4N45" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOTOROLA OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4N45"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="4N45"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6959"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNW136" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="135"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08HP4">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCNW136-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994742"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7743"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNW139" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="138"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08HP4">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCNW139-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="232920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6882"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2219" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="2200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VE" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="VO" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2219-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9995250"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6963"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2201" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="2201"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2201-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994939"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6957"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2202" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="2201"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2202-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9995234"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6959"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2231" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2231"/>
<gate name="B" symbol="2231A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2231-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994955"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7801"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2400" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="2200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VE" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2400-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994874"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6968"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL2430" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2231"/>
<gate name="B" symbol="2231A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2430-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9129847"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7807"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0600" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="0600"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-0600-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994696"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7774"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0601" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="0601"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-0601-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9995102"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7776"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL4502" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4502"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-4502-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994777"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7017"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0500" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="135"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-0500-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9995226"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6926"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0452" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4502"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL0452"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K5975"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0453" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4503"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-0453-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505123"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7766"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CNW4502" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4502"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08HP4">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCNW4502-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8549761"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7747"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL0700" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="138"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-0700-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9995196"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6941"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL7100" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H11F1" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;OPTO COUPLER OPTO COUPLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH9*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter / Gabellichtschranke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="300" package="SFH9300">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="AN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CA"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="CO"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="EM"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="301" package="SFH9301">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="302" package="SFH9302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="303" package="SFH9303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="304" package="SFH9304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="306" package="SFH9306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="305" package="SFH9305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="310" package="SFH9310">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="500" package="SFH9500">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1226453RL"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH934*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Slotted Interrupter with Schmitt-Trigger-IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Gabellichtschranke mit Schmitt-Trigger IC&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... sfh9340.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SFH9340"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH9340">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOC30*M" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com&lt;br&gt;
MOC3020-M.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="OK-TRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3010-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505423"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8892"/>
</technology>
<technology name="11">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3011-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021363"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8893"/>
</technology>
<technology name="12">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3012-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021364"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8894"/>
</technology>
<technology name="20">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3020-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505425"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8895"/>
</technology>
<technology name="21">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3021-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021365"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95B7895"/>
</technology>
<technology name="22">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3022-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021086"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1956"/>
</technology>
<technology name="23">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3023-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021367"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8896"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ILD2*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Siemens ILD205/206/207/211/213/217&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DUAL PHOTOTRANSISTOR SMALL OUTLINE SURFACE MOUNT OPTOCOUPLER&lt;br&gt;
Source: 153385-da-01-en-Optocoupler_ILD205-T.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD205T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469512"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8678"/>
</technology>
<technology name="06">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD206T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045450"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01H7271"/>
</technology>
<technology name="07">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD207T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469603"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97C8648"/>
</technology>
<technology name="11">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD211T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8679"/>
</technology>
<technology name="13">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD213T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1045451"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8680"/>
</technology>
<technology name="17">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILD217T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469515RL"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20H8681"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL772*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt; 40 ns Propagation Delay, CMOS Optocoupler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
*Pin 3 is the anode of the internal LED and must be left unconnected for guaranteed data sheet perfomance.&lt;br&gt;
Pin 7 is not connected internally.&lt;br&gt;
Source: HCPL7721.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCPL7721"/>
</gates>
<devices>
<device name="#300" package="SO8-GW300">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7720-300E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1085042"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7057"/>
</technology>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7721-300E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1085043"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7059"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7720"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="143236"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83F5122"/>
</technology>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7721"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="143248"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83F5124"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SO8" package="SO-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7720-300E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1085042"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7057"/>
</technology>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7721-300E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1085043"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7059"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLP283" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED &amp; PHOTO-TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Opto/Photocoupler/en_20050928_TLP283_datasheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MINI-FLAT-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLP283-4" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED &amp; PHOTO-TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Opto/Photocoupler/en_20050928_TLP283_datasheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
<gate name="C" symbol="OK"/>
<gate name="D" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MINI-FLAT-16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="COL" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="EMIT" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="COL" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="EMIT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VTL5C*" prefix="LDR">
<description>&lt;b&gt;Low Cost Axial Vactrols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.perkinelmer.com/opto ... vtl5c9_c10.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LDR-COUPLER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VTL5C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="L2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="VTL5C10"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98F3580"/>
</technology>
<technology name="9">
<attribute name="MF" value="VACTEC PHOTO"/>
<attribute name="MPN" value="VTL5C9"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2067857"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95F9033"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH618?*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.vishay.com/docs/83673/sfh618.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="DIP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="6424855"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21H7744"/>
</technology>
<technology name="-3">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1020374"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2209"/>
</technology>
<technology name="-4">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="5805673"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21H7746"/>
</technology>
<technology name="-5">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469593"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K0259"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="A-3X007" package="SMD4-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="A-" package="DIP4-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="3X006">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-3X006"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="43K9541"/>
</technology>
<technology name="4X006">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5X006">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="A-5X007" package="SMD4-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SFH618A-5X007"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="43K9546"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="6" package="SMD4-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-2">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6186-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469583"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2210"/>
</technology>
<technology name="-3">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6186-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469529"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21H7751"/>
</technology>
<technology name="-4">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6186-4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469530"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21H7753"/>
</technology>
<technology name="-5">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6186-5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469584"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2211"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTV816" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;OPTO COUPLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LITEON, LTV816.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="DIL4-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMIT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTV826" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;OPTO COUPLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LITEON, LTV816.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="DIL8-SMD">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH620" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/83675/sfh620.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-LD"/>
</gates>
<devices>
<device name="6" package="DIL4-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6206-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469585"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K2214"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SFH620A-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469594"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K9546"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AEDR-8300-K" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Agilent AEDR-8300 Series Encoders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Reflective Surface Mount Optical Encoder&lt;br&gt;
Source: http: http://www.avagotech.com .. AV02-0088EN-1.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AEDR-8300"/>
<gate name="G1" symbol="GND"/>
<gate name="G2" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AEDR-8300">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G1" pin="GND" pad="E1"/>
<connect gate="G2" pin="GND" pad="E2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="/P/Q">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="AEDR-8300-1P2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1161102"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08J1020"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS7184" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Encoder to Counter Interface&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.usdigital.com/products/ls7183-ls7184/ls7183 ls7184 Data Sheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LS7184"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DIP" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VDC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="UP/!DN" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOIC" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VDC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="UP/!DN" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LS7183" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Encoder to Counter Interface&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.usdigital.com/products/ls7183-ls7184/ls7183 ls7184 Data Sheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LS7183"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DIL" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!DNCLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!UPCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="+VDC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOIC" package="SOIC08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!DNCLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!UPCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="+VDC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH6156" prefix="IC">
<description>5.3 kV TRIOS High Reliability Optocoupler</description>
<gates>
<gate name="CE" symbol="CE"/>
<gate name="LED" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH">
<connects>
<connect gate="CE" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="CE" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="LED" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="LED" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="SFH6156-4T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612479"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="21H7733"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4N*?M" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N35-M.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="DIL6-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="25">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N25SM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021152"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C2020"/>
</technology>
<technology name="26">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N26SM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1683383"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40P1118"/>
</technology>
<technology name="27">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N27S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C3300"/>
</technology>
<technology name="28">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N28S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C3314"/>
</technology>
<technology name="35">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N35S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021179"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K2285"/>
</technology>
<technology name="36">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N36S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021181"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9121"/>
</technology>
<technology name="37">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N37S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C3384"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="25">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N25-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021349"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9084"/>
</technology>
<technology name="26">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N26-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021350"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9089"/>
</technology>
<technology name="27">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N27M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K9939"/>
</technology>
<technology name="28">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N28-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1504445"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C3313"/>
</technology>
<technology name="35">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N35-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021351"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9114"/>
</technology>
<technology name="36">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N36-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021352"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9120"/>
</technology>
<technology name="37">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="4N37-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021353"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K9125"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="DIL6-04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="25">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="26">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="27">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="28">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N28TM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08H0848"/>
</technology>
<technology name="35">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N35T-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91B5684"/>
</technology>
<technology name="36">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="37">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="4N37TV-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C3389"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H11A*?M" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N35-M.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="H11A1-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021358"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K1793"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A2M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="6421362"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5960"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612459"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5972"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="H11A4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1623"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A5M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5984"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="DIL6-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="DIL6-04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A1TV-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2394"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOC30*" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;6-Pin DIP Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output&lt;/b&gt; (250/400 Volt Peak)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3031M.pdf"&lt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
The old path of data sheet not more available 2013-05-06.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="OK-TRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="31M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3031M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9875964"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K6089"/>
</technology>
<technology name="32M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3032-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1203802"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8897"/>
</technology>
<technology name="33M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3033-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1133987"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8898"/>
</technology>
<technology name="41M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3041M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1086677"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K6090"/>
</technology>
<technology name="42M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3042-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021368"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8899"/>
</technology>
<technology name="43M">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3043-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021371"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8900"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="DIL6-SMD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="31">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3031SM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C1335"/>
</technology>
<technology name="32">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3032S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2871"/>
</technology>
<technology name="33">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3033S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2878"/>
</technology>
<technology name="41">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3041S-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2885"/>
</technology>
<technology name="42">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3042SM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C1339"/>
</technology>
<technology name="43">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3043SM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505441"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K6091"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="DIL06B">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="31">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="32">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="33">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3033TV-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2883"/>
</technology>
<technology name="41">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="42">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="43">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3043TM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C1342"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H11L*M" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;6-Pin DIP Optocoupler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L2-M.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="H11L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11L1-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021127"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8643"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11L2M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021231"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8645"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11L3-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021233"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="72K8646"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="DIL6-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="DIL6-04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOCD20*M" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOCD207M, MOCD208M Dual Channel Phototransistor Small Outline Surface Mount Optocouplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOCD207-M.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
<gate name="B" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08-FAIRCHILD">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COL" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EMIT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="EMIT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="7">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOCD207-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1623297"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K0803"/>
</technology>
<technology name="8">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOCD208M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505465"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C7498"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PLT133/T9" prefix="OT">
<description>&lt;b&gt;Photolink- Fiber Optic Transmitter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: EVERLIGHT Foto_Link_PLT133_T9_datasheet.pdf&lt;br&gt;
http://www.everlight.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PLT133/T9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLT133/T9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
