<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PALs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="12L6">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="10L8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I19" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="16C1">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="!O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="16H2">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="14H4">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="12H6">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
<pin name="O5" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="10H8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I19" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
<pin name="O5" direction="out"/>
<pin name="O6" direction="out"/>
<pin name="O7" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="16L8">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="16R8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="16R6">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="16R4">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="16V8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="OE/I8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="20L8">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20R8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20R6">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20R4">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20RA10">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="PL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20V8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE/I10" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="22V10">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="24V10">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="OE/I12" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="26V12">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="CLK2/I3" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK1/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="O11" function="dot"/>
<pin name="O10" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="29M16">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="F0" function="dot"/>
<pin name="F1" function="dot"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="F2" function="dot"/>
<pin name="F3" function="dot"/>
<pin name="I/O1" function="dot"/>
<pin name="I/O2" function="dot"/>
<pin name="I/O3" function="dot"/>
<pin name="I/O4" function="dot"/>
<pin name="I/O5" function="dot"/>
<pin name="I/O6" function="dot"/>
<pin name="I/O7" function="dot"/>
<pin name="F4" function="dot"/>
<pin name="I/O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/LE" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="F5" function="dot"/>
<pin name="F6" function="dot"/>
<pin name="F7" function="dot"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I/CLK/LE" direction="in" function="dotclk"/>
</symbol>
<symbol name="29MA16">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="F0" function="dot"/>
<pin name="F1" function="dot"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="F2" function="dot"/>
<pin name="F3" function="dot"/>
<pin name="I/O1" function="dot"/>
<pin name="I/O2" function="dot"/>
<pin name="I/O3" function="dot"/>
<pin name="I/O4" function="dot"/>
<pin name="I/O5" function="dot"/>
<pin name="I/O6" function="dot"/>
<pin name="I/O7" function="dot"/>
<pin name="F4" function="dot"/>
<pin name="I/O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/LE" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="F5" function="dot"/>
<pin name="F6" function="dot"/>
<pin name="F7" function="dot"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="18P8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="14L4">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="14L8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="16L2">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="16A4">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="16L6">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="16H8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="16HD8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out"/>
<pin name="O6" direction="out"/>
<pin name="O5" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="16LD8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="18L4">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I17" direction="in"/>
<pin name="I16" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="20C1">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
<pin name="!O" direction="out"/>
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="I19" direction="in"/>
<pin name="I18" direction="in"/>
<pin name="I17" direction="in"/>
<pin name="I16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="20L2">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
<pin name="I13" direction="in"/>
<pin name="I14" direction="in"/>
<pin name="I15" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I19" direction="in"/>
<pin name="I18" direction="in"/>
<pin name="I17" direction="in"/>
<pin name="I16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="20X4">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20X8">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
<pin name="O8" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="12L10">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O9" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O8" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20L10">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O9" direction="out" function="dot"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="20X10">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="O9" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O8" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O7" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O6" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O5" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O4" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="O0" direction="hiz" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="27S40">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O0" direction="oc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27S43">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="39V18">
<pin name="ICLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="OCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="B9"/>
</symbol>
<symbol name="51C68">
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="52B23">
<pin name="!CC" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="12L6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="12L6"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I11" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10L8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="10L8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I19" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16C1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="16C1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="!O" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="I13" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="I14" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="I15" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16H2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="16H2"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="I13" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="I14" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="I15" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="14H4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="14H4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="I12" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="I13" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12H6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="12H6"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="I11" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10H8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="10H8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="I19" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16L8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16L8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL16L8-7CN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1510033"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08F8522"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16R8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16R8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16R6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16R6"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL16R6-10CN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1753789"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90R9355"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16R4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16R4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL16R4-10CN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1753788"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08F8524"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16V8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16V8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I8" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="GAL16V8D-7LPN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9699740"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K0449"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20L8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20L8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I13" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL20L8-15CNT"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1528565"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61M2759"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20R8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20R8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL20R8-7CNT"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1753803"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08F8592"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20R6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20R6"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL20R6-5CNT"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1753798"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52F2718"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20R4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20R4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="MPN" value="TIBPAL20R4-15CNT"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1753792"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="08F8571"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20RA10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20RA10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PL" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="GAL20RA10B-20LP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3327425"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70C8542"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20V8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20V8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I10" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="GAL20V8B-25QP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3327462"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70C8546"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22V10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="22V10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="GAL22V10D-7LPN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1571925"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97M0480"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="24V10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="24V10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I13" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I14" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I12" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="26V12" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="26V12"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2/I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="29M16" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29M16"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/LE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="F3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="F4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="F5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="F6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="F7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/CLK/LE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="29MA16" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29MA16"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/LE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="F3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="F4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="F5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="F6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="F7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="18P8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="18P8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="14L4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="14L4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="14L8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="14L8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16L2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16L2"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="I14" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="I15" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16A4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16A4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16L6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16L6"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I14" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I15" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16H8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16H8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16HD8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16HD8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16LD8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="16LD8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="18L4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="18L4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="I15" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I16" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="I17" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20C1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20C1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!O" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="I15" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="I16" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I17" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="I18" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="I19" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20L2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20L2"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I13" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="I15" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="I16" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I17" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="I18" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="I19" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20X4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20X4"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20X8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20X8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12L10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="12L10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20L10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20L10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I10" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I11" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20X10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="20X10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27S40" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27S40"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27S43" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27S43"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="39V18" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="39V18"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="B0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="B9" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ICLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OCLK" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="51C68" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="51C68"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="52B23" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="52B23"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
