<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Intel PLDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP132">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S68">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S28">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S44">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FX740-44">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="IO11"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO29"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO37"/>
<pin name="IO39"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="VPP" direction="sup"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FX740-68">
<pin name="VCCO0" direction="sup"/>
<pin name="VCCO1" direction="sup"/>
<pin name="VCCO2" direction="sup"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IO1"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO6"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="IO11"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO29"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="IO31"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO36"/>
<pin name="IO37"/>
<pin name="IO38"/>
<pin name="IO39"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="VPP" direction="sup"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="IN0" direction="in"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="IN9" direction="in"/>
<pin name="VCCO3" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FX780-84">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO1" direction="sup"/>
<pin name="VCCO2" direction="sup"/>
<pin name="VCCO3" direction="sup"/>
<pin name="VCCO4" direction="sup"/>
<pin name="VCCO5" direction="sup"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="IO11"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO29"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO37"/>
<pin name="IO39"/>
<pin name="IO40"/>
<pin name="IO43"/>
<pin name="IO45"/>
<pin name="IO47"/>
<pin name="IO49"/>
<pin name="IO50"/>
<pin name="IO51"/>
<pin name="IO52"/>
<pin name="IO53"/>
<pin name="IO54"/>
<pin name="IO55"/>
<pin name="IO56"/>
<pin name="IO57"/>
<pin name="IO58"/>
<pin name="IO59"/>
<pin name="IN0" direction="in"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="IN9" direction="in"/>
<pin name="IN10" direction="in"/>
<pin name="IN11" direction="in"/>
<pin name="IN12" direction="in"/>
<pin name="IN13" direction="in"/>
<pin name="IN14" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="sup"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FX780132">
<pin name="VCCO0" direction="sup"/>
<pin name="VCCO1" direction="sup"/>
<pin name="VCCO2" direction="sup"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IO1"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO6"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="IO11"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO29"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="IO31"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO36"/>
<pin name="IO37"/>
<pin name="IO38"/>
<pin name="IO39"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="VPP" direction="sup"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO3" direction="sup"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="IO40"/>
<pin name="IO41"/>
<pin name="IO42"/>
<pin name="IO43"/>
<pin name="IO44"/>
<pin name="IO45"/>
<pin name="IO46"/>
<pin name="IO47"/>
<pin name="IO48"/>
<pin name="IO49"/>
<pin name="IO50"/>
<pin name="IO51"/>
<pin name="IO52"/>
<pin name="IO53"/>
<pin name="IO54"/>
<pin name="IO55"/>
<pin name="IO56"/>
<pin name="IO57"/>
<pin name="IO58"/>
<pin name="IO59"/>
<pin name="IO60"/>
<pin name="IO61"/>
<pin name="IO62"/>
<pin name="IO63"/>
<pin name="IO64"/>
<pin name="IO65"/>
<pin name="IO66"/>
<pin name="IO67"/>
<pin name="IO68"/>
<pin name="IO69"/>
<pin name="IO70"/>
<pin name="IO71"/>
<pin name="IO72"/>
<pin name="IO73"/>
<pin name="IO74"/>
<pin name="IO75"/>
<pin name="IO76"/>
<pin name="IO77"/>
<pin name="IO78"/>
<pin name="IO79"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO4" direction="sup"/>
<pin name="VCCO5" direction="sup"/>
<pin name="VCCO6" direction="sup"/>
<pin name="VCCO7" direction="sup"/>
<pin name="IN0" direction="in"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="IN9" direction="in"/>
<pin name="IN10" direction="in"/>
<pin name="IN11" direction="in"/>
<pin name="IN12" direction="in"/>
<pin name="IN13" direction="in"/>
<pin name="IN14" direction="in"/>
<pin name="IN15" direction="in"/>
<pin name="IN16" direction="in"/>
<pin name="IN17" direction="in"/>
<pin name="IN18" direction="in"/>
<pin name="IN19" direction="in"/>
<pin name="IN20" direction="in"/>
<pin name="IN21" direction="in"/>
<pin name="VSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@13" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="22V10L-5">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PLD610">
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="I/O10"/>
<pin name="I/O11"/>
<pin name="I/O12"/>
<pin name="I/O13"/>
<pin name="I/O14"/>
<pin name="I/O15"/>
<pin name="I/O16"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="PLD910">
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="I/O10"/>
<pin name="I/O11"/>
<pin name="I/O12"/>
<pin name="I/O13"/>
<pin name="I/O14"/>
<pin name="I/O15"/>
<pin name="I/O16"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="IN9" direction="in"/>
<pin name="IN10" direction="in"/>
<pin name="IN11" direction="in"/>
<pin name="IN12" direction="in"/>
<pin name="I/O17"/>
<pin name="I/O18"/>
<pin name="I/O19"/>
<pin name="I/O20"/>
<pin name="I/O21"/>
<pin name="I/O22"/>
<pin name="I/O23"/>
<pin name="I/O24"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IFX740/44" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FX740-44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO29" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO37" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IFX740/68" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FX740-68"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO29" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IO31" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="IO36" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="IO37" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO38" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO2" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO3" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="68"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IFX780/84" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FX780-84"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S84">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN10" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IN11" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IN12" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IN13" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IN14" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO29" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="IO37" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="IO40" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO43" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO45" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO47" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO49" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO50" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO51" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO52" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="IO53" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="IO54" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO55" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO56" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IO57" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IO58" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="IO59" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO3" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="80"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IFX780/132" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FX780132"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP132">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="IN10" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="IN11" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IN12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN13" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IN14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IN15" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IN16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IN17" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN18" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN19" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="IN20" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN21" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO29" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="IO31" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="IO36" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="IO37" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="IO38" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="IO40" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO41" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO42" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO43" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO44" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO45" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO46" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IO47" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO48" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO49" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="IO50" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="IO51" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="IO52" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="IO53" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="IO54" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="IO55" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="IO56" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="IO57" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="IO58" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="IO59" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="IO6" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="IO60" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IO61" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IO62" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IO63" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IO64" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IO65" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IO66" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO67" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IO68" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO69" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="IO70" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IO71" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="IO72" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IO73" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IO74" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO75" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO76" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="IO77" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="IO78" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO79" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO0" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO1" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO3" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO5" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@10" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@11" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@12" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@13" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="83"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22V10L-5" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="22V10L-5"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IPLD610" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PLD610"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O15" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O16" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IPLD910" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PLD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PLD910"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O13" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O14" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O15" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O16" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O17" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O18" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O19" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O20" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O21" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O22" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O23" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O24" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IN11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
