<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>QUANTUM RESEARCHE GROUP Resistorless Rotor&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Author librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ROTOR_E1106_40MM">
<description>&lt;b&gt;Positional Rotary Slider&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: E1106 Rotor PCB.pdf&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="ROTOR-QUANTUM-20MM">
<description>&lt;b&gt;Resistorless Rotor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: QUANTUM RESEARCHE GROUP .. resistorless rotor drawing.pdf&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: www.qprox.com ... QT1106_-8IR0.07-16262.pdf</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MO-119AB</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ROTOR-20">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ROTOR-10">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="QT1106">
<pin name="SPREAD" direction="oc"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OSC" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="CHANGE" direction="pas"/>
<pin name="SNB1" direction="pas"/>
<pin name="SNB2" direction="pas"/>
<pin name="SNB3" direction="pas"/>
<pin name="SNB4" direction="pas"/>
<pin name="SNB5" direction="pas"/>
<pin name="SNB6" direction="pas"/>
<pin name="SNB7" direction="pas"/>
<pin name="SNB@1" direction="pas"/>
<pin name="SNB@2" direction="pas"/>
<pin name="SNB@3" direction="pas"/>
<pin name="SNB@4" direction="pas"/>
<pin name="SNB@5" direction="pas"/>
<pin name="SNB@6" direction="pas"/>
<pin name="SNB@7" direction="pas"/>
<pin name="SNSA1"/>
<pin name="SNSA2"/>
<pin name="SNSA3"/>
<pin name="SNSA@1"/>
<pin name="SNSA@2"/>
<pin name="SNSA@3"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="!SS" direction="in"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="MISO" direction="oc"/>
<pin name="SLCK" direction="in"/>
<pin name="DRDY" direction="oc"/>
</symbol>
<symbol name="QT9701B">
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="AIN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="STAT" direction="out"/>
<pin name="BG" direction="in"/>
<pin name="OBJ" direction="in"/>
<pin name="ECS" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="XT1" direction="in"/>
<pin name="XT2" direction="out"/>
<pin name="DA1/EDI" direction="out"/>
<pin name="DA2/EDO" direction="out"/>
<pin name="DA3" direction="out"/>
<pin name="DA0/ECK" direction="out"/>
<pin name="DA4" direction="out"/>
<pin name="DA5" direction="out"/>
<pin name="DA6" direction="out"/>
<pin name="DA7" direction="out"/>
<pin name="VSS@1" direction="in"/>
<pin name="VDD@1" direction="in"/>
<pin name="CHG" direction="out"/>
<pin name="XFR" direction="out"/>
<pin name="CSR" direction="out"/>
<pin name="Z1" direction="out"/>
<pin name="Z2" direction="out"/>
<pin name="Z3" direction="out"/>
<pin name="Z4" direction="out"/>
<pin name="SMP" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ROTOR" prefix="S">
<description>&lt;b&gt;Resistorless Rotor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: QUANTUM RESEARCHE GROUP .. resistorless rotor drawing.pdf&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROTOR-10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROTOR-QUANTUM-20MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="E1106_22" package="ROTOR_E1106_40MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QT1106" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;QWheel (TM) / QSlide (TM) / QTouch (TM) IC&lt;p&gt;
Source: www.qprox.com ... QT1106_-8IR0.07-16262.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QT1106"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CHANGE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DRDY" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SNB@7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSA@3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SPREAD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="QT1106-ISG"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1275992"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24M6663"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QT9701B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Charge-Transfer Capacitance Sensor IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://data.qprox.com/downloads/datasheets/qt9701b.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QT9701B"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CSR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0/ECK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1/EDI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2/EDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DA3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DA4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DA6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DA7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OBJ" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SMP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XFR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XT2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Z1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="Z2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="Z3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="Z4" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="SO28W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CSR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0/ECK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1/EDI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2/EDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DA3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DA4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DA5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DA6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DA7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ECS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OBJ" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SMP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XFR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XT2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Z1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="Z2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="Z3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="Z4" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
