<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Ruf Resistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MELF0207">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R4-207/7">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R4207/10">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R-4POL">
<pin name="PT100-A2" direction="pas"/>
<pin name="PT100-B2" direction="pas"/>
<pin name="PT100-A1" direction="pas"/>
<pin name="PT100-B1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="R-MELF0207" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-4POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MELF0207">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A1" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A2" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B1" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B2" pad="2B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CMB 0207 2% B2 470K"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505905"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0802"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R4-207/7" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-4POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R4-207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B2" pad="B2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R4-207/10" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;4-pole RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-4POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R4207/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PT100-B2" pad="B2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
