<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ANT2-SMD-8X3X1MM">
</package>
<package name="ANT2-SMD-9.5X2X1.2MM">
</package>
<package name="ANT2-SMD-3.2X1.6X0.5MM">
</package>
<package name="LGA31-0.5-5.25X5.3MM">
</package>
<package name="ANT-SMD2P-5.05X2X1.07MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SMD-RECEIVER/TRANSMITTER-MODULE-2.4G">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-BUILT-IN-ANTENNA-2.4GHZ">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA-2.4GHZ-1.5DBI">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="MODULE-RF7198">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="RFIN_HB"/>
<pin name="RFIN_LB"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="VBAT2"/>
<pin name="GND@4" direction="sup"/>
<pin name="GND@5" direction="sup"/>
<pin name="GND@6" direction="sup"/>
<pin name="GND@7" direction="sup"/>
<pin name="GND@8" direction="sup"/>
<pin name="GND@9" direction="sup"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="RX_HB"/>
<pin name="RXLB"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="GND@10" direction="sup"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND@11" direction="sup"/>
<pin name="GND@12" direction="sup"/>
<pin name="GND@13" direction="sup"/>
<pin name="GND@14" direction="sup"/>
<pin name="GND@15" direction="sup"/>
<pin name="GND@16" direction="sup"/>
<pin name="VBAT1"/>
<pin name="NC@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@17"/>
<pin name="SW1"/>
<pin name="VRAMP"/>
<pin name="TX_EN"/>
<pin name="PAD-GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA-AN2051-2.4G">
<pin name="ANT"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD-RECEIVER/TRANSMITTER-MODULE-2.4G(2P-8X3MM)" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>317070006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD-RECEIVER/TRANSMITTER-MODULE-2.4G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT2-SMD-8X3X1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="ANT8030-2R4-01A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUILT-IN-ANTENNA-2.4GHZ(2P-9.5X2.1MM)" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>318010004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD-BUILT-IN-ANTENNA-2.4GHZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT2-SMD-9.5X2X1.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="an9520"/>
<attribute name="VALUE" value="AN9520"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-2.4GHZ-AH316M245001-T(2P-3.2X1.6X0.5MM)" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>318010018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA-2.4GHZ-1.5DBI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT2-SMD-3.2X1.6X0.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AH316M245001-T"/>
<attribute name="VALUE" value="AH316M245001-T"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-2.4GHZ~2.5GHZ-1DBI(2P-9.5X2.0X1.2MM)" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>318010009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA-2.4GHZ-1.5DBI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT2-SMD-9.5X2X1.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="2450AT45A100E"/>
<attribute name="VALUE" value="2450AT45A100E"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MODULE-RF7198(LGA31-5.25X5.3MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317010002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MODULE-RF7198"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA31-0.5-5.25X5.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD-GND" pad="PAD1 PAD2 PAD3 PAD4 PAD5"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN_HB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN_LB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_HB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_EN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VRAMP" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RF7198"/>
<attribute name="VALUE" value="RF7198"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-AN2051-2.4G" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>318010003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA-AN2051-2.4G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT-SMD2P-5.05X2X1.07MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AN2051"/>
<attribute name="VALUE" value="AN2051"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-2.4GHZ-AH316M245001-T" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>318010018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA-2.4GHZ-1.5DBI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT2-SMD-3.2X1.6X0.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AH316M245001-T"/>
<attribute name="VALUE" value="AH316M245001"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
