<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="OSC4-SMD-5.0X3.2X0.9MM">
</package>
<package name="OSC4-SMD-2.5X2.0X0.8MM">
</package>
<package name="HC49US">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<description>3.2mm*5mm dimension &lt;br&gt;
8MHz available</description>
</package>
<package name="X2-2.0-D9.1XL3.3MM">
</package>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
</package>
<package name="X2-SMD-3.2X1.5X0.55MM">
</package>
<package name="X4-SMD-6.9X1.4X1.3MM">
</package>
<package name="X4-SMD-2.5X2.0X0.5MM">
</package>
<package name="X2-SMD-L2.0X1.2X0.55MM">
</package>
<package name="X4-SMD-5.0X3.2X0.7MM">
</package>
<package name="X3-SMD-3.6X1.3X0.8MM">
</package>
<package name="X2-SMD-6.0X3.5X1.1MM">
</package>
<package name="X3-2.5-10X5X7.5MM">
</package>
<package name="X3-2.5-10X5X10MM">
</package>
<package name="X3-2.5-8X3X5.5MM">
</package>
<package name="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
</package>
<package name="X3-SMD-4.5X2X1.2MM">
</package>
<package name="SOP6-2.54-8.5X6.4X3.4MM">
</package>
<package name="LGA5-0.5-1.4X1.1MM">
</package>
<package name="L1813">
<description>&lt;b&gt;1813&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L1616">
</package>
<package name="L2020">
</package>
<package name="L0806">
<description>&lt;b&gt;datasheet:&lt;br&gt;
&lt;u&gt;http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0075S0103LQH2MC_02.pdf</description>
</package>
<package name="L2218">
<description>http://www.vishay.com/docs/34096/idcp2218.pdf</description>
</package>
<package name="L5020">
</package>
<package name="PIO73">
</package>
<package name="PIO105">
</package>
<package name="INT2-3.5-D6.5XH8.0MM">
</package>
<package name="L2626">
<description>Low Profile ,High Current IHLP Inductor 6.47mm*6.47*2.4mm</description>
</package>
<package name="L0402">
</package>
<package name="L0805">
</package>
<package name="L0603">
</package>
<package name="L0630">
<description>06 for width 6.0mm ,30 for height 3.0mm</description>
</package>
<package name="L0420">
</package>
<package name="INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM">
</package>
<package name="L0201">
</package>
<package name="L5040S">
</package>
<package name="INT2-SMD-4.8X4.8X3MM">
</package>
<package name="LGA8-0.65-2X1.25MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CRYSTAL-OSCILLATOR">
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL-4P">
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL-RESONATOR">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LTV846">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
</symbol>
<symbol name="OPTOISOLATOR-6P-MOC3063SR2M">
<pin name="ANODE"/>
<pin name="CATHODE"/>
<pin name="NC*" direction="nc"/>
<pin name="MAIN-TERM@1"/>
<pin name="N/C" direction="nc"/>
<pin name="MAIN-TERM"/>
</symbol>
<symbol name="FILTER-FOR_B8313">
<pin name="INPUT"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="OUTPUT"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="L">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FILTER-FB2012">
<pin name="UNBALANCED_PORT"/>
<pin name="NC/DC_FEED"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="BALANCED_PORT@1"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="BALANCED_PORT@2"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL-TCXO-4P">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CRYSTAL" prefix="X" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="X" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="'HC49US'" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'5032'" package="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'9133'" package="X2-2.0-D9.1XL3.3MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'HC49UP'" package="HC49UP">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'3225'" package="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3215" package="X2-SMD-3.2X1.5X0.55MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'6914'" package="X4-SMD-6.9X1.4X1.3MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'NX2520SA'" package="X4-SMD-2.5X2.0X0.5MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'NX2012SA'" package="X2-SMD-L2.0X1.2X0.55MM">
<connects>
<connect gate="X" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="X" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-8MHZ-20PF-20PPM(2P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5032/2P"/>
<attribute name="VALUE" value="8MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-25MHZ-20PF-20PPM(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="49S"/>
<attribute name="VALUE" value="25MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-90K(2P-L2.0X1.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010020</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-L2.0X1.2X0.55MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FC-12M"/>
<attribute name="VALUE" value="3.2768KHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-8MHZ-20PF-20PPM-60R(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010033</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="49S8M"/>
<attribute name="VALUE" value="8MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-16MHZ-18PF-30PPM-50R(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010037</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="49S/18PF"/>
<attribute name="VALUE" value="16MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-6MHZ-32PF-30PPM-100R(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010044</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HC49/US"/>
<attribute name="VALUE" value="6MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-12MHZ-20PF-20PPM-40R(2P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010047</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5032/2P"/>
<attribute name="VALUE" value="12MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-8MHZ--0.3%-150R(3P-3.6X1.3MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010053</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-SMD-3.6X1.3X0.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="8MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-16MHZ-8PF-20PPM-40R(2P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010054</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="X053201602002"/>
<attribute name="VALUE" value="16MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-ABS07-32.768KHZ-7PF-20PPM-70K(2P-3.2X1.5MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010055</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-3.2X1.5X0.55MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FC-135"/>
<attribute name="VALUE" value="32.768KHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-16MHZ-18PF-30PPM-40R(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HC-49US    16.000MHz"/>
<attribute name="VALUE" value="16MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CRYSTAL-4MHZ-18PF-30PPM-120R(HC49US)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC49US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="49S  4  .000MHZ"/>
<attribute name="VALUE" value="4MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-30MHZ-10PF-10PPM-60R(4P-3.2X2.5MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010035</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="7M30000024"/>
<attribute name="VALUE" value="30MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-12MHZ-20PF-20PPM-40R(2P-6.0X3.5MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-6.0X3.5X1.1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="6035    12.000MHz "/>
<attribute name="VALUE" value="12MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-12.288MHZ-20PF-20PPM(2P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X2-SMD-5.0X3.2X1.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5032   12.288MHz"/>
<attribute name="VALUE" value="12.288MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-24MHZ-20PF-20PPM(4P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010092</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-5.0X3.2X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5032  24.000MHz "/>
<attribute name="VALUE" value="24MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESONATOR-16MHZ-15PF-0.5%-40R(3P-3.2X1.3MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306030002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-SMD-3.6X1.3X0.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CSTCE16M0V53-R0"/>
<attribute name="VALUE" value="16MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-20.000MHZ-20PF-20PPM-40R(4P-5.0X3.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010124</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-5.0X3.2X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5032   20.000MHz"/>
<attribute name="VALUE" value="20MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESONATOR-8MHZ-33PF-0.1%(3P-3.2X1.3MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306030005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-SMD-3.6X1.3X0.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CSTCE8M00G15L99-R0"/>
<attribute name="VALUE" value="8MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CERAMIC-RESONATOR/-OSCILLATOR-12MHZ(3P-2.5-10X5MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306030009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-2.5-10X5X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ZTT-12.00MT"/>
<attribute name="VALUE" value="12MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CERAMIC-RESONATOR/-OSCILLATOR-8MHZ(3P-2.5-8X3MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306030010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-2.5-8X3X5.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CSTLS8M00G53Z-A0"/>
<attribute name="VALUE" value="8MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CERAMIC-RESONATOR/-OSCILLATOR-4MHZ(3P-2.5-8X3MM)" prefix="X" uservalue="yes">
<description>306030012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-2.5-8X3X5.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="4MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-16MHZ-9PF-10PPM-60R(4P-3.2X2.5MM)" prefix="X" uservalue="yes">
<description>306010078</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-OSCILLATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="16MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-ISOLATOR--5KV-4CH-TRANS(DIP16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>306060005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTV846"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LTV-846"/>
<attribute name="VALUE" value="LTV-846"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-27.12MHZ-18PF-30PPM-60R(4P-3.2X2.5MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="7M-27.120MAAJ-T"/>
<attribute name="VALUE" value="27.12MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RESONATOR-6MHZ-0.25%(3P-4.5X2.0X1.2MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306030006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X3-SMD-4.5X2X1.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CSTCR6M00G53-R0"/>
<attribute name="VALUE" value="6MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-OPTOISOLATOR-7.5KV-TRIAC(6P-8.5X6.4X3.4MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>306040003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTOISOLATOR-6P-MOC3063SR2M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP6-2.54-8.5X6.4X3.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MAIN-TERM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MAIN-TERM@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="N/C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC*" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MOC3063SR2M"/>
<attribute name="VALUE" value="MOC3063SR2M"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FILTER-B8313(5P-1.4X1.1MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>306050009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FILTER-FOR_B8313"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA5-0.5-1.4X1.1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="B8313"/>
<attribute name="VALUE" value="B8313"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INDUCTOR" prefix="L" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="L" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="'1813'" package="L1813">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1616BZ'" package="L1616">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2020BZ'" package="L2020">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0806'" package="L0806">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2218'" package="L2218">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'5020'" package="L5020">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'PIO73'" package="PIO73">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'PIO105'" package="PIO105">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'6X8H'" package="INT2-3.5-D6.5XH8.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'IHLP-2525BD-01'" package="L2626">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0402'" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0805'" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0603'" package="L0603">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0630'" package="L0630">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SPD3D16-4R7M" package="L0420">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-VLF5010ST-2R2M2R0" package="INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0201" package="L0201">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5040S" package="L5040S">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="INT2-SMD-4.8X4.8X3MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FILTER-30R-3A-PZ2012U300-3R0TF(0805)" prefix="FB" uservalue="yes">
<description>306050023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PZ2012U300-3R0TF"/>
<attribute name="VALUE" value="PZ2012U300-3R0TF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FILTER-1800OHM-100MA-BLM15BD182SN1(0402)" prefix="FB" uservalue="yes">
<description>306050008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BLM15BD182SN1"/>
<attribute name="VALUE" value="BLM15BD182SN1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FILTER-2400~2500MHZ-FB2012-05N2R4GT(8P-2X1.25MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>306050010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FILTER-FB2012"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA8-0.65-2X1.25MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BALANCED_PORT@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BALANCED_PORT@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC/DC_FEED" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="UNBALANCED_PORT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FB2012-05N2R4GT"/>
<attribute name="VALUE" value="FB2012-05N2R4GT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-26MHZ(4P-2.5X2.0X0.8MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010083</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-TCXO-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-2.5X2.0X0.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="7L26002009"/>
<attribute name="VALUE" value="26MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-CRYSTAL-26MHZ-10%(4P-3.2X2.5X0.8MM)" prefix="Y" uservalue="yes">
<description>306010084</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="X4-SMD-3.2X2.5X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="7M26000028-TCXO"/>
<attribute name="VALUE" value="26MHZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
