<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOD-523">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-323">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="D1005">
</package>
<package name="DO-35">
</package>
<package name="DO-220AA">
<description>http://www.vishay.com/docs/88915/ss1p3l.pdf</description>
</package>
<package name="DO-41">
</package>
<package name="SOD-123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO-15">
</package>
<package name="LL-34">
</package>
<package name="DO-214AB">
<description>SMC&lt;P/&gt;
http://www.vishay.com/docs/88751/88751.pdf</description>
</package>
<package name="DO-214AC">
<description>http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/1N4007-SMD.pdf</description>
</package>
<package name="SMINI2-F5-B">
</package>
<package name="DO-214AA">
</package>
<package name="LED2-2.54-D3.0MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="LED-0805">
</package>
<package name="LED2-2.54-D5.0MM">
</package>
<package name="LED-SIDE-VIEW-0603-LEFT">
</package>
<package name="LED-SIDE-VIEW-0603-RIGHT">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="LED-3528">
</package>
<package name="LED-0402">
</package>
<package name="LED2-SMD-D8.0MM">
</package>
<package name="LED3-2.54-D3.0MM">
</package>
<package name="LED3-2.54-D5.0MM">
</package>
<package name="LED4-SMD-3.0X1.5MM">
</package>
<package name="LED4-SMD-3.0X2.54MM">
</package>
<package name="LED4-2.0-D8.0MM">
</package>
<package name="LED4-1.3-D5.0MM">
</package>
<package name="LED6-SMD-5050">
</package>
<package name="SOD-923">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED2-2.54-D10MM">
</package>
<package name="LED4-1.3-D10MM">
</package>
<package name="LED6-SMD-5060">
</package>
<package name="LED4-SMD-1210">
</package>
<package name="LED2-2.54-D8.0MM">
</package>
<package name="LED2-2.54-6MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DIODE*-1">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-1">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-RG-3P">
<pin name="G"/>
<pin name="R"/>
<pin name="+"/>
</symbol>
<symbol name="LED-ARGB-4P">
<pin name="+"/>
<pin name="R"/>
<pin name="G"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="LED-RGB-6P">
<pin name="R+"/>
<pin name="R-"/>
<pin name="G+"/>
<pin name="G-"/>
<pin name="B-"/>
<pin name="B+"/>
</symbol>
<symbol name="D-ESD-DF2S6.8FS">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="ESD-1">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="D-SCHOTTKY-3P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="D-TVS-3P">
<pin name="1" direction="pwr"/>
<pin name="2" direction="pwr"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="LED-RGB-6P-WS2812">
<pin name="VDD"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DIODE*" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="D" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="'0603'" package="SOD-523">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0805'" package="SOD-323">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1005'" package="D1005">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1N4148'" package="DO-35">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMP'" package="DO-220AA">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SB120'" package="DO-41">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1206'" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'RL201'" package="DO-15">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1N4148-SMD'" package="LL-34">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMC'" package="DO-214AB">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMA'" package="DO-214AC">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'DZ2J150'" package="SMINI2-F5-B">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMB'" package="DO-214AA">
<connects>
<connect gate="D" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="D" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-40V-500MA(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="B0540W"/>
<attribute name="VALUE" value="40V-500MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RED/GREEN-COMMON-CATHODE(3P-2.54)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RG-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED3-2.54-D3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RG309WK-A"/>
<attribute name="VALUE" value="RG309WK-A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-60V-1A(SOD-323)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-323">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PMEG6010CEJ,115"/>
<attribute name="VALUE" value="60V-1A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-51.V-500MW(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMSZ4689-V-GS08"/>
<attribute name="VALUE" value="51V-500MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-15V-500MW(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMSZ4702T1G"/>
<attribute name="VALUE" value="15V-500MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-100V-125MA(SOD-523)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-523">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4448WT"/>
<attribute name="VALUE" value="100V-125MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-YELLOW-YELLOW(2P-D5MM)" prefix="D">
<description>304090073</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="Y502DC"/>
<attribute name="VALUE" value="Y502DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-DIODE-ZENER-3.6V-500MW(DO-35)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-35">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N5227B"/>
<attribute name="VALUE" value="1N5227B"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-VAPOROUS-RGB(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090086</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504RGBW-K"/>
<attribute name="VALUE" value="504RGBW-K"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRIPLE-OUTPUT-LED-RGB(4P-D5MM)" prefix="D">
<description>104990023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-1.3-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="RGB-4P-D5MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED-SMD-RED-DIFFUSED(0603)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090042</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="19-217-R6C-AL1M2VY-3T"/>
<attribute name="VALUE" value="RED-0603"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-RED(0805)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="17-215SURC/S530-A2/TR8"/>
<attribute name="VALUE" value="RED-0805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RED-RED(2P-D3MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090041</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SR302DC"/>
<attribute name="VALUE" value="SR302DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-VAPOROUS-RED-RED(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090059</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UR502DC"/>
<attribute name="VALUE" value="UR502DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-GREEN(0805)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090057</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
<attribute name="VALUE" value="GREEN-0805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-GREEN(0603)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090043</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="19-217-G7C-AN1P2-3T"/>
<attribute name="VALUE" value="GREEN-0603"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-GREEN-GREEN(2P-D3MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090040</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CX-G302DC"/>
<attribute name="VALUE" value="CX-G302DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-GREEN-GREEN(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090038</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="G502DC"/>
<attribute name="VALUE" value="G502DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-YELLOW(0805)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090039</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="17-215UYC/S530-A3/TR8"/>
<attribute name="VALUE" value="YELLOW-0805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-YELLOW(0603)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090044</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="19-217-Y5C-AM1N1VY-3T"/>
<attribute name="VALUE" value="YELLOW-0603"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-YELLOW-WHITE(0603)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090071</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ADL-0603W"/>
<attribute name="VALUE" value="YELLOW-WHITE-0603"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RGB-COMMON-ANODE(4P-D8MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090065</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-2.0-D8.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CZXR-80RGB03-A"/>
<attribute name="VALUE" value="CZXR-80RGB03-A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-BLUE(0603)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090045</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="19-217-BHC-ZL1M2RY-3T"/>
<attribute name="VALUE" value="BLUE-0603"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-BLUE(0402)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090075</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BL-HB337A-AV-TRB"/>
<attribute name="VALUE" value="BLUE-0402"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-BLUE-BLUE(2P-D5MM)" prefix="D">
<description>304090062</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504BW"/>
<attribute name="VALUE" value="504BW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-BLUE(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090054</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504BC"/>
<attribute name="VALUE" value="504BC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-YELLOW-DIFFUSED-PURE-WHITE(0402)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="16-219A/T2D-AR2T1QY/3T"/>
<attribute name="VALUE" value="PURE-WHITE-0402"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-ORANGE(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090051</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UO504WC"/>
<attribute name="VALUE" value="UO504WC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-WHITE(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090058</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504WC"/>
<attribute name="VALUE" value="504WC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-CLEAR-PURPLE(2P-D3MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090053</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="30SVC4A"/>
<attribute name="VALUE" value="30SVC4AV"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RGB-COMMON-ANODE(4P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090056</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-1.3-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FZR50RGB00T-C"/>
<attribute name="VALUE" value="FZR50RGB00T-C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RGB-HI-LIGHT(6P-L5.0*W5.0*H1.5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090049</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-5050" package="LED6-SMD-5050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="G+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="5050RGB"/>
<attribute name="VALUE" value="RGB-6P-5050"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ESD-6.2V-250MW(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304060001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-ESD-DF2S6.8FS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CESD5V0D1"/>
<attribute name="VALUE" value="CESD5V0D1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ESD-3.3V-225MW(SOT-23)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304060003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESD-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CESD3V3AP"/>
<attribute name="VALUE" value="CESD3V3AP"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-DIODE-400V-1A(DO-41)" prefix="D">
<description>304010008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4004"/>
<attribute name="VALUE" value="1N4004"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SWITCHING-75V-200MA(LL-34)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304040011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LL-34">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LL4148ST"/>
<attribute name="VALUE" value="75V-200MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-TVS-5V-225MW(SOT-23)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304050003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-TVS-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CESD5V0AP"/>
<attribute name="VALUE" value="5V-225MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-30V-200MA(SOT-23)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-SCHOTTKY-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BAT54C-215"/>
<attribute name="VALUE" value="30V-200MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-20V-500MA(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MBR0520LT1G"/>
<attribute name="VALUE" value="20V-500MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-20V-1A(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020034</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="B5819W"/>
<attribute name="VALUE" value="20V-1A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-40V-1A(DO-214AC)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-214AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N5819"/>
<attribute name="VALUE" value="40V-1A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-28V-5A(DO-214AA)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020021</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-214AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SS54B"/>
<attribute name="VALUE" value="28V-5A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE-GEN-PURPOSE-1KV-1A(DO-214AC)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304010013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-214AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4007"/>
<attribute name="VALUE" value="1N4007"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SWITCH-1N4148(LL-34)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304040016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LL-34">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4148"/>
<attribute name="VALUE" value="1N4148"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-20V-500MA(SOD-123)P" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020032</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SS0520-7-F"/>
<attribute name="VALUE" value="20V-500MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-40V-300MA(SOD-323)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-323">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BAT54JFILM"/>
<attribute name="VALUE" value="40V 300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-20V-100MA(SOT-23)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304010005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D-SCHOTTKY-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SMP1330-005LF"/>
<attribute name="VALUE" value="20V 100MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-GREEN-VAPOROUS-GREEN(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090143</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="G1004DCMM"/>
<attribute name="VALUE" value="G1004DCMM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-YELLOW-VAPOROUS-YELLOW(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090144</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="Y1004DC"/>
<attribute name="VALUE" value="YELLOW-D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SWITCHING-75V-150MA(D1206)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304040005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CD1206-S01575"/>
<attribute name="VALUE" value="75V 150MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-ADDRESSABLE-RGB(6P-5X5MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB-6P-WS2812"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED6-SMD-5050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="WS2812"/>
<attribute name="VALUE" value="RGB 5050"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-PINK-5MM(2P-D5MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090151</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504PIC"/>
<attribute name="VALUE" value="504PIC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-PURPLE-5MM(2P-D5MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090152</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="504PUC"/>
<attribute name="VALUE" value="504PUC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-BLUE-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090153</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004BW"/>
<attribute name="VALUE" value="BLUE D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-ORANGE-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090154</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004OUW"/>
<attribute name="VALUE" value="ORANGE D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-PINK-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090155</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004PIW"/>
<attribute name="VALUE" value="PINK D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-RED-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090156</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004RW"/>
<attribute name="VALUE" value="RED D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-PURPLE-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090157</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004PUW"/>
<attribute name="VALUE" value="PURPLE D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-WHITE-TRANSPARENT-WHITE-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090158</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1004WW"/>
<attribute name="VALUE" value="WHITE D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-DIODE-50V-1A-1N4001-G(DO-41)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304010046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4001-G"/>
<attribute name="VALUE" value="1N4001-G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-IR-LED-940NM(2P-D5MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090159</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="IR523B-W60W1"/>
<attribute name="VALUE" value="IR523B-W60W1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-BLUE-BLUE-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090142</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BH1004DC"/>
<attribute name="VALUE" value="BLUE D10MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-BLUE-BLUE-5MM(2P-D5MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090160</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BH504DC"/>
<attribute name="VALUE" value="BLUE D5MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-GREEN-VAPOROUS-GREEN-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090161</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="G1004DC"/>
<attribute name="VALUE" value="G1004DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RED-RED-10MM(2P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090130</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SR1004DC"/>
<attribute name="VALUE" value="SR1004DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-RGB-VAPOROUS-LED(4P-D10MM)" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>304090145</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-1.3-D10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="YJ1003RGB-30B"/>
<attribute name="VALUE" value="YJ1003RGB-30B"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-100V-200MA(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304010007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMSD4148"/>
<attribute name="VALUE" value="MMSD4148-sod123"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-40V-3A(DO-214AB)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-214AB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SS34-E3/57T"/>
<attribute name="VALUE" value="40V-3A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-3.3V-300MW(SOT-23)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BZX84C3V3-7-F"/>
<attribute name="VALUE" value="3.3V-300MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-3.6V-150MW(SOD-523)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-523">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BZX584C3V6"/>
<attribute name="VALUE" value="3.6V-150MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-ZENER-5.1V-500MW(SOD-123)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304030015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMSZ4689-E3-08"/>
<attribute name="VALUE" value="5.1V-500MW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-DIODE-SCHOTTKY-30V-0.5A(SOD-323)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304020004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-323">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LRB551V-30T1G"/>
<attribute name="VALUE" value="30V-0.5A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-RED-630NM-2V-20MA(0402)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090129</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SML-P12VTT86R"/>
<attribute name="VALUE" value="RED-2V-20MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-CLEAR-BLUE(0805)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090061</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="EL-17-215/BHC-AN1P2/3T"/>
<attribute name="VALUE" value="CLEAR-BLUE-0805"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-RGB(6P-L6.0*W5.0*H4.0MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090150</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED6-SMD-5060">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3"/>
<attribute name="VALUE" value="CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3-5060"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-RGB-HSMF-C118(4P-1210)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090035</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-SMD-3.0X2.54MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HSMF-C118"/>
<attribute name="VALUE" value="HSMF-C118-RGB-1210"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-DIODE-50V-1A-1N4001(DO-41)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304010006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE*-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="1N4001"/>
<attribute name="VALUE" value="1N4001"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-VAPOROUS-BLUE-BLUE-LED(2P-D8MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090074</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D8.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BH8004DC"/>
<attribute name="VALUE" value="BH8004DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-LED-RGB(4P-1210)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090035</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-ARGB-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED4-SMD-1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HSMF-C118"/>
<attribute name="VALUE" value="HSMF-C118"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-TRANSPARENT-ORANGE(2P-D6MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090052</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="503UOC"/>
<attribute name="VALUE" value="503UOC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-LED-YELLOW-YELLOW-Y304DC(2P-D3MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>304090085</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED2-2.54-D3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="Y304DC"/>
<attribute name="VALUE" value="Y304DC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
