<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="REY5-19.0X15.0X15.0MM">
</package>
<package name="REY8-29.2X12.4X20.4MM">
</package>
<package name="REY6-15.4X10.4X11.3MM">
</package>
<package name="REY4-23.0X4.0X16.0MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RELAY-HLS8L-DC5V-S-C">
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="NO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="COM"/>
</symbol>
<symbol name="RELAY-HLS-14F3L-DC12V-C">
<pin name="4"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="8"/>
<pin name="7"/>
<pin name="6"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
<symbol name="SEEED_RELAY_6PIN">
<pin name="COM1"/>
<pin name="COM2"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NO"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
</symbol>
<symbol name="RELAY-S208T02">
<pin name="OUTPUT(T1)"/>
<pin name="OUTPUT(T2)"/>
<pin name="INPUT(+)"/>
<pin name="INPUT(-)"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RELAY-HLS8L-DC5V-S-C(5P-19X15MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>315030000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-HLS8L-DC5V-S-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REY5-19.0X15.0X15.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HLS8L-DC5V-S-C"/>
<attribute name="VALUE" value="HLS8L-DC5V-S-C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAY-HLS-14F3L-DC12V-C(8P-29.2X12.4MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>315990002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-HLS-14F3L-DC12V-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REY8-29.2X12.4X20.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HLS-14F3L-DC12V-C"/>
<attribute name="VALUE" value="HLS-14F3L-DC12V-C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAY-HLS8L-DC3V-S-C(5P-19X15MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>315030009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-HLS8L-DC5V-S-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REY5-19.0X15.0X15.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HLS8L-DC3V-S-C"/>
<attribute name="VALUE" value="HLS8L-DC3V-S-C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAY-HJR-4102-L-05V" prefix="K" uservalue="yes">
<description>315030001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SEEED_RELAY_6PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="HJR-4102-L-05V" package="REY6-15.4X10.4X11.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="NO"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="V-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SOLID-STATE-RELAY-S208T02(4P-23X4X16MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>315020000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-S208T02"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REY4-23.0X4.0X16.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="INPUT(+)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT(-)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT(T1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT(T2)" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S208T02"/>
<attribute name="VALUE" value="S208T02"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
