<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SW7-SMD-L6.7X2.7X3.2MM">
</package>
<package name="SW7-SMD-6.7X2.6X1.4MM-90D">
</package>
<package name="SW3-2.54-9.0X3.5X3.5+2.0MM">
</package>
<package name="SW3-2.54-8.2X5.0X8.25MM">
<description>250VAC/1.5A</description>
</package>
<package name="SW3-4.0-15.6X7.3X7.0MM">
</package>
<package name="SW5-2.0-8.8X4.4X4.7MM-90D">
</package>
<package name="SW6-2.54-9.0X3.5X3.2+2.0MM">
</package>
<package name="SW6-2.54-SMD-7.0X3.5X1.5MM">
</package>
<package name="SW6-2.54-9.0X3.5X3.2MM-90D">
</package>
<package name="SW8-SMD-11.8X6.8X3.3MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-6.0X6.0X5.0MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-7.0X3.5X3.5MM-90D">
</package>
<package name="SW2-5.0-6.0X3.0X4.3MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-4.0X4.0X1.7MM">
</package>
<package name="SW2-4.0-6.0X3.0X2.5MM">
</package>
<package name="SW4-12.5-12X12X7.3MM">
</package>
<package name="SW6-3.25-10X10X8.6MM">
</package>
<package name="SW3-2.5-11.6X4.0X5.4+2.0MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-4.5-6.0X6.0X7.5MM">
</package>
<package name="SW2-2.6-3.0X2.5X1.2+0.4MM">
</package>
<package name="SW2-12.7-12.0X3.6X3.6MM">
</package>
<package name="SW2-SMD-15.24X2.29.0X2.03MM">
</package>
<package name="SW7-13.75X11.7X6.5MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-3.35X3.35X1.5MM">
</package>
<package name="SW4-6.2X6.2X5.0MM">
</package>
<package name="SW4-8.0X8.0X9.0MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-5.2X5.2X2.5MM">
</package>
<package name="SW4P-SMD-4.5X3.2X2.5MM">
</package>
<package name="SW4-4.5X4.5X0.5MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-4.2X3.2X2.5MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SWITCH-3+4P">
<pin name="A"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="B"/>
<pin name="SS1"/>
<pin name="SS2"/>
<pin name="SS3"/>
<pin name="SS4"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-2H-3P">
<pin name="A"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="2.0_JP_GD">
<pin name="NC1" function="dot"/>
<pin name="A"/>
<pin name="COM" function="dotclk"/>
<pin name="B"/>
<pin name="NC2" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-2CH-6P">
<pin name="COM1" function="dot"/>
<pin name="COM2" function="dotclk"/>
<pin name="CH1A"/>
<pin name="CH2A"/>
<pin name="CH1B"/>
<pin name="CH2B"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCHES-LSM7-629C">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="BOTTON-4P">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="BUTTON-2+2P">
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="BUTTON-2P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="BUTTON-6P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH3P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-TILT-2P">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-5+2P">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
<pin name="B"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD-TOGGLE-SWITCH-ON-ON(3+4P-6.7X2.7MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-3+4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW7-SMD-L6.7X2.7X3.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="SS1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="SS2"/>
<connect gate="G$1" pin="SS3" pad="SS3"/>
<connect gate="G$1" pin="SS4" pad="SS4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH(3P-9X3.5MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-2H-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW3-2.54-9.0X3.5X3.5+2.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH-ON-ON(3+2P-8.8X4.6MM)-90D" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2.0_JP_GD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW5-2.0-8.8X4.4X4.7MM-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="NC1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="NC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="3P-2.0-90D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH-2CH-(2X3P-2.54)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311010004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-2CH-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW6-2.54-9.0X3.5X3.2+2.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH1A" pad="CH1A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1B" pad="CH1B"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2A" pad="CH2A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2B" pad="CH2B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MS-22D18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TOGGLE-SWITCH-2CH(2X3P-7X3.5MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-2CH-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW6-2.54-SMD-7.0X3.5X1.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH1A" pad="CH1A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1B" pad="CH1B"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2A" pad="CH2A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2B" pad="CH2B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SWITCHES-TOP-4BIT(8P-11.8X6.8MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311080003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCHES-LSM7-629C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW8-SMD-11.8X6.8X3.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LSM7-629C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SWITCH-TACTILE-SPST-NO(4P-D6.0MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-6.0X6.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DTSM-62K-S-V-T/R"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SWITCH-TACTILE-SPST-NO/TS-1109(4P-D6.0MM)">
<description>311020024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-6.0X6.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1109"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(2+2P-7X3.5MM-90D)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020023</description>
<gates>
<gate name="K" symbol="BUTTON-2+2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-7.0X3.5X3.5MM-90D">
<connects>
<connect gate="K" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="K" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="K" pin="S2" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1188E"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH-2CH-(2X3P-2.54-90D)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-2CH-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="'90D'" package="SW6-2.54-9.0X3.5X3.2MM-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH1A" pad="CH1A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1B" pad="CH1B"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2A" pad="CH2A"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2B" pad="CH2B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON(2P-6.0X3.0X4.3MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-TS-1101F" package="SW2-5.0-6.0X3.0X4.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(4P-5.2X5.2X1.5MM-SKQGADE010)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SKQGADE010" package="SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(4P-4.0X4.0X1.7MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DHT-1152" package="SW4-SMD-4.0X4.0X1.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(2P-6.0X3.0X2.5MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020029</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DHT-1163S" package="SW2-4.0-6.0X3.0X2.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON(4P-12.0X12.0X7.3MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020031</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-TS-1103-H7MM" package="SW4-12.5-12X12X7.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON(4P-12.0X12.0X4.2MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020041</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-TS-1103-H4.3MM" package="SW4-12.5-12X12X7.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(4P-5.2X5.2X1.5MM-SKQGAKE010)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020067</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SKQGAKE010" package="SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(6P-10X10X8.6MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311110002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SKQUDBE010" package="SW6-3.25-10X10X8.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-SLIDE-SWITCH(3P-11.6X4.0X5.4+2.0MM)" prefix="SW">
<description>311010006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-EG1218" package="SW3-2.5-11.6X4.0X5.4+2.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(4P-6.0X6.0X7.5MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-4.5-6.0X6.0X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON(2P-3.0X2.5X1.2+0.4MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020047</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-B3U-1000P-2P-SMD" package="SW2-2.6-3.0X2.5X1.2+0.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TILT-SWITCH-SW-200D(2P-12X3.6MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311100000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-TILT-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW2-12.7-12.0X3.6X3.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SW-200D"/>
<attribute name="VALUE" value="SW-200D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-ROTARY-SWITCH(5+2P-13.75X11.7MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311130001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-5+2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW7-13.75X11.7X6.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="Rotary-switch"/>
<attribute name="VALUE" value="5+2P-13.75X11.7MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON-TOP-BLACK(4P-D6.2MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020032</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-6.2X6.2X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1109-7"/>
<attribute name="VALUE" value="TS-1109-7"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON-TOP-DHT-4235A(4P-4.2X3.2MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311020045</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-4.2X3.2X2.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DHT-4235A"/>
<attribute name="VALUE" value="DHT-4235A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
