<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOT23-8">
</package>
<package name="1206-8">
</package>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="TO-220">
</package>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="TO-252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="DPAK">
</package>
<package name="SMD4-2.54-4.6X6.5MM">
</package>
<package name="SC-88">
</package>
<package name="DIP6-2.54-7.3X6.5MM">
</package>
<package name="SOIC18-1.27-11.5X7.5MM">
</package>
<package name="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRANSISTOR-PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET-P">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET-N">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOCOUPLER-LTV-816S">
<pin name="COLLECTOR"/>
<pin name="EMITER"/>
<pin name="ANODE"/>
<pin name="CATHODE"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOCOUPLER-4N35">
<pin name="COLLECTOR"/>
<pin name="EMITER"/>
<pin name="ANODE"/>
<pin name="CATHODE"/>
<pin name="BASE"/>
<pin name="NC"/>
</symbol>
<symbol name="ULN2803ADWR">
<pin name="1B"/>
<pin name="2B"/>
<pin name="3B"/>
<pin name="4B"/>
<pin name="5B"/>
<pin name="6B"/>
<pin name="7B"/>
<pin name="8B"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="8C"/>
<pin name="7C"/>
<pin name="6C"/>
<pin name="5C"/>
<pin name="4C"/>
<pin name="3C"/>
<pin name="2C"/>
<pin name="1C"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TRANSISTOR-NPN*" prefix="Q">
<description>NPN Transistor</description>
<gates>
<gate name="Q" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="Q" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="Q" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="Q" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRANSISTOR-PNP*" prefix="U" uservalue="yes">
<description>S8550：PNP Transistor</description>
<gates>
<gate name="Q" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="Q" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="Q" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="Q" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTORS-NPN-40V-200MA-MMBT3904LT1G(SOT-23)" uservalue="yes">
<description>305010013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMBT3904LT1G"/>
<attribute name="VALUE" value="MMBT3904LT1G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-VDC=30V-ID=4.3A-NCE3407A(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NCE3407A"/>
<attribute name="VALUE" value="NCE3407A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOSFET-P" prefix="Q">
<gates>
<gate name="Q" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="Q" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="Q" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="Q" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOSFET-N" prefix="Q">
<gates>
<gate name="Q" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="Q" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="Q" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="Q" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-DUAL-N-CH-30V-2.9A-SI5902DC-T1-E3(1206-8)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305040005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
<gate name="G$2" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1206-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="D" pad="7 8"/>
<connect gate="G$2" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SI5902DC-T1-E3"/>
<attribute name="VALUE" value="SI5902DC-T1-E3"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-DUAL-P-CH-20V-2.2A-IRF5850(SOT-23-6)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305040004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
<gate name="G$2" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="IRF5850"/>
<attribute name="VALUE" value="IRF5850"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-N-CH-60V-300MA-LOGIC-LEVEL-FET-2N7002(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="2N7002,215"/>
<attribute name="VALUE" value="2N7002"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-N-CH-20V-2.1A-CJ2302(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJ2302"/>
<attribute name="VALUE" value="CJ2302"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-30V-5.9A-SI2343CDS(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="Si2343CDS"/>
<attribute name="VALUE" value="Si2343CDS"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-8V-4.1A-CJ2305(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJ2305"/>
<attribute name="VALUE" value="CJ2305"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTORS-NPN-25V-500MA-S9013(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S9013"/>
<attribute name="VALUE" value="S9013"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTORS-PNP-25V-500MA-S8550(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305020006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S8550"/>
<attribute name="VALUE" value="S8550"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTORS-NPN-25V-500MW-S8050(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S8050"/>
<attribute name="VALUE" value="S8050"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTOR-NPN-50V-100MA-S9014J6(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S9014J6"/>
<attribute name="VALUE" value="S9014J6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-20V-2A-FDN340P(SOT-23)" prefix="Q">
<description>305030026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FDN340P"/>
<attribute name="VALUE" value="FDN340P"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTORS-PNP-40V-200MA-MMBT3906LT3G(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305020002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMBT3906LT3G"/>
<attribute name="VALUE" value="MMBT3906LT3G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-60V-900MA-ZXMP6A13FTA(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030049</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ZXMP6A13FTA"/>
<attribute name="VALUE" value="ZXMP6A13FTA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-HIGH-POWER-N-CH-40V-51A-NTD5805NT4G(DPAK)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030078</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DPAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NTD5805NT4G"/>
<attribute name="VALUE" value="NTD5805NT4G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-PHOTOCOUPLER-5KV-LTV-816S(4P-4.6X6.5MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>306060007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOCOUPLER-LTV-816S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD4-2.54-4.6X6.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COLLECTOR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EMITER" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LTV-816S"/>
<attribute name="VALUE" value="LTV-816S"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTOR-ARRAY-2-NPN-50V-150MA-UMT1NTN(SC88-6)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305050008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
<gate name="G$2" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-88">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UMT1NTN"/>
<attribute name="VALUE" value="UMT1NTN"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-MOSFET-N-CH-100V-9.7A-IRF520NPBF(TO-220AB)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030059</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2 HEAT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="IRF520NPBF"/>
<attribute name="VALUE" value="IRF520NPBF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRANSISTOR-NPN-45V-0.1A-BC547CZ1G(TO-92)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BC547CZ1G"/>
<attribute name="VALUE" value="BC547CZ1G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRANS-NPN-DARL-60V-5A-TIP120(TO-220)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TIP120"/>
<attribute name="VALUE" value="TIP120"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRANS-NPN-40V-1A-PN2222ATF(TO-92)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PN2222ATF"/>
<attribute name="VALUE" value="PN2222ATF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-MOSFET-P-CH-60V-27A-FQP27P06(TO-220)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305020016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2 HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FQP27P06"/>
<attribute name="VALUE" value="FQP27P06"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-OPTOISO-3.55KV-TRANS-W/BASE-6DIP-4N35(6P-7.3X6.5MM)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>306040009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOCOUPLER-4N35"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP6-2.54-7.3X6.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BASE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COLLECTOR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMITER" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="4N35"/>
<attribute name="VALUE" value="4N35"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRANS-8NPN-DARL-50V-0.5A-ULN2803(DIP18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>305050005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ULN2803ADWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1C" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2C" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="3C" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="4C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="5B" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="5C" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="6B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="6C" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="7B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="7C" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="8B" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="8C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ULN2803APGCN"/>
<attribute name="VALUE" value="ULN2803APGCN"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-P-CH-20V-6A-SSM3J328R(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030075</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SSM3J328R,LF"/>
<attribute name="VALUE" value="SSM3J328R,LF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-MOSFET-N-CH-20V-540MA-DMN2004K-7(SOT-23)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305030077</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DMN2004K-7"/>
<attribute name="VALUE" value="DMN2004K-7"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TRANSISTOR-PNP-30V-3A-STT818B(SOT23-6)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305020008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSISTOR-PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1 2 5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STT818B"/>
<attribute name="VALUE" value="STT818B"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TRANS-NPN-40V-600MA(TO-92)" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>305010010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="P2N2222A"/>
<attribute name="VALUE" value="P2N2222A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
